문서번호	교량안전과-5370
결재일자	2015.11.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		류봉현	11/23 代하현석
협 조
	강남일반교량팀장			정회평
	주무관			전재형

광명고가(A1~P6구간) 강구조시설물 안전점검 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11

안전총괄본부

( 교 량 안 전 과 )

광명고가(A1~P6) 강구조시설물 안전점검 결과

광명고가(A1~P6구간) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 함.

점검개요

광명고가 시설물 현황

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	25	276	구로동 631 ~광명시계	교량안전과 (강남일반교량팀)	DB-24	STB	'98.7.31	대림산업

점검구간 : 광명고가, A1~P6구간(STB 강박스 4열 점검)

점검일자 : ‘15.11.17(화)  ※ 집중점검과 병행하여 점검 실시

점 검 자 : 교량안전과 이우근, 이제택, 전재형(시설물담당).

점검결과

주요 결함사항

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개 략)	보수금액 (개 략)
광명고가 (A1~P6)	A1 교대측 체수(물고임)	신축이음 하부 누수	누수차단 및 물빼기	A1측 G1~G4열	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	거더단부 체수 (토사퇴적) 및 부식	신축이음 하부 누수	신축이음부 정비 및 보수도장	A1, P2, P6
	강박스 내부로의 우수유입	신축이음누수	격벽하부 틈새 우수유입 차단	A1, P2 지점부
	비둘기 배설물 퇴적	조류서식 및 청소 미실시	배설물 청소	P2, P6 강박스 내부 및 거더단부(외부)
	도장박리	시공불량	재도장	P6 지점 가로보
	종리브 맞대기 용접누락	시공누락	용접	1개소(P6 G3)

조치계획

금번 점검결과 발견된 결함사항은 집중점검(과시행) 결과에 반영하여  일괄 정비계획 수립 후 보수 시행

(강남일반교량팀 시설물 담당 조치)

# 첨 부 : 광명고가 안전점검 보고서 1부. 끝