문서번호	도로시설과-3346
결재일자	2015.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	터널복개팀장	도로시설과장
이정국	김두석	11/24 이덕기

터널내 위치번호판 설치관련 회의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.11.20

안 전 총 괄 본 부

도로시설과

터널내 위치번호판 설치관련 회의결과

터널내 위치 번호판을 설치하여 화재 및 차량사고 등 재난 발생시 용이한 위치 파악으로 신속하게 대응함으로서 시민의 안전 확보.

□ 회의 개요

❍ 일  시 : 2015 .11. 20(금)  15:00 ~ 16:00

❍ 장  소 : 도로시설과 회의실

❍ 참석자 : 6개 도로사업소 및 시설공단 시설물 일상유지보수 담당

□ 회의 내용

❍ 설치 대상 : 26개 터널

- 전체 41개 터널 중 15개 제외(터널 연장 200m이하 및 민자터널)

※ 제외 사유 : 터널내 사고위치 파악 등 본래 취지에 부적합

※ 민자터널(우면산, 용마) : 자체 설치토록 유도

❍ 번호판 제작 및 설치 수량 : 총 651개(소)

- 총 651개(소) : 총 26개 터널

․ 설치 간격 : 50m(원칙)

․ 1~2차로(크기 500mm×600mm) : 약 463개(소)

․ 3차로 이상(크기 600mm×700mm) : 약 188개(소)

❍ 번호판 부착 방법

- 번호 부착 방식 : 시청을 기준으로 양방향 및 일방향 모두 하행인 경우 홀수,                   상행인 경우 짝수

․ 하행인 경우 차량 진행 방향으로 터널 벽면 우측에 홀수 번호판 부착 : 1, 3, 5, . . .

․ 상행인 경우 차량 진행 방향으로 터널 벽면 우측에 짝수 번호판 부착 : 2, 4, 6, . . .

- 차량 진행방향 우측에 50m 간격으로 부착

- 설치 높이는 소화기의 설치 높이에 맞춰 부착

❍ 설치기간 :  2015.12.31까지 완료

❍ 설치(부착)시 주의사항

- 번호판 개별 비닐 포장되어 있으므로 제거 후 앞면에 손상이 가지 않도록 주의

- 부착면(뒷면)에 충분한 실리콘을 바르고 부착후 번호판 테두리 실리콘 처리

- 번호판은 수평이 되게 부착

- 곡면인 번호판은 터널 벽면형태에 맞게 한 것으로 이상 없는 것임

- 시범(남산1호, 홍지문 터널) 설치한 것을 제거 후 부착

- 터널내 보행로 방음벽이 있는 경우 방음벽에 부착

- 부착 높이는 “소화기 표시” 높이와 동일하게 한다.

- 설치 간격은 터널 입구부터 50m를 원칙으로 한다.

( 소화기 위치가 규정상 50m로 되어 있으나 실제는 그렇지 않음)

□ 유지관리부서(도로사업소, 공단) 요구사항

❍ 번호판 사업소 및 공단(터널관리소) 내 납품

❍ 설치 품(공통 일위대가) 작성 하달

□ 행정사항

❍ 번호판 설치 방침(도로시설과-2911호, 2015.11.12.)에 의거 6개 도로사업소 및 공단 “일상유지보수 연간단가 계약업체”로 하여금 설치토록 통보.

❍ 번호판 설치 단가는 사업소(공단)별, 터널별 현지 실정에 맞게 “2015년 도로 및 시설물 유지보수공사 설계지침” 등 적용

첨부 : 1. 회의자료 1 부.

2. 터널별, 사업소(공단)별 번호판 설치수량 현황 1 부.

3. 회의 참석자 및 현황 사진 각 1 부. 끝.