문서번호	시설과-8800
결재일자	2015.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
김영수	한종수	김한준	11/27 이용태
협 조

『남산공원 남측순환로 주행환경 개선』관련

외부전문가 기술자문 결과보고

2015. 11

중부공원녹지사업소

( 시 설 과 )

『남산공원 남측순환로 주행환경 개선』관련

외부전문가 기술자문 결과보고

남산공원 남측순환로를 이용하는 보행자 및 차량등의 주행환경을

개선하여 안전사고를 예방하고 안심하고 다닐 수 있는 도로환경을

조성하고자 외부전문가의 기술자문을 시행하고  결과를 보고드림

1		기술자문 개요

자문일시 : 2015.11.25.(수)(10:00~17:00)

자문대상 : 남산공원 남측순환로(L=3.4km)

자문위원 : 제13기 건설기술심의위원[김설주(교통), 한상주(도로)]

자문방법 : 도면검토(2015년남측순환로정비공사-교통안전시설물도-)

및 남측순환로(매표소→팔각주차장→소월비) 현장방문

2		기술자문 의견

자문위원 : 김설주(교통분야, 서울시립대학교 교수)

내리막길 종점부 및 이전구간의 과속방지턱 설치

내리막길 구간의 통행속도 표지판 설치로 운전자 서행유도

보행자를 위한 둘레길 설치되어 있으므로 현재 보행로는 보행자와 자전거의 겸용도로 운영 및 노면표시(자전거,보도겸용)

야간 시.종점부 차량진입 방지시설로(볼라드) 야간주행시 사고예방

자문위원 : 한상주(도로분야, ㈜동일기술공사 연구소장)

효과적 제동 및 수막현상 억제를 위한 구르빙설치와 속도표시장치

설치를 권장함(오르막1개소, 내리막2개소)

차선도색시 시야확보가 충분하도록 차선도색

경사로구간내 황단배수로 설치 검토

내리막길 종점부 구르빙(횡방향)과 미끄럼방지 시설 병행검토

3		행 정 사 항

『남측순환로 이용자의 안전사고 예방과 보행 및 주행환경 개선』을 위하여 외부전문가 자문의견을 반영하고(소요예산 45,000천원)

내리막길 종점부 과속방지턱 설치(2~3개소)

순환로내 구르빙설치 와 미끄럼방지시설 및 속도표시판 설치(3개소)

- 자전거 운전자의 민원발생을 고려하여 내리막길은 구르빙(횡방향) 및

미끄럼방지시설 병행

※『남산공원 관광활성화를 위한 환경정비(추경)』예산을 활용하여 시행

기타 외부전문가의 의견에 대하여는 현실적인 문제등을 감안하여 추후검토

경사로에 횡단배수로 설치는 그레이팅으로 인하여 자전거 주행시

타이어가 빠지거나 미끄러울수 있어 안전사고가 우려됨

2015년 조성된 남산둘레길로 보행자를 유도하고, 순환로의 보행로

를 보행자와 자전거 겸용보도로 이용하는 제안은, 보도폭과 보행자

의 동선등을 감안할 때 현실적으로 운영이 불가할 것으로 판단됨

심야시간대 순환로내 차량집입 및 역주행 방지를 위한 볼라드설치

의견은, 현재 입구 차단기 및 출구 바리케이트 설치로 통행을 제한

하고 있어 별도의 볼라드 설치는 추후검토

외부 전문가 자문비 지급 :

자 문 비 : 전문가 2인×200,000원 = 400,000원

- 기본수당(10만원) + 사전검토수당(5만원) + 2시간초과수당(5만원)

예산과목 : 공원운영과, 남산및산하공원운영, 남산 및 산하공원 등

유지관리, 사무관리비(201-01)

붙 임 : 자문의견1부. 끝.