문서번호	슬러지재활용과-2561
결재일자	2015.11.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	난지물재생센터소장
홍징의		김웅남	11/30 가길현
협조

#1처리장 습식 탈황설비 정비계획 보고

2015. 11.

난지물재생센터

#1처리장 습식 탈황설비 정비 계획

소화가스에 포함된 황화수소(H₂S) 및 유해성분등을 제거하기 위해 설치된 탈황설비에 대하여 소모품인 받침망, 충진재, 배관내부 등을 정비(세관)하여 설비유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		탈황설비 현황

설치위치 : 슬러지 제1, 2처리장

탈황설비 현황

구 분	형식	용 량	설치년도	설치회사	비고
1처리장	습식탈황형	40,000㎥/일	2011년 8월	명보환경산업
2처리장	습식탈황형	20,000㎥/일	2010년 9월	명보환경산업

슬러지 제1처리장 탈황설비 상세

설치년도	규격	주요설비				비고
		품명	규격	수량	단위
2011	40,000 ㎥/일×1조	전처리 촉매탈황탑	ø1400*7700H,STS304 40000㎥, 콘형충진탑	1	대
		주 촉매탈황탑	ø1800*9970H, STS304 40000㎥, 콘형충진탑	1	대
		촉매 재생반응탑	ø2300*7950H,STS304 원형 폭기조	1	대
		촉매슬러리 저장조	ø950*7950H, STS304 교반장치 포함	1	대
		분말촉매이송설비	SCREWFEEDER,1Kg/Hr,저장호퍼,호이스트	1	대
		과산화수소 저장조	10㎥, PE, Steel Band	1	대
		전처리촉매분사펌프	780ℓ/min, 11Kw	2	대
		촉매 반송펌프	2.5㎥/min, 18.5Kw	2	대
		주 촉매분사펌프	2.5㎥/min, 18.5KW	2	대
		촉매 공급펌프	33㎥/min, 1.5KW	2	대
		과산화수소공급펌프	7.2ℓ/hr, 0.2KW	2	대
		폐수배출펌프	6㎥/hr, 2.2Kw	2	대

※ 탈황설비 용도 : 소화조에서 발생되는 혐기성 소화가스 중에 함유되어 있는 황화수소(H₂S)를 약품과 반응, 제거하는 Gas 정제시설(습식탈황설비)

2		정비범위 및 사유

대상 및 정비 내용

전처리 및 주탈황탑 정비 : 받침망, 충진재 세척 등

촉매재생시설 및 약품용해조 정비 : 스케일 제거 등

약품공급펌프 및 순환펌프 수리 : 펌프철거 설치 등

순환배관정비 및 부품 교체 : 후렉시블 조인트 및 스트레이너 등

기타기기 수리 등

정비사유

탈황설비 운영에 따른 소모성 자재 교체 및 약품펌프 등의 수리로양질의 바이오가스를 생산하여 한국지역난방공사와 협약체결한 품질기준 준수 및 악취 발생 등을 저감하기 위함.

3		발주방법

계약방법 : 수의계약

관련법규 및 수의계약 사유

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정자치부 예규 제16호,2015.3.9.) :  추정가격 2,000만원 이하, 지정정보처리장치에 의하지 않고 수의계약 가능

- 습식탈황설비 정비는 위험을 수반하는 작업으로써, 습식탈황설비 수리 경험이 없는 사업자가 시행시 작업부주의로 가스에 의한 폭발의 위험성에 노출될 수 있고, 안전사고 발생 우려가 있기에,

- 기술과 경험을 보유한 업체가 정비를 수행하여야 원활한 사업 수행이 가능할 것으로 사료되어, 타센터(중랑) 탈황설비 정비실적 경험이 있는 아래업체와 수의계약 시행하고자 함.

계약대상자

- 상호 및 대표 : 원일워터테크,  대표 : 원훈희

- 주   소 : 서울시 송파구 백제고분로 32길 18-11

- 전화번호 : 02)497-3304

소요예산

예산과목 : 물재생시설운영, 난지물재생센터운영, 시설비

예 산 액 : 20,000천원(부가세 포함). 끝.