문서번호	교량안전과-6029
결재일자	2015.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	특수교량팀장	교량안전과장
우창원	이수근	12/01 이용심

겨울철 대비 교량시설물 점검 결과보고(올림픽대교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12

안전총괄본부

(교량안전과)

겨울철 대비 시설물  점검 결과보고

시설물의 안전관리에 관한 특별법, 겨울철 대비 교량시설물 순찰 및 정비 계획에 따라 2015년 올림픽대교에 대해 외부전문가와 합동으로 겨울철 대비 교량시설물 안전점검을 실시하고 결과를 보고 함

Ⅰ. 관련근거

○ 2015년 교량시설물 안전점검 계획(교량안전과-1392,‘15.1.30)

○ 2015년 겨울철 종합대책 수립지침 알림(교량안전과-17974,‘15.10.16)

Ⅱ. 점검개요

○ 시설현황

시 설 명	시 설 개 요	준공년도	구 조
			상부	하부
올림픽대교	폭 7~30m, 연장 2,525m (본교 1,170m, 사장교 300m, 접속교 240m, 램프 815m)	1990	PSC BOX Girder	구주식

○ 점 검 일 : 2015. 12. 1

○ 점검인원 : 2명

- 전담주치의   : ㈜삼보기술단 부사장 이철수

- 시설물담당자 : 토목6급 우 창원

○ 점점내용 : 교량하부 공간 화재 발생요인 발치 여부 확인

고드름 및 결빙 우려지역 집중순찰, 포장 파손등

배수구 막힘 및 배수시설 파손 여부 확인

교량 부속시설물 파손(손상) 확인

○ 점검결과 및 조치계획

시 설 물	세부위치	지적사항	조치계획(결과)	비고
올림픽대교	보도부 (부분)	보도 콘크리트 박리, 박락 파손	일상유지보수업체에 작업지시
	P20~P21 보도부	구배불량으로 물고임 (2.0m*5.0m)	일상유지보수업체에 작업지시
	남단 계단	계단 파손	일상유지보수업체에 작업지시
	본선 및 램프	빗물받이 및 신축이음부 낙엽 퇴적	일상유지보수업체에 작업지시

붙임 : 1. 겨울철대비 교량시설물 안전점검 보고서 1부.

2. 점검 내용 및 사진 1부.  끝.