＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2015년 11월 30일 월요일						결재	근무자		반장		담 당				과 장
							박광현		김정환		신성현				12/01 이동신
기기별 시간별	벨트프레스 가동사항 점검표									근 무 자 명
	1호	2호	3호	4호	5호			6호		시간		구분		직명		성명
00～01시								*		00:00- 09:00		3조		기계6		염진록
01～02시								*
02～03시								*
										09:00- 18:00		1조		전기7		임재동
03～04시								*
04～05시								*
										18:00- 24:00		2조		전기7		박광현
05～06시								*
06～07시								*
										슬 러 지
07～08시								*
08～09시								*
09～10시								*		소화 인발량			4001(㎥)
10～11시								*
11～12시								*
										원심 처리량			2707 (㎥)
12～13시								*
13～14시								*
										오 니 케 익
14～15시			*					*
15～16시			*					*
										원심 생산량			252.080 (톤)
16～17시			*					*
17～18시			*					*
										약 품
18～19시								*
19～20시								*
20～21시
										원심 사용량			560(kg)
21～22시
22～23시
										탈수기 총 가동시간(日)
23～24시					*
가동시간	24	24	20	24	23			4		6대 119시간

호수 기기명 시간별		1호	예비	2호		3호	예비			4호		5호		예비	6호	세척수 펌프(A)
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750		1750		1750				1750		1770			1770
	10:00	1750		1750		1750				1750		1770			1770
																A . B 계 열	S1
	15:00	1750		1750		1750				1750		1770			1770
																	S2
	21:00	1750		1750		1750				1750		1770			1770
																	1	24	24	24	24
약품펌프 (RPM)	03:00	1730		1730		1750				1750		1770			1770
																	2	28	28	28	28
	10:00	1730		1730		1750				1750		1770			1770
																	3	28	28	28	28
	15:00	1730		1730		1750				1750		1770			1770
																C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730		1730		1750				1750		1770			1770
																	S4
구분	A,B계열				C,D계열			구분	A,B계열				C,D계열
																	4	24	24	24	24
																	5	26	26	26	26
잡용수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0			3.0			저 류 조 수 위 (M)	08시		3.3		3.6
																	S5
																	6	24	24	24	24
	16시	3.0			3.0				16시		3.8		4.1
																에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.0			3.0				24시		2.9		3.2
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	▶ 원심탈수기 가동상태 및 케잌 배출상태 점검 ▶ 협잡물분리기 드럼스크린 청소 및 주변 정리작업 ▶ 콤프레샤 응축수탱크 응축수 드레인작업 및 가동상태 점검 ▶ 약품용해조 약품용해상태 점검 및 조작판넬 청소작업 ▶ 슬러지,약품 공급펌프 소음상태 및 누수여부 점검 ▶ 협잡물분리기 조작판넬 교체작업(원진기계) ▶ 원심탈수기 3호 가동중지(14:00~ ) : 로얄탈수기 6호 약품 유량계 관련업체 테스트로 본체만 가동-3호탈수기(이화) 약품유량계 비교위한 배관 공사관계로 일시중지 및 로얄 탈수기 6호 관련업체 시험 가동중. ▶ 고도 원심탈수기 A,B호 관련업체 시운전(12:20~18:00) ▶ 원심 탈수기 6호 관련업체 시험 가동후 원상 가동조치.(20:00~) ▶ 원심 탈수기 5호 슬러지 유량계 적산 이상 및 소화조 인발량 감소로 가동정지.(23:00~)
																1		7.0	7.0	7.0	7.0
																2
																저류조 교반기
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
																AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
																	2
																	3
																CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
																	5
																	6