문서번호	소방행정과-566
결재일자	2014.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
장비회계팀장		소방행정과장	소방서장
박정경		정종술	01/15 성재만
협조	센터장		유인길
	센터장		이경훈

청사 내 안전사고 발생에 따른

안전시설 보강 및 세면장 누수 보수 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

중랑소방서

청사 내 안전사고 발생에 따른

안전시설 보강 및 세면장 누수 보수 계획

청사 내 안전사고 발생에 따른 대책의 일환으로 안전시설을 보강하여 사고재발 방지 및 근무환경을 개선 하고자 함

□ 사고개요

○ 일시/장소 : 2014.1.5.(일) 10:20경/면목119안전센터

사고지점

○ 사 고 자 : 지방소방위 조계훈(55세, 2팀장)

- 부상정도 : 왼쪽 발목 아킬레스 힘줄 파열 (8주 진단)

○ 사고경위 : 3층에서 1층으로 내려오던 중 2층과

3층 사이의 계단에서 미끄러져 넘어지면서 부상당함

□ 청사현황(현실태)

○ 노후청사로 계단 폭 협소, 높이 상이, 바닥재 노후

구 분	준공년도	규 모	계단현황		취 약 점
			폭	길이
면목센터	1980(34년 경과)	3/1층, 329.4㎡	84cm	930cm	폭 협소, 높이 불규칙
망우센터	1986(28년 경과)	3/1층, 460.2㎡	81cm	1,060cm	폭 협소, 바닥재 노후

○ 망우센터 세면장 배수 불량

- 면적 : 8.7㎡(430cm×190cm)

- 용도 : 화장실(양변기 2), 세면기 1, 세탁기 1

□ 보강보수계획

○ 내부계단 안전 난간대(손잡이) 설치

- (면목센터) 2~3층 계단 벽부형 난간대 5m, 스텐재질

- (망우센터) 1~3층 계단 벽부형 난간대 8m, 스텐재질

○ 계단 바닥재 보강

- (면목센터) 1~3층 계단 바닥재 설치 93㎡, 러버타일

- (망우센터) 2~3층 계단 바닥재 교체 40㎡, 러버타일

○ 망우센터 세면장 배수관 보수

- 바닥 타일 해체 후 보수공사

□ 소요예산 : 5,116,150원

○ 예산과목 : 소방관서보수보강 / 공공운영비

⇨ 예산조치 : 본부 소방행정과 소방관서보수보강 총괄예산 요청

○ 산출내역

공 사 명	규 격	수 량	금 액(원)
계단 난간대 설치	13m	1식	1,859,650
계단 바닥재 보강	113㎡	1식	2,856,500
화장실 배수 공사	8.7㎡	1식	400,000
합 계			5,116,150

붙    임   실태사진 1부.  끝.

[ 실태 사진 ]

벽부형 안전난간대 설치 필요부분(면목센터)

미끄럼 방지,큐션 바닥재 설치(면목센터)

바닥재 노후 및 안전난간대 필요(망우센터)

벽부형 안전난간대 설치 필요부분(망우센터)