문서번호	도로보수과-11803
결재일자	2015.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
김경욱		김권일	12/04 代이은엽
협조
	주무관		김동민

'15년 겨울철 대비 도로사면(옹벽) 안전점검 결과 보고

2015. 12.

강서도로사업소 도로보수과

‘15년 겨울철 대비 도로사면(옹벽) 안전점검 실시계획

겨울철 대비하여 도로사면(옹벽)에 대한 사전점검을 실시하여 안전사고를 예방하고, 위험요인 제거 및 보수․보강 실시로 안전성을 확보코자 함

※ 추진 근거 : 도로보수과-10995(2015.11.16.)호

☞ 2016년 도로사면안정화대책 마련을 위한 겨울철 도로사면(옹벽)안전점검 실시계획

I	도로사면(옹벽) 현황

연번	위 치	준공일	규 모		등급	비 고
			높이(m)	연장(m)
1	고척지하차도앞(안양천길)	1986.12	0.8~7.1	207	B	2종
2	가리봉철도고가 지난 우측(남부순환로)	1986.12	0.8~6.5	368	B	2종
3	가리봉철도고가 전 우측(남부순환로)	1986.12	2.8~6.8	421	B	2종
4	삼성아파트~현대아파트앞(안양천길)	미상	1~4.5	1,300	B
5	여의2교 남단(제물포로)	미상	0.5~6.0	200	B
6	오목교동측(영등포로)	미상	0.5~5.0	240	B
7	구로구 온수동길삼거리(오류동81-25)	미상	0.5~2.5	150	B
8	구로구 오류철도고가 좌측(오류동87-2)	미상	0.5~5.0	85	B
9	오류IC 진입램프 우측	2001.8	1.3	30	B
10	오류IC방향 개봉철도고가 끝단 우측	2001.8	1.5	150	B
11	구로IC방향 개봉철도고가 진입램프 좌측	2001.8	2	35	B
12	오류1동 산22-2(오류IC 진출램프 우측)	미상	30	146	C	절개지
13	구로구 개봉동 74-50	미상	1	62	C
14	영등포구 양평동4가 312-7	미상	1	122	B
15	영등포구 양평동 153-2	미상	3	75	B
16	금천구 가산동 535-31	미상	7	128	B

※ 14번, 15번 노들길 상에 위치한 옹벽 및 절개지는 노들길의 자동차전용도      로 해제에 따라 2016년 서울시 시설관리공단에서 우리사업소로 이관예정

Ⅱ	점검결과

□ 점검개요

❍ 점검기간 : 2015. 11. 17. ~ 11. 30.

❍ 점검반 편성 3조(3인 1조 편성)

❍ 점검방법 : 도로사면(옹멱) 점검표에 의한 육안점검

□ 지적사항

연번	시설물 위치	관리구분	점검결과	조치계획
1	고척지하차도앞(안양천길)	자체관리	일부 균열 발생	지속 관찰 및 16년 상반기 보수
2	가리봉철도고가 지난 우측 (남부순환로)	시특법	일부 균열 발생	지속 관찰 및 16년 상반기 보수
3	가리봉철도고가 전 우측 (남부순환로)	시특법	일부 균열 발생	지속 관찰 및 16년 상반기 보수
4	삼성아파트~현대아파트앞 (안양천길)	자체관리	일부 균열 발생	지속 관찰
5	여의2교 남단(제물포로)	자체관리	특이사항 없음	지속 관찰
6	오목교동측(영등포로)	자체관리	일부 균열 발생	지속 관찰
7	구로구 온수동길삼거리 (오류동81-25)	자체관리	일부 균열 발생	지속 관찰
8	구로구 오류철도고가 좌측 (오류동87-2)	자체관리	특이사항 없음	지속 관찰
9	오류IC 진입램프 우측	자체관리	특이사항 없음	지속 관찰
10	오류IC방향 개봉철도고가 끝단 우측	자체관리	특이사항 없음	지속 관찰
11	구로IC방향 개봉철도고가 진입램프 좌측	자체관리	특이사항 없음	지속 관찰
12	오류1동 산22-2 (오류IC 진출램프 우측)	자체관리	특이사항 없음	지속 관찰
13	구로구 개봉동 74-50	자체관리	특이사항 없음	지속 관찰
14	영등포구 양평동4가 312-7	자체관리	특이사항 없음	지속 관찰(16년 인수인계 예정)
15	영등포구 양평동 153-2	자체관리	특이사항 없음	지속 관찰(16년 인수인계 예정)
16	금천구 가산동 535-31	자체관리	특이사항 없음	지속 관찰

Ⅲ	조치계획

❍ 경미한(0.2㎜ 이하) 균열 : 지속관찰

❍ 시특법 대상 시설 : 2015년 정밀점검 용역 실시 결과 지적사항 16년 상반기 보수

❍ 안전점검결과 각종 시스템 입력 조치 : 도로관리시스템, FMS, NDMS

붙임 : 1. 15년 도로사면 안정화를 위한 사면 점검대상 리스트 1부

2. 점검결과 보고서식(총괄)

3. 도로사면 점검표. 끝.