문서번호	역사도심재생과-13475
결재일자	2015.12.7.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		도심관리팀장	역사도심재생과장
임영준		임학본	12/07 양병현
협조	주무관		정재현
	주무관		김광현

광화문광장 지상부 경관조명 개선 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

도시재생본부

역사도심재생과

광화문광장 지상부 경관조명 개선 계획

광장 지상부 경관조명 일부가 노후로 인한 부점등으로 표현되지 않아 밤이 생동하는 빛의 광장이라는 취지를 살리고 에너지도 절감할 수 있는 조명으로 개선하여 광장관리에 만전을 기하고자 함.

1		관 련 근 거

「광화문광장」백서 (2011.3월 발간)

‘15년 광화문광장 시설물관리 및 운영계획(역사도심재생과-676,2015.1.21)

2		현 황

경관조명 조감도

세종대왕동상 경관조명

탐방로 조명

이순신장군동상 경관조명

은하수 조명

어도 조명

시설현황

시 설 명	설치개수(개)	주요제원	주 요 기 능
세종대왕동상 조 명	118	CDM-T 250W 등 5종 118개	야간에 동상 및 발명품 등을 은은하게 조명
이순신장군동상 조 명	39	MH 400W 등 3종 39개	야간에 동상 및 거북선 등을 은은하게 조명
은하수조명	230	고휘도 LED 0.9W 230개	성군의 발자취를 따라 유유히 흐르는 은빛물결 형상화
어도조명	119	고휘도 LED 3.6W 119개	임금의 발자취 및 국가상징축 부각
탐방로 벽천등	26	FH 14W 26개	해치마당 경사로 벽면을 은은하게 조명
탐방로 계단등	38	LED1.5W (WHITE) 38개	계단부와 해치마당 경사로 벽면을 은은하게 조명

운영현황

○ 조명기기

- 동상·탐방로 경관조명은 정상 작동되고 있으며, 일부 기단 및 발명품을 조명하는 바닥매립등은 침수로 인한 부점등이 발생

- 은하수·어도조명은 전부 또는 일부가 부점등으로 보수시 광장 바닥판석 철거후 전기선을 매설하는 공사가 수반되어 유지보수에 어려움이 따름

○ 조명연출

- 동상·탐방로 경관 연출은 정상적으로 표현되고 있음

- 은하수·어도조명은 부점등으로 광장조성 당시의 생동하는 밤과 임금의 발자취를 표현하는 상징성이 표현되지 않음

※ 연중 운영되어야 하는 특수성을 고려 유지보수가 용이하고 에너지도 절감할 수 있는 조명등으로 개선

※ 조성 취지인 밤이 생동하는 빛의광장을 표현할 수 있는 조명연출 개발 필요

3		개 선 방 향

유지관리가 용이하고 에너지를 절감할 수 있는 조명등 설치

○ 은하수·어도조명은 전기선이 판석하부에 설치되어 단락시 판석교체공사를 수반하는 단점을 없애고 전기료를 절감할 수 있는 태양광등으로 설치

○ 침수 등 부점등 요인을 없애고 에너지 효율이 높은 조명등으로 지속적인 개선 교체

광장조성 취지를 살리고 광화문광장만의, 광장다운 야간경관 창출

○ 조성당시 세종로 전체의 야간경관의 통합성을 견지하고 광공해를 최소화

○ 조성 당시 광화문광장만의 테마 유지 - 국가상징축 부각, 임금님의 발자취를 구현

○ 밤이 생동하는 빛의 광장이라는 조성 취지를 살릴 수 있는 조명연출 개발

4		세부추진계획

은하수 조명 개선 설치

○ 설치개요 : 기존 전기선 일반LED를 태양광LED로 교체설치

○ 설치규모 : 태양광용 LED 0.9W×230개

○ 설치위치 및 형상

광화문

세종대왕동상

이순신

장군동상

○ 설치의미 : 성군의 발자취를 따라 유유히 흐르는 은빛물결 구현

○ 설치비용 : 9,000천원

○ 설치효과

- 광장 조성당시 은하수 조명 구현으로 야간 광장 볼거리 제공

- 설치비용 및 유지관리 예산 절감 : 절감 예상액 - 103,411천원

· 기존 전기선매립 방식 설치비용 : 103,411천원

- 판석철거 및 설치 : 376.5㎡×267,300원/㎡ =100,638천원

- 전기선 및 조명등 설치 : 251m×11,050원/㎡=  2,773천원

○ 설치방법 : 조명등 납품업체(******)에 수의계약 시행

향후 추진 계획

○ 은하수 조명 개선 효과를 고려 지속적으로 경관 조명 개선 추진

- 어도 조명 개선 설치 등

· 기존 전기선 일반LED를 태양광LED로 교체설치

· 설치규모 : 태양광용 LED 3.6W×119개

○ 광화문광장만의 경관 조명 연출을 위한 아이템 발굴 및 표출

- 서울시 도시디자인 심의의견 등을 수렴 조명 연출 개발

예) 은하수 조명사이에 별자리 구현 등

5		추 진 일 정

‘15.07월 ~ 현재 : 태양광LED 제품 시범 설치·운영 – 정상 운영

~ ‘15.12.05일 : 은하수 조명 구매·설치 발주

~ ‘15.12.18일 : 계약 및 설치완료