화재방어검토회의 결과보고(답십리동 25-82)

부분공개(6)	담당자	지휘3팀장	현장대응단장	결재
현장대응단-10024	차일성	강경철	12/08 김영권

연 번	2015-	안전센터명		현장대응단		팀장		강경철
검토일시	2015.12.08 (18:30~19:00)	참석인원		17명		3진압대장		이성석
화재 발생 현황	출동일	출 동		도 착		완 진		귀 소
	2015. 12. 07.	00:50		00:56		01:14		03:30
	위 치	*****************************
	원 인	담뱃불 추정
	출동력	출동인원	20명		출동차량		6대 (지휘차,펌프,탱크,굴절,구급차2)
화재 방어 활동	선착대 도착시 화세 및 조치	○ **************************** 화재현장 출동 및 현장도착 즉시 화재진압 및 인명구조에 임함 ○ 펌프차 도착즉시 65mm수관 3본 연장(3진압대장 이성석-지휘, 진압요원-위.차일성,임경덕)하여 건물정면 대문으로 진입하여 화재진압 및 인명구조 실시함. ○ 탱크차 탑승요원 소방위 최오영등2명(소방위 원덕연) 현장도착 즉시 현장대응단 펌프차 40mm 수관3본 연장하여 화재진압 및 인명구조 실시함. ○ 펌프차(장.이연섭),탱크차(장.최정현) 운전요원은 방수 및 소화전 점유 완료 후 주변 통제 실시함.(소화전 공소 322호) ○ 굴절차 탑승(운전원포함)요원(위.김병수,장.박상욱)은 주변 인원통제 및펌프차탑승요원에 합류하여 화재진압 실시 ○ 구급차(6-1,6-6) 탑승요원은 응급환자 발생대비 주들것 및 보조들것 이용, 건물 현장에 대기 및 주변통제 실시함.
	소방용수 및 사용량	○ 약 30,000ℓ
	인명구조 활동상황	○ *****
화재방어상 문제점 및 대책	문제점	○ 일반주택 한옥건물 담장벽이 무너져 부상 염려가 있음. ○ 화점에 집중방수시 한옥건물 기와 낙하현상으로 부상 염려가 있었음.
	대책 (개선방안)	○ 화재현장 도착시 신속한 정보입수하여 인명구조에 임할 것. ○ 한쪽방향 진입 지양하고, 소방력 분산 배치 할 것. ○ 진압시 담장이나 지붕 낙하물에 대비한 화재진압 및 대원간 화재 정보를 수시로 교환할 것.