문서번호	시설보수과-7133
결재일자	2015.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
조장호		12/08 박용선
협조
	주무관		김종범

영동3교 정비계획 보고

동부도로사업소

(시설보수과)

영동3교 정비계획 보고

영동3교 하부측면과 중앙 연결부(종방향)에 누수로 인한 고드름이

발생하여 교량하부 둔치를 이용하는 주민들의 안전사고 발생

우려가 있어 이에 대한 조치계획을 보고 드림.

□ 교 량 현 황

○ 위    치 : 서울시 강남구 도곡동 465번지(언주로)

○ 준공년도 : 1986년 12월

○ 교량등급 : DB-24

○ 교량규모 : 폭 40m, 연장 160m (편도4차로)

□ 시설물 상태

○ 교량하부 고드름 발생에 따른 안전사고 우려

영동3교 하부측면(개포동 방향)과 중앙 연결부(종방향)에 누수로 인한 고드름이

발생하여 교량하부 둔치를 이용하는 주민들의 안전사고 발생이 우려되어 이에

대한 정비가 필요한 상태임.

하부측면 고드름 발생		종방향 연결부 고드름 발생

□ 조치계획

○ 정비방법

• 교량하부 측면에 발생되는 고드름은 안전사고 예방을 위해 임시로 유도 배수관을 설치

하고 누수원인이 되는 상판열화 및 교면포장 방수 불량 구간에 대하여는 2016년도에

정비를 시행코자 하오며

• 교량하부 종방향 연결부 누수로 인한 고드름이 발생되는 구간에 대하여 유도 배수로를

설치하여 교량하부 둔치를 이용하는 주민들의 안전사고를 사전 예방코자 함.

○ 공사개요

연번	위치	공종	수량	비고
1	개포동 방향	유도배수관 설치	22m
2	하부중앙 연결부	유도배수로 설치	70m

○ 개략 공사비

공 종	수량	단위	공사비(천원)	비고
유도배수관 설치	22	m	3,550
유도배수로 설치	70	m	20,000
직접 공사비	1	식	23,550
재 경 비	1	식	10,450
도 급 비	1	식	34,000

끝.