문서번호	시설관리과-26711
결재일자	2015.12.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	강서수도사업소장
강은영	代김근용	12/10 이상래
협 조
	급수운영과장		代유명은

2015년 겨울철 대비 공사장 안전관리계획

2015. 12.

강서수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년 겨울철 대비 공사장 안전관리계획

대설, 화재 등으로 인한 각종 재해 및 공사장내 안전사고를 사전에 예방하기 위한 2015년 겨울철 대비 공사장 안전관리(점검)를 추진하고자 함.

Ⅰ		추 진 개 요

□ 관련근거

○ 겨울철 급수대책 추진계획 수립 분야별 대책(계측관리과-5872호,’15.10.1.)

○ 2015년 겨울철 대비 공사장 안전점검 추진요청(시설과-7790호,’15.10.22.)

□ 추진기간

○ 2015.11.15. ~ 2016. 3.15.(4개월)

□ 기상전망 분석

○ 겨울철 기온은 대륙고기압과 이동성 고기압의 영향으로 기온의 변동 폭이 크겠음.

○ 강수량은 평년(88.5㎜)과 비슷하나 저기압의 영향으로 많은 눈이 내릴 때가 있겠음.

□ 공사장 안전점검 대상

○ 점검대상 : 송‧배수관 정비공사 등 공사장 13개소

(단위 : 개소)

구 분	계	단위공사			단 가 계 약
		송배수관	배급수관	간선배관	상수도공사	시설물	누수복구	포장복구
계	13	1	3	1	4	2	1	1
급수운영과	8		3		3	1	-	1
시설관리과	5	1		1	1	1	1	-

※ 공사완료 4건 제외(단위공사)

□ 주요 추진방향

○ 안전대책 : 지하매설물 보호조치, 콘크리트 공사 타설, 결빙자료 사용 여부 등

○ 폭설대책 : 공사장 제설 장비 확보, 제설대책 수립 등

○ 화재예방 : 방화관리자 지정, 소화기 비치, 인화성물질 관리 등

Ⅱ		세부 추진계획

□ 안전점검 계획

○ 점검주기 : 수시점검

○ 점검대상 : 송‧배수관 정비공사 등 공사현장

○ 점 검 자 : 본부 및 사업소 발주 담당

- 본   부 : 시설과 - 1조 심찬석, 문현수, 2조 최이영, 라승보

배수과, 누수방지과 - 주관부서 담당자

○ 점검방법 :『겨울철 공사장 안전점검 보고서』양식에 의거 실시

□ 주요 점검사항

< 건설안전>

○ 공사장 겨울철 안전관리 종합대책 수립 이행 및 비상연락 체계 정비

(동절기 강설, 동결, 화재예방, 전기․가스․폭약 등 위험물 취급 등)

○ 주요 구조시설물 시공시 공사품질 확보계획 수립여부(콘크리트 공사의 경우 기온 4°C 이하시 한중콘크리트고 시공, 기온 4~0°C 에서는 보온시공 등)

○ 되메우기용 재료 결빙 덩어리 및 빙설 포함한 재료 사용 금지

○ 공사장 주변 위험건물 및 가시설 등 안전관리 대책(계측관리 등)

○ 노출된 지하매설물 보호조치(가스, 전기, 통신, 하수도 등) 관리상태

○ 교통 안전시설 적정설치 및 교통 소통사항 처리실태

< 폭설,결빙 >

○ 겨울철 강설시 현장 진․출입구 및 주변도로 제설대책계획 수립여부

○ 제설장비(빗자루, 삽, 넉가래, 크레인, 로더 등) 보관 여부

○ 강설 및 결빙대비 제설자재(모래함, 염화칼슘함) 비치

○ 노출 상·하수도 관로, 제수변, 분기개소 보온시설

< 화재예방 >

○ 방화관리 책임자 지정, 인화성 물질 화기로부터 충분하 거리 이격

○ 현장사무실 등 난방기구 및 전열기 승인된 제품 사용

○ 인화성 물질 유류, 페인트 등의 분리 및 구획된 저장소 분리 보관

○ 소화기 비치장소의 적정여부 및 충약 작동여부 점검 등

○ 가스용기의 보관 바닥 흔들림 방지 및 평탄성 유지

○ 용접기 전격방지기 설치 및 용접선 접지 점검, 불량전력선 정비

□ 점검결과 조치

○ 경미하거나 긴급한 정비사항은 즉시 보수 조치

○ 보수에 장기간이 소요되는 경우, 안전사고 및 급수에 지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고 보수 완료시까지 주기적으로 점검 시행

Ⅲ		행 정 사 항

○ 겨울철 공사장 안전관리 점검자는 지적사항을 공사관리 부서에 통보하고 조치사항에 대한 『점검 결과보고서』를 본부 총괄공사 부서에 제출

○ 공사관리 부서에서는 지적된 사항을 즉시 시정토록 조치하고 결과를 증빙 사진 첨부하여 해당 담당부서에 결과 보고

○ 추진결과를 2016. 3. 15.(화) 본부 시설과로 제출

붙임 : 1. 겨울철 공사장 안전점검표 1부.

2. 현장 제설작업 지원가능 장비현황 1부.  끝.