문서번호	기전설비과-2134
결재일자	2015.12.10.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김재규		김남수	12/10 박상돈
협조

한강공원 양화대교 경사형 승강기 고장 보고

2015. 12.

시설부

(기전설비과)

한강공원 양화대교 경사형 승강기 고장 보고

한강공원 양화대교 경사형 승강기의 노후된 부품의 교체를 통하여 이용시민의 안전을 확보 하고자 함.

Ⅰ		승강기현황

위 치	규 모	동력(kw)	준공검사일	생산처	시공 업체	안내센터
양화대교	17인승×2 1,150㎏ (경사형)	11kw	`09. 10. 14.	Italy. Sematic	㈜금호 E/V	양화

Ⅱ		점검내용

○ 점 검 일 : 2015. 12

○ 점검대상 : 양화대교 경사형 승강기 2대

○ 점 검 자 : 본부 1명, 유지관리업체 2명

○ 점검사항 :

▶ 양화대교 경사형 승강기 상‧하류

- 승강기 카 비상출구문 변형(하류)

- 승강장문의 열림‧닫힘시 이상 작동 발생(상‧하류)

(시간차 열림‧닫힘과 원할치 않는 작동, 흔들림등)

- 승강기 내외부 버튼의 인쇄 훼손(상‧하류)

(층버튼의 표시가 불분명하여 이용시민의 민원 발생)

▶ 양화대교 현장 사진

도어제어반 인버터	도어제어반 I/0모듈	승강기 내외부 버튼
승강장문 전체 제어	승강장문 접점조정 장치	층 버튼.비상벨

Ⅲ		검토 및 조치

○ 이탈리아산 경사형 승강기로 부품 수급에 상당한 기간이 소요 되는 바, 승강장문의

원할한 작동과 고장 및 사고 예방을 위해 부품 교체 필요.

○ 승강기 버튼의 인쇄가 훼손되어, 층버튼과 비상벨의 구분이 모호, 교체를 통해

시민의 이용환경 개선.

○ 승강기 카 비상탈출구 문의 수리는 ‘16년 예산확보 후 추진.

Ⅳ		소요예산

○ 소요비용 : *******

○ 주요 부품

위치	품명	규격	수량	금액	비고
합계			**	*********
양화대교 승강기	도어인버터(DC-PMW)	SEMATIC	*	2,600,000
	MODULE	I/0 MAP	*	500,000
	BUTTON	카내/외부	12	1,500,000
	기타소모품

○ 승강기 유지관리 설비분야 해당 업체에 일반지출 지급

○ 예산과목 : 한강공원 관리및운영, 한강공원시설 관리및개선, 한강공원

기전시설 유지관리, 공공운영비(100-201-02)

Ⅴ		행정사항

○ 한강공원 승강기 유지관리업체에 작업지시

- 양화대교 경사형 승강기 부품 교체 : ********************

○ 「난지안내센터」 부품 교체 일자 통보

붙임 : 고장보고서 및 견적서 각1부. 끝.