문서번호	계량기검정과-3652
결재일자	2015.12.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	계량기검정과장
백강석		정광식	12/10 양춘배
협 조

택시미터검사장 소방시설 관리 강화 방안

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

서울특별시 품질시험소

(계량기검정과)

택시미터검사장 소방시설 관리 강화 방안

요즘 언론에 차량 화재에 대해 사례가 빈번히 보도되고 있는바, 택시미터 검사장은 차량의 진․출입이 많은 장소로서 차량의 전기배선의 합선 및 유류 등에 의한 화재 발생이 우려되고 있어, 이에 대한 대책으로 검사장 소방시설에 대한 관리 강화 방안을 마련하여 차량화재사고 대비에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진 배경

○ 택시미터검사장은 특성상 차량의 진․출입이 많은 장소로서 주행검사 차량 진․출입시 차량의 전기배선에 의한 합선이나 유류 등에 의한 화재가 발생할 우려가 있으므로 이에 대한 대책으로 검사장 소방시설에 대한 정기점검 및 관리에 대한 강화 방안이 필요함

Ⅱ		검사장 시설 현황

○ 품질시험소 별관 개요(택시미터 검사장)

- 위   치 : 서초구 태봉로 108(우면동 141번지)

- 부   지 : 5,971㎡

- 건   물 : 1동 4,423㎡(택시미터 및 계량기검사장)

○ 주요 검사설비 : 주행검사기 16대

○ 점검대상 : 서울시 등록택시 72,753대, 구급차 678대

○ 일일 택시미터 검정대수 : 80 ~100대

○ 소화기 : 8개 (분말소화기 ABC급 4.5kg)

Ⅲ		차량(택시) 및 검정시설 화재사고 발생시 대처방안

○ 발생요인

- 택시미터 주행검정중 엔진 또는 타이어 등 과열․과부하

- 택시미터 검정 주행롤러의 과열 등

○ 대처방안

1. 택시화재시 : 즉시 정지 및 운전자 하차 지시

택시미터 주행검정시설 화재시 : 기기 작동 즉시 정기

2. 인근 소화기로 화재 신속 진압 및 119 화재 신고

3. 수도미터 및 본관 등 직원 추가 투입 화재 진압

4. 화재현장 수습 및 정리

5. 화재발생 보고

Ⅳ		소방시설 관리 강화 세부방안

○ 소방시설관리자 지정․운영(택시미터 검정시설 내)

- 정 : 계량기검정과장

- 부 : 소방설비에 대한 자격증소지자 또는 유 경험자

○ 소방시설에 대한 점검 및 관리

- 소화기 : 정기적 점검 실시(소화기 점검표 비치)

․ 주요점검사항 : 안전핀, 게이지, 외관, 호스, 용기부식 여부,

손잡이 파손여부 등

○ 소방안전에 대한 교육 실시 : 필요시 수시로 실시

○ 소화기 보강 설치 : 대형분말소화기 설치

- 대형분말소화기(ABC급 20kg) 2대

- 소요예산 : 300천원

Ⅴ		기대 효과

○ 차량 화재로부터 인명과 재산을 보호할 능력을 배양

○ 차량 등 화재 발생시 초기에 진압

○ 소방안전교육을 통한 화재예방 의식 고취

○ 안전한 택시미터검정시설 운영으로 시정신뢰도 향상

붙 임 : 소화기 점검표 1부. 끝.