문서번호	토목부-26982
결재일자	2015.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	토목설계과장	토목부장
강종희	이승우	12/15 노우성

설계자문회의 개최결과 보고

-

(양재대로 녹지연결로 조성 기본 및 실시설계)

도시기반시설본부

(토 목 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

설계자문회의 개최결과 보고

건설기술진흥법 제6조, 동법시행령 제19조 및 서울특별시 건설기술심의위원회 조례에 의거 우리 본부에서 시행 중인 『양재대로 녹지연결로 조성 기본 및 실시설계』에 대한 설계 자문회의 개최결과를 보고 드림.

1. 자문회의 개요

○ 일  시 : 2015.12.11.(금) 14:00 ~

○ 장  소 : 본부 11층 대회의실

○ 안  건 : 양재대로 녹지연결로 분야별 기술 자문

○ 위원회 : 시설국장(위원장), 토목부장(부위원장), 토목설계과장(간사)

○ 위  원

구 분	분 야	소 속	직 책	성 명	비 고
외부위원	토질및기초	㈜수성엔지니어링	부사장	강병윤
	토목구조	혜동브릿지(주)	부사장	김경석
	토목시공	㈜천일	부사장	박상권
	조경	넥서스환경디자인연구원(주)	대표	조동길
	조경	에코앤바이오	대표	장성완
내부위원	주관과	자연생태과	과장	최현실
	발주부서	방재시설부 환경시설과	과장	윤방식	조양연 주무관 대리참석
		방재시설부 공원시설과	과장	김인숙	전지홍 주무관 대리참석
	자치구 (유지관리)	강남구청 공원녹지과	과장	한정훈	주동희 녹지팀장 대리참석
		강남구청 도로관리과	과장	최창운	황윤기 굴착팀장 대리참석

※ 보고자 : ㈜유신 책임기술자 김기혁 이사

2. 주요 자문내용

○ 토질 및 기초분야 (강병윤 위원)

- 날개벽 보강토옹벽 등 지형에 맞는 공법 검토

- 교대 전면 매설하수관로 저촉으로 파손 우려되니 이설 등 보호대책 수립 시행

○ 토목구조분야(김경석 위원)

- 형고가 2.8m로 높으므로 교량형고 축소방안 검토

- 성토부 표면 배수방법 및 교량 구조물 종단계획에 따른 배수계획 검토

○ 토목시공분야(박상권 위원)

- 녹지연결로 원활한 배수를 위해 횡단경사(3%) 변경 및 배수관 직경 D200으로 상향 검토

- 교량형고가 높아서 시각적 부담이 있다면 고강도콘크리트 사용, Beam 추가 배치,        긴장강선량 증가 등으로 줄이는 방안 검토하되,

- 일반적으로 교량형고가 높으면 경관적으로 불리하지만 너무 슬림한 형태도 시각적        으로 불안감이 들 수 있음도 고려할 것

○ 조경분야(조동길 위원)

- 달터공원 측 기존 산책로(우성아파트측)가 녹지연결로 야생동물 이동동선과 충돌        되지 않도록 보완

- 생태통로 시·종점부 양쪽 주변으로 유도울타리를 추가 검토 및 교량상부 중간부는        주로 꽃이 피는 낙엽활엽수로, 시·종점 산림연접부는 상록교목류 배치 검토

○ 조경분야(장성완 위원)

- 녹지연결로가 생물 이동통로로 이용시 대상 동물종이 불분명하고 동일지역을 동물과        사람이 같이 이용하여 실질적 효과가 있는 지 검토 필요

○ 강남구청 공원녹지과(주동희 위원)

- 양재대로 녹지연결로는 지역여건상 집중관리가 불가능한 산림형 생태통로로 교량        상부 토심이 얕을 경우 여름철 건기시 토양수분 고갈 등으로 식물고사가 우려되어        토심은 최소 2.0m이상 자연토로 성토하는 방안 검토

○ 강남구청 도로관리과(황윤기 위원)

- 교량가설, 옹벽 등 구조물 시공시 시공단계별로 구조검토하여 안정성 확보 필요

- 구조물 긴장 시 넓은 장소(작업장)가 필요하며, 배수 및 유지관리가 우수한 신축        이음장치를 설치하되 향후 신축이음부 누수시 보수방안 등을 유지관리지침서에 수립요망

○ 방재시설부 환경시설과(조양연 위원)

- DPS합성형교 처짐을 관리할 수 있는 계측관리 및 점검통로 확보방안 검토

- 현장조립 작업장 상세설계도 제시 및 시공상세도 작성 요망

○ 자연생태과(최현실 위원)

- 재선충병 주 피해수종인 소나무, 잣나무 등은 가급적 사용 지양하되 식생구조상        상록성 교목류 도입이 필요한 경우 반드시 재선충병 미감염확인서 및 소나무류         생산확인표를 발급받아 감염목이 반입되지 않도록 조치요망(시방서 반드시 명기)

- 교량상부 토심 등을 낮추고 교량부 양측 경사면(1:1.5)에는 초화류와 함께 일부         관목류를 도입하는 등 시각적 부담감을 해소하기 위해 형고를 줄이는 방안 검토

- 소동물의 서식환경 및 피난처 등을 위한 돌무더기는 최소화 하고 보행로(산책로)는        가장자리로 배치 검토

3. 조치계획

○ 설계자문회의 결과를 용역업체에 통보하여 검토 후 설계 반영

○ 향후일정

- 2015. 12. : 도시공원위원회 심의

- 2016.  1. : 건설기술심의

- 2016.  2. : 용역준공

붙임 : 1. 자문회의 발표자료 1부.

2. 위원별 자문회의 의견 및 조치계획 1부.

3. 참석자 명단 및 개최사진 각 1부.  끝.