문서번호	교량안전과-6991
결재일자	2015.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	교량기획팀장	교량안전과장	안전총괄관		안전총괄본부장
전봉재	하현석	이용심	권기욱		12/15 김준기
협 조

서해대교(Cable) 화재 관련

케이블 교량 긴급점검 결과 보고

2015. 12

안전총괄본부

(교량안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

서해대교(Cable) 화재 관련

케이블 교량 긴급점검 결과 보고

서해대교 케이블 화재와 관련, 우리시에서 관리중인 케이블 교량을 긴급 점검하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

◯ 「케이블 교량 안전관리 긴급점검 계획 보고」(교량안전과-6462, 15. 12.8)

□ 개   요

◯ 목    적 : 서해대교 케이블 파단 사고와 관련, 우리시에서 관리하고 있는

사장교 및 케이블지지 형식의 교량에 대한 일제 점검

◯ 기    간 : 2015. 12. 8 ~ 12. 11

◯ 점검방법 : 교량담당자 및 전문가, 정밀안전진단 용역사, 공사 관계자 등 합동점검 시행

◯ 점검인력 : 6개반 총 41명

(공무원 25명, 전문가 및 용역, 공사 관계자 16명)

◯ 대    상 : 8개 교량

- 사장교 : 2개 교량(올림픽대교, 행주대교)

- Cable 지지 및 Arch : 6개 교량 (서강, 양화, 구리암사, 숯내교, 이화교, 샛강다리교)

□ 중점점검 사항

◯ 케이블 보호관 및 연결관 누수 등 점검

◯ 정착부의 균열 및 손상 여부 점검

◯ 피뢰 설비 및 접지시설 점검

□ 점검결과

◯ 총 괄

- 육안 점검결과 Cable 교량 안전에 영향을 미치는 구조 손상은 발견되지 않았으며,

한강교량 온라인 안전감시시스템 계측 데이터 분석 결과 안전한 상태

◯ 케이블 보호관

	〈점검사항〉	〈점검결과〉
	‣케이블 보호관 누수 여부 ‣보호캡 파손 여부 ‣케이블 보호관 변형 여부 ‣보호관 연결부 파손 여부	서강대교에 경미한 손상 발생 ‣ 케이블 보호캡 1개소 손상 (서강대교) ‣ 내풍플레이트 볼트체결 21개소 불량 (서강대교)

◯ 케이블 누유

	〈점검사항〉	〈점검결과〉
	‣케이블 누유 여부 ‣누유 발생 지점 확인 ‣누유 진행성 여부 확인 ‣누유 원인 파악	2개 교량에서 케이블 누유 발생 ; 40개소 ‣케이블 정착부 누유 31개소 발생 (서강대교) ‣케이블 보호관 누유 9개소 발생 (이화교)

◯ 정착부 누수

	〈점검사항〉	〈점검결과〉
	‣정착부 균열 발생 ‣정착부 누수 발생 확인 ‣누수 발생 원인 파악 ‣정착부 손상 진행성 여부	올림픽대교 4개소 정착부 누수 발생 ‣케이블 정착부 누수 4개소 발생 (올림픽대교)

◯ 피뢰설비

		〈점검사항〉	〈점검결과〉
		‣피뢰침 변형여부 육안확인 ‣인화도선 등 피뢰시설 설치 현황 확인 ‣접지시설 작동여부 확인 (접지저항값 측정)	육안조사결과 피뢰설비 손상은 없음, 접지시설 작동여부는 점검 진행중 ‣피뢰시설은 손상없이 설치되어 있음 ‣접지시설 작동여부 확인 ∙총 5개 중 1개교량(올림픽대교) 점검완료 : 이상없음 ∙잔여 4개 교량은 금주내에 점검완료 【점지점검 장비 및 기술자 확보 문제로 점검 지연】

피뢰침

인화도선

접지지점

※ 케이블 설치교량 8개소중 숯내교는 높이 26.7m로 기준높이(20m) 이상이나    피뢰설비 미설치 : 시설보완 필요

□ 조치계획

◯ 케이블 보호관에서 발생되는 누유는 지속적인 주의 관찰을 통해서 진행성 여부를 확인후 조치

◯ 내풍플레이트 볼트 등 경미한 손상은 일상유지보수공사를 활용하여 조치

◯ 숯내교 피뢰설비 설치 여부는 관련분야 전문가의 검토를 받아 시설보완등 조치

붙 임 : 1. 점검사진        1부.

2. 교량별 점검결과  1부. 끝