문서번호	공간정보과-2696
결재일자	2015.12.21.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
신정민		정윤홍	12/21 강신재
협조	주무관		장기덕
	주무관		김영혁

「2015년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

공공측량성과심사(2차) 결과보고

2015. 12.

상수도사업본부

【공간정보과】

「2015년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

공공측량성과심사(2차) 결과보고

『2015년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』과 관련 공공측량성과심사(2차) 결과를 보고 드림.

Ⅰ		요 약

추진근거 및 목적

❍「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제18조제5항 및 동법    시행규칙 제22조제4항에 따라,

❍ 공공측량한 성과를 심사수탁기관(대한측량협회)에 심사를 받아,

❍ 공신력을 통한 정확도 향상 및 품질 확보토록 하기 위함

대상사업 : 2015년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

심사대상 : 조사·탐사/측량 및 편집이 완료된 성과

(상수도시설물 264㎞)

심사방법 : 실내 및 현지심사(대상 무작위 표본추출)

심사항목 : 조사·탐사/측량, 정위치 편집, 구조화 편집

결과요약

❍ 총 사업 625㎞중 600㎞ 심사완료 (심사율 : 96.0%)

❍ 심사결과

평가항목	조사·탐사 및 측량	정위치 편집	구조화 편집
판 정	“적합”	“적합”	“적합”

Ⅱ		심사현황

대상사업 : 2015년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

❍ 사업개요(측량 및 편집 625㎞, 4,656백만원)

구 분	서북지역	서남지역	동남지역
용역내용	측량 및 편집 : 217㎞ (신설 44, 기존 173)	측량 및 편집 : 189㎞ (신설 22, 기존 167)	측량 및 편집 : 219㎞ (신설 44, 기존 175)
용역기간	2015. 4. 1. ~ 2016. 3. 31.
계약금액	1,420백만원	1,506백만원	1,730백만원
수 행 사	중앙항업 컨소시엄	공간정보기술 컨소시엄	새한항업 컨소시엄
해당사업소	중부, 서부, 북부	강서, 남부	동부, 강남, 강동

공공측량성과심사

❍ 성과심사 대상

구 분		서북지역	서남지역	동남지역
상수지하시설물도		146도엽	68도엽	167도엽
연장	총연장	91.586㎞	53.308㎞	101.286㎞
	탐 사	66.419㎞	49.902㎞	72.922㎞
	실 측	19.033㎞	4.123㎞	21.533㎞
	불 탐	6.134㎞	4.283㎞	6.831㎞

❍ 사업물량 대비 성과심사율

구 분		계	서북지역	서남지역	동남지역
심사율		96.0%	96.0%	95.4%	96.6%
사업물량		625㎞	217.0㎞	189.0㎞	219.0㎞
심사물량	계	600.2㎞	208.4㎞	180.3㎞	211.5㎞
	전회	354.0㎞	116.8㎞	127.0㎞	110.2㎞
	금회	264.2㎞	91.6㎞	53.3㎞	101.3㎞

❍ 심사항목(기준) 및 방법 : 공공측량성과심사 규정에 의함

[붙임] 공공측량성과심사 기준 및 방법 요약 참조

Ⅲ		심사결과

조사/탐사 및 측량(현장심사)

구 분		대상(점)	기준내(점)	적합도(%)	비 고
총 계	평면	236	228	96.6	적 합
	심도	236	232	98.3	적 합
서 북	평면	84	82	97.6	적 합
	심도	84	84	100.0	적 합
서 남	평면	63	63	100.0	적 합
	심도	63	62	98.4	적 합
동 남	평면	89	83	93.3	적 합
	심도	89	86	96.6	적 합

정위치 편집

구 분	대상(점)	기준내(점)	적합도(%)	비 고
총 계	30,937	30,904	99.9	적 합
서 북	12,276	12,273	99.9	적 합
서 남	6,841	6,835	99.9	적 합
동 남	11,820	11,796	99.8	적 합

구조화 편집

구 분	대상(점)	기준내(점)	적합도(%)	비 고
총 계	11,996	11,928	99.4	적 합
서 북	4,798	4,787	99.8	적 합
서 남	2,634	2,617	99.4	적 합
동 남	4,564	4,524	99.1	적 합

결과분석

❍ 조사/탐사 및 측량 : 적합도 96.6%, 98.3%로 심사기준(80%) “적합”

❍ 정위치 편집 : 적합도 99%로 심사기준(90%) “적합”

❍ 구조화 편집 : 적합도 99%로 심사기준(90%) “적합”

Ⅳ		향후계획

적합도 100% DB구축을 위한 부적합 재확인 및 보완지시

❍ 수정보완 기간 : 2015. 12. 22. ~ 12. 24.

심사 및 보완완료된 DB GIS 담당자 및 직반장 검수 후

상수도 GIS에 신속 탑재(로딩)

심사완료물량 준공(1차) 시행

❍ 준공시행일 : 2015. 12. 28.(예정)

붙임 : 1. 공공측량성과심사 기준 및 방법요약 ··· 1부

2. 공공측량성과심사 결과서 ············ 각 1부.   끝.