문서번호	시설보수과-10039
결재일자	2015.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		代유태용	12/22 代이은엽
협조

겨울철 도로시설물(교량,고가) 하부공간 점용실태 점검계획

2015. 12.

강서도로사업소

시설보수과

겨울철 도로시설물(교량,고가) 하부공간

점용실태 점검계획

겨울철 인화성 물질 등에 의한 화재 위험으로 부터 도로시설물(교량,고가)을 보호하고 안전사고 예방을 위한 하부공간 일제 점검계획 수립

※ 관련근거: 교량안전과-7012(2015.12.16)호 — 겨울철교량 및 고가 하부공간 일제점검

Ⅰ		교량, 고가 현황

□ 도로시설물 현황: 총32개                             (단위:개소)

구 분	계	일반교량	고가차도	입체교차로	비고
계	32	18	7	7
1종	0	-	-	-
2종 및 법외	32	18	7	7

Ⅱ		점검계획

□ 점검대상 : 교량,고가차도 등 32개 시설물

□ 점검기간 : 2015.12.22.~12.31(10일간)

□ 점검방법 및 점검자

○ 2인1조 현장점검 실시 후 점검결과보고서 작성 제출

□ 하부공간 점유실태 현황

○ 점유자 : 시, 자치구 및 각종 공공단체 등

○ 점유용도 : 청소업무 창고, 주차장, 건설 현장사무실, 자재창고, 기타

○ 점유형태 : 컨테이너 및 가설휀스 등

□ 주요점검 체크리스트

○ 인화성 물질 적치(목재, 파지 등)등 보관여부 조사

○ 전기사용 점유시설에 대한 전기안전검사 실시여부 조사

○ 유류, 가스 등 인화성 적재 차량 주차 여부 조사

○ 비상시 사용 할 수 있는 소화기 비치여부 조사

○ 도로점용허가 여부 조사

○ 점용 관계자 비상연락망 확인 조사

○ 점용부지내 점용사용으로인한 시설물 손괘여부(이격거리 준수 확인)

□ 시설물별 담당자 지정 현황                             (단위:개소)

계	일반교량	고가차도	입체교차로	담당자	비고
32	18	7	7
8	목동교,안양교,선유교	개봉철도고가,화곡고가	신월I/C,오류I/C,시흥I/C	유태용
9	서울교,고척교,광명교,개봉교,행주1교,행주2교,개화교	개봉고가	행주I/C	윤동원
8	오목교,오금교,여의2교,광복교,도림교	가리봉철도고가	개화I/C,공단I/C	김규춘
5	구로1교	구로고가차도,가마산고가차도,오류철도고가	영등포R/C	김승진
2	역곡천교,신정접속교	-	-	조정갑

Ⅲ		점검결과 조치계획

○ 실태조사 시 발견된 가연성 물질 및 폭발성 물건 반입에 대하여는 즉시 외

부 이동 또는 철저 관리 토록 조치

○ 청소차고지 및 쓰레기 분류작업 장소에 대하여는 소화기 비치여부 등 현장        지도

○ 자치구 및 점용사용자의 적극적인 관심과 협조 제고(유도)

- 필요시 합동회의 개최 등을 통해 고가하부 정비의 필요성과 중요성에 대          한 인식 제고

※ 정비중 불필요한 마찰 최소화 : 합리적인 권고와 유연한 행정 유도

○ 화재, 폭발위험 등 위해요소 사전 차단

- 교량, 고가 하부공간에 가연성, 인화물질 등의 적치와 사용금지
- 전기시설은 전기사업법에 따라 한전 또는 전기안전공사의 사용전 검사           및 정기검사 실시

○ 점용허가부서, 점용자, 시설물유지관리부서의 유기적인 협조체계 확립

- 비상연락망 체계 마련 조치

○ 지속적인 시설점검 및 지도 실시(자치구, 시설물유지관리부서)

Ⅳ		향후계획

○ 시설물 순찰 및 점검시 점용시설(화재요인 등) 병행 점검

○ 허가기준을 위반한 점용에 대하여 관련부서에 통보하여 조치 요구

○ 필요시 무단점유(이용) 방지를 위한 시설(휀스 등) 설치

Ⅴ		행정사항

○ 2015.12. 31. : 점용실태 결과 보고(내부결재)

○ 2016. 1. 5. : 점검결과 제출(시설보수과 → 교량안전과)

따로붙임  1.도로시설물 하부공간 점용시설 조사표 1부.

2. 고가하부 점용허가 기준 1부.

3. 참고용 - 점용시설 현황(2015.8월현재).  끝