포장복구 작업지시서(마포구)

문서번호	급수운영과-29028
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		급수설비팀장		급수운영과장
		전성호		김홍준		12/28 장종욱

□ 수      신	:  내부결재

□ 제      목	:  포장복구 작업 및 감리지시(마포구)

□ 지시  번호	:  140-1-741 ~ 140-2-760

□ 작업  기간	:  2015. 12. 29 ~ 2016. 01. 03

□ 내      용	: 우리 사업소 상수도 공사 현장에서 포장복구 의뢰가 있어 아래와 같이 포장복구 작업지시 및 감리 업무를 지시코자 합니다.

●작업지시내역

지시 번호	공사명	위 치		포장 도종	복구요청및의뢰물량			작업방법		작업조건		예산 과목	굴착 업체	비고
		동	번지		폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	인력	기계	주간	야간
140-1-741	서강동외7개동	신수동	422	A-2	1.2	2.0	2.40	○		○		수탁(신설)	에스이건설㈜
140-1-742	서강동외7개동	공덕동	26-10	A-2	1.2	3.0	3.60	○		○		수탁(신설)	에스이건설㈜
140-1-743	서강동외7개동	서교동	395-115	A-2	1.2	5.8	6.96	○		○		수탁(신설)	에스이건설㈜
140-1-744	서강동외7개동	서교동	475-44	차선도색	0.15~0.45	54.0	8.70	○		○		수탁(신설)	에스이건설㈜
140-1-745	서강동외7개동	동교동	177-10	차선도색	1.1	1.3	1.43	○		○		수탁(신설)	에스이건설㈜
140-1-746	서강동외7개동	창전동	6-29	차선도색	0.2	5.2	0.78	○		○		수탁(신설)	에스이건설㈜
140-1-747	신공덕동외6개동	성산동	200-6	A-2	1.2	2.5	3.00	○		○		수탁(신설)	하송종합건설
140-3-748	마포구시설물	도화동	292-20	표층	1	1.6	1.60	○		○		시설물(밸브)	가림토건
140-3-749	마포구시설물	마포동	395	표층	1.7	1.8	3.06	○		○		시설물(밸브)	가림토건
140-3-750	마포구시설물	토정동	3-59	표층	1.4	2.3	3.22	○		○		시설물(밸브)	가림토건
140-3-751	마포구시설물	성산동	260-14	표층	2.1	2.1	4.41	○		○		시설물(밸브)	가림토건
140-3-752	마포구시설물	마포동	419-19	A-1	0.15	3.0	0.45	○		○		시설물(밸브)	가림토건
140-3-753	마포구시설물	마포동	419-19	A-1	2.9	5.9	17.11		B.H0.4	○		시설물(밸브)	가림토건
140-3-754	마포구시설물	마포동	419-19	A-1	2.5	3.6	9.00	○		○		시설물(밸브)	가림토건
140-3-755	마포구시설물	서교동	397-7	차선도색	0.15	4.0	0.60	○		○		시설물(밸브)	가림토건
140-3-756	마포구시설물	망원동	456-27	차선도색	0.45	9.0	4.05	○		○		시설물(밸브)	가림토건
140-3-757	마포구시설물	망원동	456-1	차선도색	0.45	1.8	0.81	○		○		시설물(밸브)	가림토건
140-2-758	긴급누수복구	연남동	487-262	표층	2.1	2.7	5.67	○		○		누수복구(수선비)	㈜남경이씨티
140-2-759	긴급누수복구	연남동	487-262	표층	1.5	2.4	3.60	○		○		누수복구(수선비)	㈜남경이씨티
140-2-760	긴급누수복구	합정동	436-22	표층	2.2	4.2	9.24	○		○		누수복구(수선비)	㈜남경이씨티

서부수도사업소

(급수운영과장)

포장복구 감리지시서(마포구)

□ 수      신	: (주)이준엔지니어링 대표:이방열

□ 작업(감리)지시번호 :  140-1-741 ~ 140-2-760

□ 계약 상대자	:  ㈜해슬이앤씨 대표 : 고현문

□ 작업 지시일	:  2015. 12. 28

□ 작 업 기 간	:  2015. 12. 29 ~ 2016. 01. 03

□ 내      용	: 아래와 같이 포장복구 작업(감리)지시하니 공사 감리에 만전을 기해 주시기 바라며, 공사완료 후 시공업체가  제출한 준공계를 검토하여 제출 될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

● 작업의뢰내역

지시 번호	공사명	위 치		포장 도종	복구요청및의뢰물량			작업방법		작업조건		예산 과목	굴착 업체	비고
		동	번지		폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	인력	기계	주간	야간
140-1-741	서강동외7개동	신수동	422	A-2	1.2	2.0	2.40	○		○		수탁(신설)	에스이건설㈜
140-1-742	서강동외7개동	공덕동	26-10	A-2	1.2	3.0	3.60	○		○		수탁(신설)	에스이건설㈜
140-1-743	서강동외7개동	서교동	395-115	A-2	1.2	5.8	6.96	○		○		수탁(신설)	에스이건설㈜
140-1-744	서강동외7개동	서교동	475-44	차선도색	0.15~0.45	54.0	8.70	○		○		수탁(신설)	에스이건설㈜
140-1-745	서강동외7개동	동교동	177-10	차선도색	1.1	1.3	1.43	○		○		수탁(신설)	에스이건설㈜
140-1-746	서강동외7개동	창전동	6-29	차선도색	0.2	5.2	0.78	○		○		수탁(신설)	에스이건설㈜
140-1-747	신공덕동외6개동	성산동	200-6	A-2	1.2	2.5	3.00	○		○		수탁(신설)	하송종합건설
140-3-748	마포구시설물	도화동	292-20	표층	1	1.6	1.60	○		○		시설물(밸브)	가림토건
140-3-749	마포구시설물	마포동	395	표층	1.7	1.8	3.06	○		○		시설물(밸브)	가림토건
140-3-750	마포구시설물	토정동	3-59	표층	1.4	2.3	3.22	○		○		시설물(밸브)	가림토건
140-3-751	마포구시설물	성산동	260-14	표층	2.1	2.1	4.41	○		○		시설물(밸브)	가림토건
140-3-752	마포구시설물	마포동	419-19	A-1	0.15	3.0	0.45	○		○		시설물(밸브)	가림토건
140-3-753	마포구시설물	마포동	419-19	A-1	2.9	5.9	17.11		B.H0.4	○		시설물(밸브)	가림토건
140-3-754	마포구시설물	마포동	419-19	A-1	2.5	3.6	9.00	○		○		시설물(밸브)	가림토건
140-3-755	마포구시설물	서교동	397-7	차선도색	0.15	4.0	0.60	○		○		시설물(밸브)	가림토건
140-3-756	마포구시설물	망원동	456-27	차선도색	0.45	9.0	4.05	○		○		시설물(밸브)	가림토건
140-3-757	마포구시설물	망원동	456-1	차선도색	0.45	1.8	0.81	○		○		시설물(밸브)	가림토건
140-2-758	긴급누수복구	연남동	487-262	표층	2.1	2.7	5.67	○		○		누수복구(수선비)	㈜남경이씨티
140-2-759	긴급누수복구	연남동	487-262	표층	1.5	2.4	3.60	○		○		누수복구(수선비)	㈜남경이씨티
140-2-760	긴급누수복구	합정동	436-22	표층	2.2	4.2	9.24	○		○		누수복구(수선비)	㈜남경이씨티

감독경유

서부수도사업소 급수운영과장  장 종 욱 (인)

포장복구 시공지시서(마포구)

□ 수      신	: (주)해슬이앤씨 대표 : 고현문

□ 작업(감리)지시번호 :  140-1-741 ~ 140-2-760

□ 공  사  명	: ‘2015년 서부수도관내 포장도로 굴착복구공사’

□ 작업 지시일	: 2015. 12. 28

□ 작 업 기 간	: 2015. 12. 29 ~ 2016. 01. 03

□ 내      용	:  아래와 같이 포장복구 작업지시하니 시공에 철저를 기하여 주시기 바라며, 공사완료 후 감독자(감리)를  경유하여 준공계를 제출하여 주시기 바랍니다.

● 작업의뢰내역

지시 번호	공사명	위 치		포장 도종	복구요청및의뢰물량			작업방법		작업조건		예산 과목	굴착 업체	비고
		동	번지		폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	인력	기계	주간	야간
140-1-741	서강동외7개동	신수동	422	A-2	1.2	2.0	2.40	○		○		수탁(신설)	에스이건설㈜
140-1-742	서강동외7개동	공덕동	26-10	A-2	1.2	3.0	3.60	○		○		수탁(신설)	에스이건설㈜
140-1-743	서강동외7개동	서교동	395-115	A-2	1.2	5.8	6.96	○		○		수탁(신설)	에스이건설㈜
140-1-744	서강동외7개동	서교동	475-44	차선도색	0.15~0.45	54.0	8.70	○		○		수탁(신설)	에스이건설㈜
140-1-745	서강동외7개동	동교동	177-10	차선도색	1.1	1.3	1.43	○		○		수탁(신설)	에스이건설㈜
140-1-746	서강동외7개동	창전동	6-29	차선도색	0.2	5.2	0.78	○		○		수탁(신설)	에스이건설㈜
140-1-747	신공덕동외6개동	성산동	200-6	A-2	1.2	2.5	3.00	○		○		수탁(신설)	하송종합건설
140-3-748	마포구시설물	도화동	292-20	표층	1	1.6	1.60	○		○		시설물(밸브)	가림토건
140-3-749	마포구시설물	마포동	395	표층	1.7	1.8	3.06	○		○		시설물(밸브)	가림토건
140-3-750	마포구시설물	토정동	3-59	표층	1.4	2.3	3.22	○		○		시설물(밸브)	가림토건
140-3-751	마포구시설물	성산동	260-14	표층	2.1	2.1	4.41	○		○		시설물(밸브)	가림토건
140-3-752	마포구시설물	마포동	419-19	A-1	0.15	3.0	0.45	○		○		시설물(밸브)	가림토건
140-3-753	마포구시설물	마포동	419-19	A-1	2.9	5.9	17.11		B.H0.4	○		시설물(밸브)	가림토건
140-3-754	마포구시설물	마포동	419-19	A-1	2.5	3.6	9.00	○		○		시설물(밸브)	가림토건
140-3-755	마포구시설물	서교동	397-7	차선도색	0.15	4.0	0.60	○		○		시설물(밸브)	가림토건
140-3-756	마포구시설물	망원동	456-27	차선도색	0.45	9.0	4.05	○		○		시설물(밸브)	가림토건
140-3-757	마포구시설물	망원동	456-1	차선도색	0.45	1.8	0.81	○		○		시설물(밸브)	가림토건
140-2-758	긴급누수복구	연남동	487-262	표층	2.1	2.7	5.67	○		○		누수복구(수선비)	㈜남경이씨티
140-2-759	긴급누수복구	연남동	487-262	표층	1.5	2.4	3.60	○		○		누수복구(수선비)	㈜남경이씨티
140-2-760	긴급누수복구	합정동	436-22	표층	2.2	4.2	9.24	○		○		누수복구(수선비)	㈜남경이씨티

서부수도사업소 급수운영과장 장 종 욱 (인)