문서번호	물재생계획과-5514
결재일자	2015.12.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	하수정보팀장	물재생계획과장
조순연	代조순연	12/29 신현태

『2015년 하수도관리 전산시스템 유지보수·기능고도화 및 GIS DB 정확도 개선』

완  료  보  고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.12

물순환안전국

(물재생계획과)

『2015년 하수도관리전산시스템 유지보수·기능고도화 및 GIS DB 정확도 개선』

완   료   보   고

	하수도관리전산시스템 안정적인 운영 · 신규 시스템 개발과 DB 정확도 개선을 위해 추진한『2015년 하수도관리 전산시스템 유지보수 · 기능고도화 및 GIS DB 정확도 개선』사업을 완료하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ				추진근거		‘

□ 2015년 하수도관리전산시스템 유지보수 기능고도화 및 정확도 개선 시행계획(물재생계획과-977,‘15.1.23)

□ 2015년 하수도관리전산시스템 유지보수 기능고도화 및 정확도 개선 용역 시행(물재생계획과-2246,‘15.2.24)

Ⅱ				사업개요		‘

□ 사 업 명 : 2015년 하수도관리전산시스템 유지보수·기능고도화 및 GIS DB 정확도 개선

□ 사업기간 : 2015.4.27 ~ 2015.12.31

□ 사 업 비 : 1,825,000천원

□ 사업대상 : 하수도관리전산시스템

응용 S/W : 하수도관리조회시스템, 하수도관리편집시스템,                            모바일현장운영시스템, 물재생센터관리시스템

GIS S/W : ArcSDE 9.2 Server/Connection Licence(공간데이터 관리)

GIS DB : 서울시 전역 정확도개선 343km

□ 사업내용

하수도관리 전산시스템 유지보수

․ 시스템 장애 발생 시 처리 및 기술 지원

(자치구방문 86회, 시스템수정 87건, 유선지원 콜센터 수시처리)

․ 프로그램 사용법에 대한 교육 (자치구 전체 방문교육 2회)

․ 업무처리절차 변경에 따른 프로그램 수정 및 장애처리

하수도관리 전산시스템 기능 고도화

<하수도관리 전산시스템 개발(C/S → 웹 전환)>

․ 하수도조회시스템 계획관리 개발

- 유량조서 관리, 기존유량계산결과 관리, 개보수판정 관리,

기존개보수판정결과 관리, 실시설계개보수판정결과 관리

․ 하수도조회시스템 유지관리 개발

- 관거CCTV 관리, 육안조사자료 관리, 사각형거 안전점검 관리,

타관통과시설물 관리, 시설물유지보수 관리, 악취발생관리,

현장점검이력 관리

․ 하수도조회시스템 원인자부담금 관리 개발

- 건축원인자부담금 관리, 택지원인자부담금 관리,

물재생센터 건설단가 관리

GIS DB 정확도 개선

․ 기존하수관로, 도로개설, 재개발 등 각종 하수도공사 시행에 따라 현장과 불일치 지역, 관경 불합치 지역 등 GIS DB 정확도 용역에서 미포함 된 지역에 대한 정확도 개선

- 사각형거 및 사각형거 인입관 중 현장과 불일치한 관로

․ 하수시설물 조사·측량(좌표측량) 및 GIS DB 구축 : 343Km

․ 기준점 측량: 1,077점

Ⅲ				주요추진내용		‘

하수도관리전산시스템 응용S/W 정기점검 및 유지보수 (‘15.4.27～‘15.12.31)

하수도관리전산시스템 25개 자치구 방문교육 실시

- 사용자교육 실시 : 상반기(‘15.7.7～15, 86명), 하반기(‘15.11.6～11.17, 81명)

상반기 사용자교육(자치구)	하반기 사용자교육(자치구)

업체 보안교육 실시 및 보안점검

- 보안 교육 실시 : `15.5.18 ~ `15.21

- 보안 점검 실시 : `15.5.18 ~ `15.22(용역수행업체 인력, 보안서약서, 장비 등)

- 계약시 보안서약서, 신원확인 완료

- 준공전 참여자 전원 보안서약서 징구 완료

하수도관리전산시스템(WEB) 메뉴 부분 기능 웹전환 완료

- 계획관리(유량조서 관리, 기존유량계산결과 관리 등)

- 유지관리(관거CCTV 관리, 육안조사자료 관리, 사각형거 안전점검 관리 등)

- 원인자부담금 관리(건축원인자부담금 관리, 택지원인자부담금 관리 등)

하수도관리전산시스템(WEB) 정상작동 여부 시험 및 운영

- 하수도조회시스템 계획관리 중 개발 메뉴 영역

- 하수도조회시스템 유지관리 중 개발 메뉴 영역

- 하수도조회시스템 원인자부담금관리 중 개발 메뉴 영역

하수시설물 측량 및 GIS DB 구축(343.18km)

구청명	과업수량
	계(km)	측량(km)	기준점	도각
강남구	22.13	22.13	76	48
강동구	17.86	17.86	53	21
강북구	10.62	10.62	32	14
강서구	27.36	27.36	56	41
관악구	7.64	7.64	19	15
광진구	9.21	9.21	18	18
구로구	3.07	3.07	10	7
금천구	4.48	4.48	22	9
노원구	8.83	8.83	20	18
도봉구	26.64	26.64	40	32
동대문구	14.72	14.72	33	31
동작구	14.72	14.72	95	29
마포구	2.11	2.11	10	10
서대문구	2.72	2.72	29	11
서초구	25.07	25.07	80	46
성동구	8.35	8.35	-	17
성북구	8.42	8.42	57	28
송파구	45.75	45.75	87	69
양천구	5.00	5.00	14	14
영등포구	14.99	14.99	68	25
용산구	8.62	8.62	20	19
은평구	20.56	20.56	76	26
종로구	21.97	21.97	114	29
중랑구	12.35	12.35	48	25
총합계	343.18	343.18	1077	602

GIS DB갱신내역

대 상	단위	금회 GIS자료		전체현황
		삭제	탑재후	탑재전	탑재후
하수관거	㎞	380.75	367.44	10,570.56	10,557.25
하수연결관	개	435,726	440,909	15,706	20,889
맨홀	개	262,687	263,114	9,005	9,432
우수토실	개	1,537	1,536	12	11
토구	개	2,447	2,447	27	27
횡단하수거	개	14,411	14,594	743	926
물받이	개	446,376	451,087	13,873	18,584
침사지	개	201	198	4	1
하수박스외곽선	개	1,631	1,659	81	109

Ⅳ				향후계획		‘

시스템 사용자 매뉴얼 및 유지관리 지침서 자치구 송부

붙임: 1. 완료보고회 자료 1부.

2. 용역 참여자 보안서약서(준공시) 1부.  끝.