문서번호	급수운영과-25278
결재일자	2015.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이승우		12/29 최임봉
협조

암사 아리수정수센터 수계(강남지역)

도․송수관로(하반기) 점검 결과 보고

2015. 12.

강남수도사업소(급수운영과)

암사 아리수정수센터 수계(강남지역)

도․송수관로(하반기) 점검 결과 보고

「2015년도상수도 시설물 유지관리 점검계획」에 의해  암사 아리수정수센터 수계의 도․송수관로 대상에 대하여 점검을 시행하고 결과를 보고 드림.

※ 관련 근거 : 부본부장님 방침[시설관리과-746(2015.2.2.)호]

- 도송수관로(하반기) 점검 계획[급수운영과-22230(2015.11.18.)호]

□ 관련 근거

취수장

(5개소)

지역배수지

(32개소)

1,2차배수지

(70개소)

가압장

(198개소)

수요가

정수장

(6개소)

도수관         송수관         송수관           배ㆍ급수관 및 기타

법 정 관 리 (1종 시설물)

(정밀안전진단, 정밀점검 실시)

자 체 관 리 (2종 시설물)

(정기․수시 점검 실시)

❍ 1종 시설물 : 정기점검, 정밀점검, 정밀 안전진단 법적규정 이행

❍ 정기점검 주기 : 6월 1회 이상

- 본부 및 사업소 합동점검 1회, 사업소 자체 점검 1회(사업소)

□ 점검 개요 현황

❍ 점검 대상(강남지역 94㎞) : 하반기 (암사수계)

❍ 점검 기간 : '15. 11. 20. ~ 12. 20.

❍ 점검 인원

- 급수운영과 : 시설물담당 및 직반장등 3명 (순찰반 직원)

❍ 점검내용(육안 검측)

- 각종 밸브류 상태 및 안전 여부

- 맨홀 내의 관로 상태와 침수 및 토사적치 여부

- 비포장 구간의 관로 표지(판, 석) 설치 상태

- 맨홀주변의 환경상태 및 침하, 파손 여부 등

- GIS 자료와 현장의 일치여부 등

□ 점검결과

❍ 점검 대상(강남지역 94㎞)

- 하반기 : 강남지역 94㎞(암사수계)

❍ 점검밸브류: 총 133개

사업소	지 역	계	제수밸브	퇴수밸브	공기밸브	신축관	유량계
계		133	17	17	66	33	0
강 남	강 남	92	14	11	40	27	-
	서 초	41	3	6	26	6	-

□ 점검결과 분석

❍ 점검결과 주요 지적사항 : 이상없음

- 표지판 훼손, 밸브실 침수, 철개뚜껑 손잡이 불량 등

사업소	지역	계	표지판 훼손 등	밸브실 침수	철개 관련	매몰	노면 파손	출입 사다리 관련
강남	강남구	0	-	0	-	-	-	-
	서초구	0	-	0	-	-	-	-

- 유형별 조사현황

*****	제수변실 점검	표지판 점검
도로노면 점검	제수변실 점검	제수변실 점검

□ 행정 사항

❍ 대형관로 상수도시설물을 점검한 결과 제수변 및 상수도관로는 이상없으며, 향후 도로포장, 덧씌우기(Overlay) 및 각종 굴착공사 등으로 상수도시설물이 매몰 및 손괴되지 않도록 순찰 및 입회 철저히 시행하여 시설물관리에 만전을 기하고자 함

붙임 : 1. 시설물 점검내역 1부.

2. 적출유형별 내용 1부. 끝.