문서번호	교량안전과-8026
결재일자	2015.12.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
최원혁		류봉현	12/30 代하현석
협조
	주무관		김시련

겨울철 대비 교량하부 점검결과 보고

(천호대교,영동대교,반포대교)

2015. 12

교량안전과

겨울철 대비 교량하부 점검결과 보고

(천호대교,영동대교,반포대교)

겨울철 대비 교량 하부공간 점용시설에 대하여 화재 등에 의한 사고를 미연에 방지코자 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 관련근거

○ 일원동 탄천2고가 하부 화재발생 관련 안전점검 실시(상황대응과-4316,‘15.12.8)

○ 겨울철 교량 및 고가 하부공간 점검계획(교량안전과-6988,‘15.12.15)

□ 시설물 현황

교 량 명		규 모	위 치	등급	구조형식	준공일
천호대교		폭 25.6m 연장 1,150m	광진구 광장동 ~강동구 천호동	B	S.T BOX GIR PSC GIR	’76.7.
영동대교		폭 25m 연장850m (접속 167m)	광진구 자양동 ~강남구 청담동	B	S.T PL GIR PSC GIR	’73.11
반포대교 (잠수교)	반포	폭 25m 연장 1,070m	용산구 서빙고동 ~ 서초구 반포동	B	S.T BOX GIR	’82.9.
	잠수	폭 18m 연장 795m		B	RC SLAB ST BOX	’76.7

□ 점검개요

○ 점검일 및 점검자

시설명	점검일	점검자	비 고
천호대교	2015.12.18	김시련, 최원혁
영동대교	2015.12.21	김시련, 이제택
반포대교	2015.12.18	김시련, 최원혁

※ 잠실대교, 한남대교는 교량하부 점용시설 없음

○ 중점점검사항

- 쉽게 불에 타는 가연성 물질 적치 여부

- 점용사용으로 인한 시설물 손상발생 여부(이격거리 준수여부 포함)

- 인화성(유류 등) 및 폭발성(가스통 등) 물건의 반입 혹은 사용 여부

- 소화기 비치 및 보관상태

- 기타 화재 및 안전과 관련된 사항

□ 점검결과

시설명	점용시설	용도	점용자	점검결과	비 고
천호대교	휀스(600㎡)	주차장	강동구 도시관리공단	특이사항 없음
영동대교	가건물 (20m×15m×3.7m)	모범운전자회 사무실	모범운전자회	특이사항 없음
	EGI휀스 (33m×56m×2.5m)	자재적치	광진구 안전치수방재과	특이사항 없음
	콘테이너4동	조경관리사무실	광진구 공원녹지과	특이사항 없음
	휀스	자채적치	광진구 건설관리과	특이사항 없음
반포대교	콘테이너2동	잠수교 수방 창고	서울시 교량안전과	특이사항 없음

붙임 : 1. 교량 하부공간 점용 현황 1부.

2. 교량하부 점용시설 점검 List 1부.  끝.