문서번호	교량보수과-178
결재일자	2014.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	성동도로사업소장
김중철		김종대	01/20 정진오
협조

자양고가(자동차전용도로시설) 점검결과 보고 (설날대비 및 정기점검)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  1.

성동도로사업소

(교량보수과)

자양고가(자동차전용도로시설) 점검결과 보고

( 설날 대비, 정기점검 병행)

자양고가(자동차전용도로 시설)에 대해 교량보수과장, 담당자와 합동으로 실시한 설날 대비(정기점검 병행) 점검결과 및 조치계획을 보고합니다

□ 점검개요

○ 일    시 : 2014. 1. 17(금)

○ 대상시설 : 자양고가

○ 점 검 자 : 교량보수과장, 김중철

○ 점검내용 : 상부, 하부, 배수구 막힘, 도로부속시설 등

○ 자양고가 현황

시설물명	규모	종구분/등급		형식		준공년도
자양고가	폭 18.4m(편도4차로) 연장 1,022.5m	종구분 : 1종 상태등급 : B등급		STB		2003.12.31
관 리 자	성동도로사업소 교량보수과		주무관		김중철

□ 점검결과 및 조치계획

시설물명	점검결과	조치계획(조치결과)	비고
자양고가	- A2 미끄럼방지시설 포장부 균열 발생	- 포트홀이 없어, ‘14년 안전진단시 코어채취등 원인분석후 조치 예정	사진1
	A2 ~ P13까지 배수구 막힘 4개소	‘13 자동차전용도로 일상유지보수공사로 준설 예정	사진2
	P19 출입구 잠금장치 고장	‘14 자동차전용도로 일상유지보수공사로 보수 예정	사진3
	P18 출입문 없음	‘14 자동차전용도로 일상유지보수공사로 보수 예정	사진4
	P9옆 교통안내표지판주변 콘크리트 보수부 열화	‘14 자동차전용도로 일상유지보수공사로 보수 예정	사진5
	P16 교각하부 배수로 정비	‘14 자동차전용도로 일상유지보수공사로 보수 예정	사진6
	A2 보강토옹벽 Joint부 콘크리트 부식	- 14년 안전진단시 원인분석후 조치 예정	사진7

□ 행정사항

○ 배수구 막힘 등 긴급한 보수가 필요한 사항은 현재 시행중인 자동차전용  도로시설물 일상유지보수업체 작업 지시하여 정비하고,

○ 나머지는 동절기 이후, 2014년 자동차전용도로 시설물 일상유지공사로 예산의 범위 내에서 정비

○ 균열이 있으나, 포트홀 하나 없는 A2 포장 등은 2014년 안전진단에서 원인을 면밀히 분석하여 근원조치 예정임

첨부 : 점검결과 현황사진 1부.    끝.

점검결과 현황사진

보 수 전	보 수 후
1. A2 미끄럼방지시설 포장부 균열 발생
2. A2 ~ P13까지 배수구 막힘 4개소
3. P19 출입구 잠금장치 고장
4. P18 출입문 없음

보 수 전	보 수 후
5. P9옆 교통안내표지판주변 콘크리트 보수부 열화
6. P16 교각하부 배수로 정비
7. A2 보강토옹벽 Joint부 콘크리트 부식