문서번호	운영과-234
결재일자	2014.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	운영과장	북서울미술관장
강순모	김광두	01/21 최승훈
협 조

‘14년 서울시립북서울미술관 전시조명 시연결과 보고

2014.  1.

서울시립북서울미술관

(운영과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

책임운영기관 평가 관련 자체 점검표

::: 책임운영기관 평가지표의 관련 지표에 ‘ ■’ 표시를 하시기 바랍니다.

구분	공통목표	성과목표	성과지표	배점	관련 지표
공통 지표 ①	신축적이고 성과중심적인 조직·인사 관리 ①	성과에 입각한 인사관리 정착①	성과와 역량 중심의 인사관리①	3	□
		신축적인 인사· 조직운영②	조직 및 인력 운영의 합리성·적정성(업무개선 포함)①	4	□
	예산·회계의 건전성 제고 ②	효율적 재원 운영을 통한 재무구조개선①	재정 자립도 및 향상 노력①	2	□
			예산․회계 관리의 합리성 및 예산절감②	2	□
	책임운영기관 제도의 성공적인 정착 ③	적정한 목표 및 사업계획의 수립·집행①	전략계획 수립 및 집행, 성과지표 개발 관리①	4	□
			사업 운영의 적정성②	6	□
		정책의 환류를 통한 합리적 목표 관리②	평가 환류의 적정성①	3	□
		제도취지에 부합하는 기관운영③	경영층의 리더십①	4	□
			사회적 책임 이행 실적②	2	□
배점 소계				30
고유 지표 ②	미술관 이용시민 만족도 향상 ①	전시관람 만족도 향상①	미술관 관람객 수①	6	□
			관람 환경의 적정성②	5	■
			고객만족도③	10	■
	시민고객과 소통․협력하는 열린 미술관 구현 ②	시민을 위한 열린 미술감상 서비스①	시민미술 아카데미 운영①	6	□
		열린미술관 이미지 홍보를 위한 다양한 문화행사추진②	문화행사 개최①	6	□
		미술관 정보시설 및 정보화시스템 이용 활성화③	미술관 홈페이지 및 뉴미디어 운영①	5	□
		미술관 홍보노력 강화④	홍보실적①	6	□
	전시 다양화를 통한 미술관 수준 향상③	시민고객들의 요구에 부응 하는 다양한 전시기획①	미술전시회 운영 및 기획전시①	10	□
	미술작가 교류 활성화 ④	기소장 작품의 질적 보완과 장르별 균형 있는 소장 작품 확보①	작품 구입 및 수증 실적①	7	□
		유망작가 양성 및 지원②	난지미술창작스튜디오 운영①	5	□
			유망작가 발굴 실적②	4	□
배점 소계				70
※ 지표 특성에 따른 비중 : 정량(27%), 정성(33%), 혼합(40%)

‘2014년도 서울시립북서울미술관

전시조명 시연결과 보고

현 서울시립북서울미술관 전시실 이중화 천장으로 인해 빛의 효율이 떨어지고 천장에 조명빛이 분산되어 전시관람 환경을 저해하고 있음. 이를 개선하기 위하여 전시조명등기구에 빛을 모아주는 후드를 부착 조도시연을 하고  그 결과를 보고 드립니다.

Ⅰ		전시조명시연개요

○ 내용 : 전시실 전시조명 조도개선을 위한 후드설치 시연

○ 관련업체 : ㈜ 시테코 (이진행 팀장)

○ 미술관 시연참관 : 담당자 강순모

○ 시연장소 : 1, 2층 전시실(동측)

Ⅱ		전시조명등기구 보유현황

모델	설치위치	색온도(K)	디밍	전시실명	단위	수량
	지하1층	3000	개별	상설전시실	개	35
	지하1층	4000	통합	어린이갤러리	개	14
	지하1층	4000	통합	강의실	개	19
	지상1층	4000	통합	다목적실	개	69
	지상2층	3000	개별	큰 전시실	개	101
	지상2층	3000	개별	큰 전시실	개	109
	지상2층	4000	개별	작은전시실	개	48
	계					395

Ⅲ		문제점

○ 1, 2층 천장면 이중화 설계로 인한 전시조명등기구 조도효율 저하현상

○ 전시조명등기구 전면부의 길이가 짧다보니 이중화 천장에 조명 빛이 차        단되어 전시작품의 조도율을 떨어뜨리고 있음

○ 전시조명 빛이 천장에 맺히다 보니 전시관람을 하는 시민들의 전시 집        중도를 저해하는 문제가 발생되고 있음

Ⅳ		시연결과 및 관련사진

○ 전시조명의 광원과 휘도를 고르게 분포 될 수 있도록 조명등기구 전          면에 후드를 부착하여 조명 배광상태를 확인 함

○ 후드를 부착한 전시조명등기구는 천장에 빛이 퍼지지 않고 벽면에 고         르게 배광이 되었음

2층 전시실 전시조명 후드 설치	설치 전 : 조명 빛이 천장으로 퍼져있어 전시조명환경이 산만해 보임 설치 후 : 빛을 모아 주면서 작품의 시 환경을 충분히 확보 함

Ⅴ		보고자의견

○ 기존 전시조명등기구 앞 부분에 빛을 모아 줄 수 있는 후드를 구매 하        여 전시실 내부 전시조명환경 개선

○ 전시조명등기구 후드는 탈 부착이 용이하며 고정볼트가 설치되어 있는        제품을 사용(후드 낙하방지)

○ ‘14년 후드구매소요예산 : 약 19,000천원