	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	신설 및 보수완료 소화전 현장검수 실시 계획보고

1. 재난관리과-121(2016.1.6.)호 『소방용수(소화전)신설 및 보수내역 통보』와 관련입니다.

2. 위와관련 우리 119안전센터 신설 및 보수완료 소화전 검수 조사를 실시하고자 다음과 같이 보고 합니다.

가. 대 상

1) 신설소화전 : 발산 1개소(외발산동 429 지상)

나. 방 법 : 발산119 안전센터 정기소방용수조사 병행 현지확인 보고

다. 검수사항

※ 검수기준: 소방기본법 시행규칙 제6조「소방용수시설 설치기준」

1) 소화전 기능 이상유무 및 정상작동 여부

2) 몸통상태, 기울기 및 적정수압(2.5㎏ 이상) 유지 여부

3) 도로복구 등 마무리 공사 상태 확인 등

라. 행정사항

1) 검수결과를 붙임서식 활용하여 1. 21.(목)한 보고 철저

2) 행정정보시스템 입력 철저[검수완료 후 관리번호 부여 예정]

3) 신설소화전은 소방용수시설 관리카드 1부 작성(자체보관1부)

4) 소화전 밸브조절 시 적수발생 대비 최대한 서서히 개 ․ 폐 요망

붙임  1. 소화전 신설 및 보수 작업 목록 1부.

2. 현지확인 결과서 1부.

3. 소방용수시설 관리카드 서식 1부. 끝.

담당자	허명재		3팀장	정기남		센터장	01/07 이기택
협조자
시행	발산119안전센터-98	(		)	접수		(		)
우	07632	서울특별시 강서구 강서로 329 발산119안전센터	/
전화	02-2665-3115	/전송	02-3666-0590	/		/	대시민공개