문서번호	슬러지재활용과-53
결재일자	2016.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	주무관	슬러지재활용과장		난지물재생센터소장
이진호	김지응	김웅남		01/08 최홍식
협 조
	주무관		서대백

『위생처리팀』

2016년도 주요업무 추진계획

2016. 1.

서울특별시난지물재생센터

(슬러지재활용과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등		□

- 목 차 -
Ⅰ 일반현황	시설용량	1
	기구 및 인력	1
	시설물 관리대행	2
	주요공정 (분뇨처리장)	3
	(슬러지소각장)	5
	(슬러지탈수시설)	6
	(슬러지건조시설)	7
Ⅱ 2015년 주요업무 추진실적	분뇨 및 정화조오니 처리	9
	탈수케익 생산량	10
	슬러지 소각처리	10
	슬러지 건조처리	11
	노후시설 개보수 등 시설개선	11
	시설물(부분) 운영관리관리대행	12
Ⅲ 2016년 주요업무 추진계획	추진방향 및 예산	12
	주요설비의 유지관리	13
	차질 없는 단위사업 추진	13
	탈수공정 최적화	15
	슬러지건조시설 공정 안정화 및 가동율 제고	17
	슬러지소각시설의 효율적 대수선 시행	18
	관리대행 운영성과 향상	18
	관리대행시설의 안전도 제고	19

『위생처리팀』

2016년도 주요업무 추진계획

Ⅰ		일반현황

시설용량

❍ 정화조처리시설 : 4,500㎘/일 (지렁이사육장 1식포함)

- 지렁이사육장  : 비닐하우스1동 1,980㎡, 견학장 430㎡

❍ 슬러지탈수시설 : 원심탈수기 10대, 농축기 2대 및 부대시설

❍ 슬러지소각시설 : 건조 150톤/일 → 소각 90톤/일

❍ 슬러지건조시설 : 150톤/일

기구 및 인력

❍ 기  구

❍ 인  력 : 47명(센터3, 위탁사 44)

- 관리대행사[대양엔바이오㈜]

계(명)	위생처리장	탈수기동	소각장	건조시설	관리직
44	12	9	10	10	3

	※ 업무분장
◇ 김지응 - 분뇨․탈수․소각․건조시설의 공정운영 및 악취저감 방안 등 기본․실행계획 수립 ․ 공정관리 총괄 및 발생되는 문제점 등에 대한 긴급, 단․장기 대책수립 - 관리대행사무 및 공정개선에 관한 연구과제 등에 대한 기획․시행 등 총괄 ◇ 이진호 - 관리대행시설의 월별운영계획 검토․승인 및 월별 위탁비 정산 - 분뇨․탈수․소각․건조시설의 유지관리 (단위사업 및 건당 2천만원 이상 유지보수) - 관리대행사무의 시의회 행정사무감사 등 감사관련 사무 및 제반 현황관리 ◇ 서대백 - 분뇨․정화조오니 처리현황 관리 : 반입량(일간)엑셀자료 정리 ․ 처분확인증 수합, 계량증명서발급, 계량시설 이용카드 발급, 트럭스케일 유지보수 등 - 관리대행시설중 지렁이사육장 유지보수 : 건당 2천만원 이상 ․ 지렁이 판매, 지렁이 무상분양, 지렁이사육장 견학 안내 등 - 서무 : 초과근무수당, 탕비(사무용품), 특근급식비 및 출장비 지출, 현장소모품 구매 등

시설물 관리대행

❍ 대상시설

① 분뇨처리시설 4,500㎘/일(지렁이사육장 포함), ② 슬러지 소각시설 150톤/일

③ 슬러지탈수시설, ④ 슬러지건조시설 150톤/일

❍ 대행범위 : 대상시설에 대한 관리․운영 및 수선 (20백만원/건 미만)

❍ 대행계약 내역 (※ 비정산비 계약)

구분	계약기간	계약방법	추정가격 (백만원)	낙찰가격	낙찰율 (%)	낙찰업체	위탁인원
1차	‘09~11년	공개경쟁	5,490	5,271 (1,757/년)	95.9	티에스케이워터	33명
2차	‘12~14년	공개경쟁	5,718	3,993 (1,331/년)	69.8	(주)삼천리엔바이오	34명
3차	‘15~17년	공개경쟁	8,730	8,034 (2,679/년)	92.0	前 삼천리엔바이오 대양엔바이오(주)	44명

※ ‘14. 7월 슬러지건조시설 준공에 따른 관리대행인력 10명 증원

공정현황

□ 분뇨․정화조오니 처리장

❍  시설용량 : 4,500 ㎘/일

- ‘88년 : 1,000㎘/일,  ’97년 : 3,000㎘/일,  ‘06년 : 4,500㎘/일

❍ 처리구역

- 정화조오니 (9개구)

․ 용산, 은평, 서대문, 마포, 서초, 강남 전역 및 종로, 중, 영등포 일부

❍ 처리방법 : 혐기성 중온 소화방식

- 농축슬러지는 제1하수처리장의 혐기성중온소화조로 보내 소화처리

․ 투입구 → 협잡물종합처리기 → 저류조 → 농축기 → 소화조

- 상징수는 별도처리공정을 거친 후, 하수와 병합처리

<상징수 처리공정도>

※ 통합반류수 처리시설 유량부하 저감을 위하여 분뇨반류수 단독 처리

․  기존 : 분뇨반류수처리수 → 통합반류수 → 하수와 병합

․  개선 : 분뇨반류수처리수 → 하수와 병합 (6,000㎥/일 감소 효과)

❍ 주요시설

- 기계식농축기

․ 1 농축기동(‘06년)  : 원심농축기(60㎥/시간) 2대, 바이오필터 30㎥/분

․ 2 농축기동(‘11년) : 드럼농축기(60㎥/시간) 5대

- 트럭스케일 2대(입차계근 50Ton/10kg, 출차계근 50Ton/10kg)

- UPS 3대(검수실 1, 투입동 1, 2농축기동 1)

❍ 탈취방법 : 미생물배양공정(KSDM)공정으로 분뇨오니 악취농도 저감후, 밀폐포집 탈취

- 통합 분뇨저류조 공간   : 바이오필터 (300㎥/분)

- 분뇨 제1농축기동 전체  : 바이오필터 (30㎥/분)

- 기계실, 차량대기실 공간 : UV광분해산화장치 (1,500㎥/분)

- 분뇨 제2농축기동 전체  : UV광분해산화장치 (700㎥/분)

	※ KSDM 공정개요
◇ KSDM : KIST Sludge Deodorization-equipment using Microorganism - 토종미생물(청국장균 등)의 활성화(우점화)를 통한 근원적 악취저감 ◇ 구성 : 미생물반응조 + 악취저감반응조 (기존 저류조 구조 변경) - 미생물조정조 : 미생물조정조에 분뇨슬러지를 유입시켜 Bio-Maker내에 충진된 토종미생물의 용출유도 (HRT 0.5hr) - 통합분뇨저류조 : 토양미생물의 우점화 (HRT 24hr)를 통한 악취저감

□ 슬러지소각장

❍ ‘02.9.14 준공 : 연면적 2,161.94㎡, 건축면적 1,324.05㎡

❍ 시설용량 : (함수율75%) 건조 150톤/일 → (함수율55%) 소각 90톤/일

❍ 처리공정

❍ 주요설비

① 유동상식 소각로 90톤/h×1기

② 건조기 75톤/일×2기

③ 유동공기예열기 1,200,000kcal/h

④ 폐열회수 보일러 4톤/h×1기

⑤ 보조보일러 2톤/h×1기

⑥ 기동버너(경유용) 1,800,000, 700,000kcal ×각 1기

⑦ 대기오염방지시설 각 12,000㎥/h×1기

(건조배가스세정탑, 건식반응집진기, 세정감습탑, 무촉매탈질설비)

⑧ 소각재처리설비 1식(건식밀폐반출 BTC방식)

□ 슬러지 탈수시설

❍ ‘00.4.18 준공 : 연면적 1,880㎡, 3층/1층

❍ 탈수시설 현황

주요설비	저 류 조
	구 성(5계열, 10지)	비 고
․원심탈수기 - 30㎥/h×3대(‘07, 무한기술) - 30㎥/h×3대(‘11, 로얄정공) - 23㎥/h×2대(‘06, 로얄정공) - 30㎥/h×2대(‘13, 로얄정공)	- 5개 계열(432㎥/계열) - 1․2처리장 소화슬러지 및 통합반류수 저류(6지)	- 24시간 교반 - 1,2처리장 상호 연결배관설치
․다중원판 유동식농축기 - 60㎥/h×2대(‘15, 홍우ENG)	- 1처리장 통합 및 분뇨 반류수 잉여슬러지 저류(4지)

※ ‘15. 11월 반류수 잉여슬러지 전용 농축설비 준공

❍ 처리공정

❍ 기타시설

구 분		규 격	제조사	기타
1,2,3계열약품 시설	용해조	20㎥×3기	유천엔바이로
	저장조	20㎥×3기	유천엔바이로
4,5계열 약품시설	용해조	20㎥×2기	유천엔바이로
	저장조	30㎥×2기	유천엔바이로
농축기 약품시설	원액 저장조	15㎥×1기	홍우ENG
응집보조제 약품시설	저장조	15㎥×2기	폴리테츠코리아
호퍼	1,2계열	15㎥×2	한얼용사촌
탈취기		361㎥/분×2	한기실업

□ 슬러지건조시설

❍ 시설용량 : 150톤/일(‘14.07.16 준공, 기존 탈수2처리장에 설치)

- 건조부산물(함수율10%미만)은 발전보조연료로 판매 : 14,921원/톤

❍ 처리공정

❍ 주요설비

① 슬러지 건조기(간접디스크방식) 75톤/일×2기

② 수관식 보일러 9톤/h×1기 (소화가스 연료로 사용)

③ 건조배가스 세정탑 11,000㎥/h×1기

④ 습식세정탑 12,000㎥/h×1기

⑤ 부산물 저장설비 200㎥

⑥ 악취방지시설(UV광분해산화장치) 900㎥/min×1기

Ⅱ		‘15년 주요업무 추진실적

분뇨 및 정화조오니 처리실적

구분		계 (단위 : 톤)	분 뇨	정화조오니
‘15년	년 간	1,475,948	4,320	1,471,628
	일평균	4,044	12	4,032
‘14년	년 간	1,594,172	3,867	1,590,305
	일평균	4,368	11	4,357

- 연도별 반입추이	-월별반입추이
- 분뇨반입량은 ‘14년까지 완만한 증가추세 ․ ‘15년 06월 분뇨반입량 조정시행으로 감소 ․ ‘10년은 분뇨탈취공사 진행으로 인한 감소	- 해빙기, 월동기 기간중 증가 - 추석, 설, 하계휴가 기간중 감소

※ 정화조오니 반입업체 현황

◇ ‘15년 업체별 반입량

계 (톤/일)	종로		용산		은평			서대문		마포		서초		강남		중		영등포
	종복	환경	경남	승보	성신	은평	한도	신성	연세	마포	정일	관악	성덕	정익	한성	백송	유진	서울
4,044	95	178	194	220	140	157	142	212	96	268	209	243	348	409	403	201	147	383

- 중랑과 중복반입 3개소(종로 : 종복환경, 중구 : 유진건업, 백송기업)

- 서남과 중복반입 2개소(강남 : 정익산업, 한성성업)

◇ 300톤/일 내외 다량 반입업체는 강남․서초․영등포 구역 4개소 임

탈수케익 생산량(383.4톤/일, 138,952.4톤/년)

구 분	①+②	① 처리장			② 처리장
	Cake량
	(톤/일)	Cake량	약품주입율	함수율	Cake량	약품주입율	함수율
		(톤/일)	(%/DS)	(%)	(톤/일)	(%/DS)	(%)
평균	383.8	321.7	0.83	78.5	62.1	0.89	77.9
1월	404.5	348.6	0.79	78.3	55.9	0.87	78
2월	377.6	318.2	0.89	80	59.4	0.97	79.6
3월	399.2	356.7	0.91	80.4	42.4	1.01	79.6
4월	413.3	350.4	0.92	81.1	62.9	0.99	80.4
5월	383.4	307	0.85	78.7	76.4	0.92	78.3
6월	388.6	339.3	0.88	77.3	49.4	0.95	76.5
7월	374.9	338.2	0.79	76.3	36.7	0.89	75.8
8월	370.6	288.6	0.73	76.3	82.1	0.79	75.8
9월	346.5	289.1	0.78	77.4	57.4	0.85	76.8
10월	376.9	305.1	0.85	78.1	71.9	0.91	77.6
11월	384.8	313.2	0.8	78.8	71.6	0.85	78.3
12월	347.9	275.1	0.76	79.7	72.8	0.81	79

슬러지 소각처리

❍ 총 소각량    :  45,718톤/년 (125톤/일) 휴지일 47.23일

❍ 소각재발생량 :  3,933.43톤/년 (12.38톤/일)

- 처리비(1∼6월)  : 77,021,350원 (35,000원/톤×2,200.61톤)

- 처리비(7∼12월) : 64,114,340원 (37,000원/톤×1,732.82톤)

- 총계 141,135,690 원

※ 충남 보령 소재한 “주영에스티에스”에 고화재 원료로 재활용토록 위탁처리

❍ 잉여스팀 판매 : 7,128톤/년, 109,884,600원 (15,300원/톤)

- 분뇨반입량 증가로 슬러지발열량이 상승되어 잉여스팀 발생

․ 슬러지발열량 : 2,930(설계기준) → 4,550 Kcal/kg

- ‘14년 잉여스팀 공급시설 설치, ’15.1월부터 음식물쓰레기처리장에 판매

슬러지 건조처리

❍ 건조처리량 : 51,203 톤/년 (140.3 톤/일) 휴지일 27.01일

❍ 건조재 발생량 : 7,970.92 톤/년( 23톤/일)

- 한국동서발전(주) 당진발전소에 보조연료로 판매(14,921원/톤)

- 판매수익 : 118,934,009 원(14,921원/톤× 7,970.32톤)

노후시설 개보수 등 시설개선

❍ 예산집행 실적

구분		사업내용	예산(천원)	집행금액	차액
계		-	1,767,000	1,481,378	238,736
재료비		- 분뇨처리시설 부품등 구매 교체 ※ 폐기물처리비로 예산변경	57,000	57,000	0
시설비	노후시설 개․보수	- 협잡물처리기 교체설치(1대) ※ 총8대중 ‘02년도에 설치한 1대 (1호기) 교체	380,000	316,000	64.000
		- 유동공기예열기 교체	400,000	350,000	50,000
		- 산기관 교체	400,000	328,800	71,200
		- 세정감습탑 교체	450,000	372,727	77,272
	소규모수선	- 원심탈수기 수리	80,000	56,851	40,200

일부시설물 운영관리 관리대행

❍ 위탁예산  : 6,662백만원

- 정 산 비 : 3,983백만원 (수선유지비, 약품비, 연료비, 검사비 등)

- 비정산비 : 2,679백만원 (인건비, 보험료, 일반관리비, 부가가치세 등)

❍ 집행내역 (집행율): 6,656백만원(99.9%)

- 정 산 비 : 3,977 백만원

- 비정산비 : 2,679백만원

Ⅲ		‘16년 주요업무 추진계획

	추진방향
◇ 악취발생 공정의 개선․보완 및 철저한 틈새 밀폐로 악취발생 최소화 ◇ 탈수슬러지 함수율 및 약품주입율 저감 등 경제적 운영 도모 ◇ 주기적인 시설물 정비․점검을 통한 고장 예방 등 유지관리 철저 ◇ 주요시설의 효율적인 개선․보완으로 공정운영 최적화 방안 모색 ◇ 관리대행시설의 대행성과 제고 (가동율, 운영비 등)

‘16년 예산

계(백만원)	재료비	시설비 (소규모수선)	시설비 (단위사업)	민간 위탁비
8,548	57	100	1,310	7,081
-	- 협잡물처리설비 유지관리	-	- 종합협잡물처리기 교체 : 380 - 건식반응집진기 교체 : 632 - 흡수반응탑 교체 : 298	-비정산 : 2,997 -정 산 : 4,084

주요설비 유지관리

❍ 사업예산 : 157백만원

- 소규모수선비 (100백만원) : 분뇨․탈수․소각․건조시설의 유지관리

- 재료비 (57백만원)        : 위생처리장 종합협잡물처리기 유지관리

❍ 주요내용

- 종합협잡물처리기의 원심분리기 등 주요부품 유지관리

- 각종 기기의 노후 등 불량시설 개보수 (2천만원/건 이상)

․ 시설의 균열, 파손, 부식, 마모 상태 확인 및 적기 보수

․ 벨트의 장력상태 및 계측기기 등의 정도관리

․ 각종 베어링 등 주요 소모품 교체 및 오일․그리스 보충 등

- 악취발생 공정 및 시설의 개구부 등 틈새밀폐 및 시설보완 등

차질 없는 단위사업 추진 (3건, 1,310백만원)

1. 위생처리장 종합협잡물 처리기 교체설치

❍ 사 업 비 : 380백만원

❍ 사업내용

- 협잡물처리기 150㎥/h × 1대 교체설치

- 교체대상 : ’02년 설치한 4대중 잔여분 1대

규격	설치년도	수량	교체실적(계획)	비 고
150㎥/h	‘01	2	‘12년 2대 교체완료	미세협잡물처리기능 보완
	‘02	4	‘13년 1대, ’14년1대, ‘15년 1대, ’16년 1대
	‘06	1	‘17년
	‘11	1	‘22년 이후

❍ 미세협잡물처리기 개념도

❍ 발주방법 : 조달발주(수의계약)

- 대상업체 : 거림환경(주) 대표 김성균 (부산시 강서구 송정동 1473-1)

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 6호 라목 1)『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제 15조』에 따라 성능인증을 받은 제품

❍ 추진일정     : ‘15. 1 ~ 8월

- ‘15. 1~3월 : 기초자료 조사 및 설계

- ‘15. 4월    : 조달발주 및 계약

- ‘15. 5~8월 : 시설설치 및 준공

2. 슬러지소각시설 건식반응집진기 교체

❍ 사 업 비 : 632백만원

❍ 사업내용

- 내구년한 경과, 노후되어 기능저하된 건식반응집진기(‘02년 설치분) 교체

※ 연소가스중에 포함된 먼지를 제거하는 설비

3. 슬러지소각장 흡수반응탑 교체

❍ 사 업 비 : 298백만원

❍ 사업내용

- 내구년한 경과, 노후되어 기능저하된 흡수반응탑(‘02년 설치분) 교체

※ 연소가스중에 포함된 산성가스를 제거하는 설비

❍ 추진일정 : ‘15. 1 ~ 8월 (건식반응집진기, 흡수반응탑 공통)

- ‘15. 1~3월 : 기초자료 조사 및 설계

- ‘15. 4월    : 공개경쟁 및 계약

- ‘15. 5~8월 : 시설설치 및 준공

※ 상반기 대수선 기간중 설치하여 소각로 가동중단 기간 최소화

탈수공정 최적화

❍ 공정운영 최적화로 슬러지 탈수케익 발생량 감축

- 탈수기 일상점검 및 기기설비 적기정비로 최적의 가동상태 유지

․ 관리대행사와 합동으로 수시 케익상태 확인 및 부적합 시 즉각 조치

- 최적의 탈수약품주입율 조정을 위한 수시 Jar Test 실시

․ 약품구매 시, 분기별 1회 실시 → 약품주입율 저감

- 약품적정 주입률 관리를 위한 조견표(기 비치) 활용철저

․ 탈수기 운전상태와 조견표를 비교하여 약품공급량 수시 조절

❍ 슬러지처리비용 절감 및 반류수 총인(T-P) 저감을 위해 슬러지탈수 공정에 보조응집제(폴리테츠) 사용 (`15년 11월 시행중)

- 보조응집제 비용과 케익발생량 저감에 따른 수도권매립지 처리비용 절감을 대비하면, 연간 346백만원 절감

․ 보조응집제 구매비 (주입농도 500ppm) : 163백만원/년

약품명	단가 (원/ton)	사용량 (ton/년)	구매비용 (천원/년)	비고
폴리테츠	179,000	912.5	163,337	- 슬러지 처리량 : 5,000㎥/일 약품사용량 : 2.5톤/일

․ 수도권매립지 처리비용 절감 : 510백만원/년

구분	함수율 (%)	케익 발생량 (ton/일)	매립 처리량 (ton/일)	케익 매립비		매립 처리 절감비 (백만원/년)
				일간 (천원)	연간 (백만원)
무첨가	78.1	385.0	85	6,664	2,432.4	-
폴리테츠 S	77.04	367.2	67.2	5,268	1,922.8	509.6

-  반류수 처리공정에 총인 부하 연간 약 52톤 경감

구 분	제거율 (%)	총 인 (mg/L)	일 부하량 (kg/일)	연간 부하량 (kg/년)	연간 저감 부하량(kg/년)
무첨가	-	112.8	564.0	205,842	-
폴리테츠	25.4	84.2	420.9	153,615	52,227

	※ 적용원리
◇ T-P(총인)의 흐름 - 하수혐기조(인 방출) ↔ 호기조(인 과잉섭취 슬러지) → 혐기성소화조(인 방출) → 탈수기동 → 소화슬러지(인 다량함유) 탈수 → 탈리액(인 다량함유) → 통합반류수처리시설 → 하수유입분배조 → 수처리공정(계내재순환) ◇ 탈수용 슬러지에 철염 무기고분자 응집제를 투여 인을 제거하여 계외 배출 - 폴리테츠[Fe2(OH)8(SO4)3-n/2] + PO4-3 → FePO4 ↓(침전제거)

❍ 공정내 순환되는 T-P(총인) 제거를 위하여 통합반류수 잉여오니를 별도 농축후 탈수처리하여 공정외로 배출

- 기존 공정은 통합 반류수조 잉여오니와 하수 잉여오니를 병합하여 소화처리함 으로써, 총인이 공정내에서 재순환하는 악순환 반복

- 통합반류수 잉여오니 전용 농축기를 설치, 직접 탈수하여 공정외로 배출함으로써 공정내 순환되는 총인(T-P) 제거

- ‘15. 11월 통합반류수 잉여오니 전용 농축기 설치 : 60㎥/h×2대

- ‘15. 12월 까지 시험 가동후 ’16.1월중 정상가동 예정

슬러지건조시설 공정 안정화 및 가동율 제고

❍ 하자보수 기간내 미흡사항 적극 발굴 및 효율적 보완으로 공정 안정화 도모

❍ 철저한 정기보수(1회/월)를 통한 가동율 제고

- 출구덕트 분진퇴적물 제거 및 부산물저장조 밴트필터 점검

- 보일러 정기세관작업 실시(1회/분기)

- UV광분해 산화장치 성능점검(백필터, UV램프, 활성탈필터)

- 공정수 스트레이너 및 습식세정탑 노즐점검 및 세척

- 화재대비 질소설비 압력확인 및 누기점검 등

슬러지소각시설 효율적 대수선시행

❍ 주요내용

- 소각로 내화물 정비, 주요시설의 정기보수 및 소모품 교체설치

- 법정검사 대상시설의 검사 필 :  폐열회수보일러, 보조보일러 등

❍ 소요기간 : 30일 (상반기 20일․하반기 10일)

※ 상반기는 단위사업(건식반응집진기 및 흡수반응탑 교체) 병행으로 기간연장

상 반 기 (5.9 ~ 5.28)	하 반 기 (10.19 ~ 10.28)
- 투입스크류 라이닝 교체 - 산기관 점검 및 유동사 교체 - 공기압축기 및 드라이어기 유지보수 - 배수저장조 및 배관 천공부위 등 보수 - 유인송풍기 교체 - 세정감습탑 등 방지시설 유지보수 - 폐열회수보일러 세관 및 세척 - 보일러순환수펌프 유지보수 - 소각로 출구 등 각종 덕트 스케일 제거 - 보일러 정기검사	- 보조보일러 세관 및 세척 - 공기압축기 및 드라이어기 유지보수 - 유동사 교체 - 산기관 점검 - 유동공기예열기 상하부 내화물 수리 - 연돌보수(Flake Lining) - 압입송풍기 교체 - 무정전전원장치 분해정비 - 투입스크류 라이닝 교체 - 소각로 출구 덕트 등 스케일 제거

- 정비대상 시설에 대한 사전 검토 및 대수선 시행중 관리 감독 강화

․ 시설 및 운영에 대한 현상(現狀)진단을 통한 보수계획 조정․반영

- 보수완료시설에 대한 철저한 확인으로 각종시설 성능유지 최적화

관리대행 운영성과 향상

❍ 관리대행비 : 7,081백만원

- 정 산 비 : 4,402백만원 (수선유지비, 약품비, 연료비, 검사비 등)

- 비정산비 : 2,679백만원 (인건비, 보험료, 일반관리비, 부가가치세 등)

❍ 철저한 월별 운영계획서 검토․승인

- 비정산비 : 대행사와 체결된 계약금을 월별로 분할하여 승인

- 정 산 비 : 월별 유지관리 및 약품사용 계획을 제출받아 검토․승인 및 정산

❍ 운영실태 지도점검

- 점검주기 : 년2회 (6월, 11월)

- 점검내용 : 자격자 등 적정인력 배치 및 제반 운영사항

- 경제적․효율적 공정운영 및 시설물 유지관리방안 강구

․ 탈수슬러지 함수율 및 약품주입율 저감방안 추진

․ 주요설비의 유지관리 상태 확인으로 고장발생율 저감 등

❍ 물가변동에 따른 관리대행 비정산비 인상

-  관련근거

․ 공공하수도시설관리업무 대행지침(물가변동에 의한 계약금액의 조정)

․ 관리대행 협약서

“계약금액인 비정산비는 2,678,678,000원이며, 다음연도부터는 공공부문 임금인상율을 적용하여 “센터”와 “대양”이 협의하여 정한다“

-  적용시기 : 고용노동부 15년 공공부분 임금인상율 발표후 시행(3월 예정)

관리대행 시설의 안전도 제고

	추진방향
◇ 철저한 안전점검 확행으로 무재해 달성 및 안전문화 정착 ◇ 상시 점검체제 유지 및 복구체계를 확립하여 항구적 안전관리 확보

❍ 점검대상 : 관리대행시설 전반

❍ 점검일시 : 매주 목요일을 합동안전점검의 날로 지정하여 운영

❍ 점검방법 : 단위공정(시설) 관리 분야별로 점검 실시

❍ 점검내용 : 시설의 노후 및 관리소홀에 의한 안전사고 발생 우려 사항 등

❍ 점 검 반 : 4개반 8명 (1개반 2명, “대행사 단위현장별 2명”)

- 필요시 센터와 합동으로 현장별 교차점검

❍ 점검결과 조치

- 안전에 긴급을 요하는 사항 및 현장 시정이 가능한 사항은 즉시 조치

․ 자체정비 가능한 사항 : 정비기한을 지정하여 자체 정비

․ 예산이 소요되는 사항 : 계획수립후 발주하여 정비 조치후 정산처리

- 정비에 많은 예산이 소요되거나 긴급성이 낮은 사항은 정비 및 개선 방안을 수립하여 중․장기적으로 조치.  끝.