문서번호	도시철도토목부-788
결재일자	2014.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		9호선2과장	도시철도토목부장
이경훈		김영흠	01/21 이은상
협 조
	주무관			성원배

『지하철 공사장 안전사고 재발방지』를 위한

어스앵커 토류시설 점검 계획

2014. 01.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『지하철 공사장 안전사고 재발방지』를 위한

어스앵커 토류시설 점검계획

최근 발생한 우이~신설 경전철(1공구) 건설공사장에서 발생한 안전사고와 관련하여 유사사고 재발방지를 위해 어스앵커 토류시설 설치구간에 대한 현장점검을 시행하고자 함. 【관련근거 : 본부장지시시항(2014.01.17.)】

사고개요

일    시 : 2004.01.09.(목) 09:40분경

사고내용 : 벽체 거푸집 조립작업 중 흙막이 벽체 어스앵커 부분 이탈로 띠장이 탈락하여 근로자 사망

사고원인

띠장과 띠장 연결부에 밀림방지앵글 미설치

보걸이 용접상태 불량

어스앵커 설치 후 30개월 이상 경과로 정착장과 원지반의 부착력 감소 및 Creep 변형 발생

협소한 작업공간

중점 점검사항

어스앵커의 고정상태, 띠장 및 보걸이 설치 관리상태

배면 상부 변형 및 중량물 적치 여부 등 배면관리 상태

토류벽 부재의 변형, 균열, 손상여부 및 용수, 토사유출 등 관리상태

행정사항(추진일정)

2014.01.21. : 현장 일제 점검

2014.01.23. : 현장점검 지적사항에 대한 조치

2014.01.24. : 조치결과 보고 (각 공구 업무담당 → 부장)

따로붙임 : 어스앵커 토류시설 점검양식. 끝.