겨울철 공사장 안전점검결과 보고

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	강은영	김근용	전결 01/13 이자원

□ 공 사 명 : 2015년 방화1동외 19개동 상수도 공사 [연간단가)

□ 점검일시 : 2016.  1. 12.

주 요 점 검 사 항	점 검 결 과
■ 겨울철 대비 사전준비 및 계획수립 여부 ○ 현장 상황에 따른 겨울철 공사 시행계획서 수립 및 이행여부 - 공사현황, 시공계획, 시공방법(시공기준, 절차서 준수 등) ○ 겨울철 보행 및 차량통행 관련 안전대책 등 - 강설 및 결빙대비 자재 확보 : 모래, 염화칼슘, 제설장비 등 ○ 기타 겨울철 안전관리 - 노출된 지하매설물 및 관로(상, 하수도관 등)의 동파방지를 위한 보호조치 - 겨울철 공사용 자재의 보관 및 관리 상태	계획수립 및 이행 제설장비 및 자재 완비 동결 및 동파 관련 자재 완비
■ 공사장 주변 보도블럭 시공․관리 상태 ○ 보도블럭 10계명 준수여부 - 보행자 불편을 최소화하기 위한 시공 실태 - 보행안전도우미 배치, 보도 위 적치물 등 - 보도포장 시공상태 (평탄성, 경사도, 줄눈 선형, 틈새, 단차 등) ▹ 물 고임 걱정 없고 미끄럽지 않은 안전한 보도 만들기 이행 여부 - 각종 도로 부속 시설물 관리상태의 기초부분 정밀시공 여부 등 ○ 보행자 안전을 보장할 수 있는 공사중 안전관리 확보 상태 - 보행 안내체계 개선(임시보행로 설치 및 기타 정리정돈 상태) - 공사장 안전체계 확보 ▹ 공사구간 내 안전휀스 설치 상태, 도로점용 및 자재적치 과다 여부 등	시공관리 상태 및 안전관리 확보 이상없음

주 요 점 검 사 항	점 검 결 과
■ 공사 현장주변 관리 상태 ○ 절개지, 급 경사지, 위험 축대, 담장 등 관리 상태 ○ 공사장 주변 및 도로 안전시설 상태 - 각종 안내표지판 설치 등 통행 안전대책 - 결빙사고가 예상되는 응달진 급경사 노면 등 관리 대책 - 기타 공사장 주변 정리 정돈	공사 안내표지판 설치 및 공사장 안전관리 이상없음.
■ 겨울철 대비 공사현장관리 상태 ○ 강추위로 느슨해 질 수 있는 작업안전 수칙 준수 여부 ○ 겨울철 안전사고 위험 요인 사전 예방 - 동파, 동해 예방을 위한 각종 보온 및 양생관리 상태 ○ 공사장내 재난위험시설(교량, 터널, 축대, 옹벽 등)에 대한 안전점검 실시 여부 ○ 공사장 주변 시민안전대책 강구 여부 및 감리자 상주 여부 ○ 기타 현장민원 발생 여부	건설사업관리기술자 기술자(감리)상주
■ 겨울철 화재예방 상태 점검 ○ 방화관리책임자 지정 등 방화관리체계 유지 여부 ○ 위험물 관리 상태 - 공사장내 유해, 위험물질의 보관 및 관리상태 ▹ 인화성 물질인 유류, 페인트 등의 분리 보관 등 - 화기취급 장소 및 전기, 가스, 유류 등 사용장소의 적정여부 - 폐자재 및 폐기물 보관소의 화재예방 관리상태 - 공사장내 불법 소각행위 등 불피우기 금지 - 숙소내 이동식 석유난로 등 화기 사용 - 용접기 전격 방지기 설치 및 용접선 접지상태 ○ 기타 화재발생 요인 등 - 불량 전력선 정비(합선, 누전 예방) - 인화물질의 화기로 부터 충분한 거리로 이격 - 소화기 비치 장소의 적정여부 및 충약, 작동여부	현장 사무실 겨울철 대비 화재 예방점검 이상없음.

주 요 점 검 사 항	점 검 결 과
■ 공사현장의 감전재해 예방조치 ○ 임시 수전설비 등에 대한 출입금지 범위설정, 외함 잠금장치 여부 ○ 울타리 설치 적정성 및 시건여부 및 가공선로 보호카바 설치 상태 ○ 임시 분전반의 충전부 내부 보호판 설치, 외함접지, 누전차단기 작동 상태 등 ○ 이동형 전기․기계 기구 및 전기용접기 상태 점검 - 외함 접지, 누전차단기 부착 또는 누전차단형 콘센트 사용 유무 - 이동용 조명기구 및 매달기식 전등의 보호망 유무 - 전선의 노후화 및 피복 손상 유무 ○ 이동전선 및 가설배선 상태 점검 - 작업장 바닥에 전선방치, 배선의 가공설치 등 전선 정리정돈 상태 - 충전부 노출 및 문어발식 배선 유무	해당없음
■ 장비 및 자재관리 ○ 동해 우려 있는 자재의 적정한 보온 등 관리상태 ○ 고공장비 안전관리 실태 ○ 자재 보관시 받침목 및 덮개 사용 등 품질 보호 조치 시행 여부 ○ 각종 폐기물 ․ 폐자재 반출 및 공사용 자재 정리정돈 상태	자재관리 이상없음
■ 겨울철 건강장해 예방조치 ○ 혹한기 기온이 낮은 시간대의 고소 또는 고난도 외부작업 ○ 환기 불량 밀폐장소에서 작업시 환기조치 및 호흡용 보호구를 착용 ○ 책임감리원 또는 현장소장의 상주근무자 교육 등	작업전 안전점검 실시 건설사업관리기술자 (감리), 현장대리인 상주 이상없음.

점 검 사 진

제수변실 점검