문서번호	서울숲공원관리사무소-214
결재일자	2016.1.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울숲공원관리사무소장
강재섭		현호재	01/14 윤학수
협 조

서울숲공원

LED 공원등 교체설치 완료보고

2016. 01

동부공원녹지사업소

(서울숲공원관리사무소)

「서울숲공원」

LED 공원등 교체설치 완료보고

서울숲내 기존 메탈∙나트륨(전구) 공원등을 ‘15년말 조달구매한 LED(전구) 교체하였기에 아래와 같이 결과보고 함.

※ 서울숲공원관리사무소-7322(‘15.12.22.)호 관련임

■ 건    명 : 서울숲공원 LED 공원등 교체설치

■ 기    간 : 2016. 1. 12 ~ 1. 13

※ 2015. 12. 24 : LED50W 150EA 기 조달구매

※ 조달구매(납품)시 해당업체에서 10EA 추가(무료) 납품

■ 설치장소 및 수량 : 6개소, 157EA

구 역	수 량	구 역	수 량
계	84	계	73
B	22	C	34
D	46	E	32
F	16	G	7

※ 기존 MH250W 15EA 교체, NH150W 142EA 교체

■ 설치비용 : 비예산

- 조달납품업체 ******** 및 시공업체 (******) 소속

직영인력 8명, LED 150EA 교체 설치작업 지원

- LED50W 150EA 조달구매비 : 28,200,000원

■ 기대효과

- 에너지 효율 제고 및 탄소 발생량 저감

종 류 (전구)	수량 (EA)	소비전류 (A)	소비전력량 (WH)	12시간점등
MH250W (기존 철거)	15	2.1	83,160	220×2.1×12×15
NH150W (기존 철거)	142	1.7	605,880	220×1.7×12×135
LED50W (신규 교체)	150	0.3	118,800	220×0.3×12×150

- 교체 전 소비 전력량 : 689,040wh

- 교체 후 소비 전력량 : 118,800wh

- 년간 co2 저감량 → 171,221g(469.1g/1kw)

○ 조도개선으로 공원시민이용 만족도 제고

- 메탈,나트륨 평균조도 6.99lux

- LED 20.1 LUX

붙임 : 1. LED 교체설치 현황사진 1부.

2. 조명(효율)비교표 1부.  끝.