문서번호	시설보수과-281
결재일자	2014.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
최태석		박춘배	01/23 정진오
협 조

『장안교(구교) 성능개선공사 실시설계용역』

자문회의 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1

성동도로사업소

(시설보수과)

『장안교(구교) 성능개선공사 실시설계용역』

자문회의 개최결과 보고

우리 사업소에서 시행중인 『장안교(구교) 성능개선공사 실시설계   용역』을 수행 함에 있어 성능개선 방안 및 철거공법 선정 등에 대하여  타당성 여부 및 대안 모색을 위한 자문회의를 개최하고 결과를 보고함.

Ⅰ		용역개요

용 역 명 : 장안교(구교) 성능개선공사 실시설계용역

용역기간 : 2013.06.04.~2014.02.28

과업개요 : 장안교(구교) 성능개선 실시설계 1식

- 폭 17.0m, 연장 218m

용 역 비 : 금362,160천원

용 역 사 : ㈜서영엔지니어링 외 1개사  대표 이언기

예산과목 : 교량관리, 일반교량관리, 장안교성능개선실시설계용역,

시설비 및 부대비, 시설비

Ⅱ		자문회의 개최

일    시 : 2013.01.22.(수) 10:30~

장    소 : 성동도로사업소 방촌당(2층)

자문위원 : 참석위원 6명(외부위원 4명, 내부위원 2명)

주요 자문사항

- 장안교(구교) 성능개선 방안 및 철거공법 선정 검토

- 도로 종단 및 평면 선형계획 검토

- 공사 중 교통처리계획 검토 및 추가 필요한 사항 등

Ⅲ		자문회의 검토의견(요지)

우물통 재사용시 편기상태 고려하여 구조적 안정성 검토 필요

양측 교대의 측방유동을 검토하여 라멘교 구조물이 인접 교각에 영향을 미치지 않도록 유의

우물통기초 하단의 풍화암 지지가 정확하지 않으니 전반적인 면밀한 안전검토 요망

교통우회용 가교에서 강관말뚝길이 결정 등 관련사항 상세 검토 필요

종단선형에 대하여 장안사거리 주변을 높이는 방법 검토

교통처리계획의 가교 설치에 있어 경제성과 보행동선측면 고려 재검토

공사에 대한 시공순서도 등 상세 표현 및 설계도서 보완 필요

지반조사자료는 10년 이상 경과한 자료로 재조사 필요여부 검토

도로점용공사장 교통소통대책 미수립에 대한 대책

서울시 도시계획위원회의 ‘2030 서울도시기본계획’과의 연계성 검토

지하 지장시설물 현황 등 면밀히 검토하여 간섭여부 확인 조치

Ⅳ		조치 및 향후 계획

제시된 자문의견에 대하여 용역사로 하여금 검토, 보완토록 조치하여 설계VA, 경관디자인심의, 기술심의 절차 이행

각종 심의결과 검토, 반영 후 용역준공

붙임  1. 참석위원명단 및 자문의견서 각 1부.

2. 자문회의 현황사진 1부. 끝.