문서번호	관리단속과-1206
결재일자	2016.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리단속과장	서부도로사업소장
이경남		박종윤	01/29 배광환
협 조
	기전과장			양영민
	도로보수과장			이규철
	시설보수과장			신동헌
	주무관			송세진

2016년 서부도로사업소 순찰계획

2016.01.28.

서부도로사업소

(관리단속과)

목    차

추진개요	1

분야별 순찰계획	2

도로 및 도로부속물 순찰계획	2

도로시설물 순찰계획	5

도로기전시설물 순찰계획	7

운행제한차량 과적단속 순찰계획	10

청사시설물 순찰계획	13

행정사항	14

2016년 서부도로사업소 순찰 계획

관내 도로 및 시설물에 대하여 일상점검 및 순찰을 지속적이고 체계적으로 시행하여 도로 및 시설물 파손부분을 조기에 발견하여 적기에 유지보수함으로써 쾌적한 도로환경 조성 및 교통안전 확보에 만전을 기하고자 함

1		추진개요

□ 추진기간 : 2016년 연중 실시

- 도로 및 시설물(기전시설물) 관리주체별 추진계획에 따라 순찰 실시

- 일상순찰 및 정기순찰, 특별순찰(긴급사항) 등 실시

□ 현장활동의 날과 연계하여 실시

- 추진기간 및 대상 :  4급이상 간부, 연간 월1회 이상 실시

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부서	기전	시설	도로	과적	시설	도로	시설	도로	시설	기전	과적	도로

□ 관할구역 : 중구, 용산구, 서대문구, 마포구, 은평구

□ 관내 도로 및 시설물 현황

도로	도로부속물	도로시설물	도로기전시설물	교통안전시설
71개노선 (연장185.12km, 면적4.102㎢)	중앙분리대,방호울타리 미끄럼방지시설 충격흡수시설 과속방지시설 도로옹벽,방음벽	75개소 (일반교량30 고가차도14 입체교차로2 지하차도12 터널5 복개구조물12)	터널기전시설물 지하차도기전시설물 도로조명등	교통신호기 노면표시 안전표지 교통안전부속물

□ 순찰분야 및 업무담당부서

구분	도로 및 도로부속물	도로시설물	도로기전시설물	운행제한차량 과적단속	청사시설물
부서	도로보수과	시설보수과	기전과	관리단속과 운행제한단속팀	관리단속과 서무분야
인원수	9	9	57	18	13

2		분야별 순찰계획

□ 도로 및 도로부속물 순찰 계획

▢ 순찰대상 시설물

○ 관할도로 : 일반도로 71개노선, 연장 185.12km

구 분	노선수	연장(km)	면적(㎢)	비 고
계	71	185.12	4.102
중 구	25	39.08	0.855
용 산 구	14	38.02	0.829
서 대 문 구	10	38.99	0.850
마 포 구	13	35.71	0.763
은 평 구	9	33.32	0.805

○ 도로부속시설 : 중앙분리대 등 7종

중앙분리대	방호울타리	미끄럼방지시설	충격흡수시설	과속방지시설	도로옹벽	방음벽
8,488m (46개 구간)	1,504m (12개소)	66,282㎡ (58개소)	121개소	23개소	2,152m (15개소)	838m (4개소)

○ 중앙버스전용차로 : 8개 축(9개 노선), 37.0km

노선명	구간	연장(km)	정류장(개소)	개통년도	비 고
계	8개 축	37.0	98
삼일로	퇴계로~청계천	0.9	4	2004
수색‧성산로	고양시계~이대후문	6.8	25	2004
한강로	한강대교~서울역	5.5	10	2006
마포로	마포대교~아현삼거리	5.3	8	2006
양화‧신촌로	양화대교~이대역	5.2	10	2009
통일로	고양시계~서소문	11.1	35	2009 ~2011
충정로․마포로	마포구아현동~충정로	1.2	2	2014
신촌로	서대문웨딩홀~아현중학교	1.0	4	2014

○ 자전거전용도로 : 7개 노선, 9,270m

노선명	기점	종점	폭원(m)	연장(m)	비 고
계			8	9,270
월드컵북로	상암초등학교	상암사거리	1.1	650	마포
가양대로	구룡사거리	수색교	1.1	1,260	마포
증산로	마포농수산물시장	월드컵공원사무소	1.1	500	마포
반포로	한강중학교	서빙고로	1.1	480	용산
용호로	남영역	삼각지고가하부	1.2	490	용산
서빙고로	미군게이트	동작대교북단램프	1.2	290	용산
연서로	연서로10(참사랑병원)	연서로216(유니온빌딩앞)	1.2	5,600	은평

○ 교통안전시설(노면표시) : 총 2,300km

차선	횡단보도	문자	방향	횡단예고	안전지대	표지병(개)
1,126km	724km (2,898개소)	244km (30,593개소)	125km (13,644개소)	35km (2,534개소)	46km (1,644개소)	24,123개

○ 교통안전부속시설

시선유도표지	시선유도봉	갈매기표지	도로반사경	무단횡단방지시설
255개	7,744개	346개	32개소	12,525m

○ 맨홀 : 총 17,200개소

구분	계	상수도	하수도	통신	전기	도시가스	지역난방	소방
현황	17,200	5,044	3,997	4,696	1,644	986	29	804

▢ 순찰방법

○ 일반시도 : 주 1회 이상 순찰(도로순찰 코스별 노선표 참조)

- 시내 중심지역 도로  중점 순찰

․ 세종대로, 남대문로, 을지로, 소공로,서소문로,퇴계로,청계천로,무교동길

- 일반시도 순찰시 중앙버스전용차로 순찰 병행 : 주2~3회

․ 중앙버스전용차로 : 수색‧성산로, 삼일로, 마포로, 한강로, 양화‧신촌로, 통일‧의주로

○ 간부 도로순찰

- 소장 월1회이상, 과장 월2회 이상 지정일에 순찰실시

․ 도로순찰 코스별 노선중 당일 일정에 의거 탄력적으로 실시

○ 실무관 작업시 병행하여 순찰 및 적출

○ 일반 직원 순찰 : 출□퇴근시, 출장시 도로파손 등 적출

○ 응답소 택시포트 홀 신고제 민원 현장 확인시 순찰 병행 실시

○ 관내 5개 자치구청 적출사항은 신속하게 조치토록 통보

※ 매년 장마철 등 6월부터 ~ 9월까지 주말(공휴일)포장도로순찰‧점검은           시(도로관리과) 도로순찰‧점검계획 통보에 따라 별도시행

▢ 순찰결과 적출사항 조치

○ 도로순찰결과 및 순찰시 적출사항은 차량운행일지와 병행 기록관리

○ 경미한 사항은 직영보수반 즉시 보수 및 즉시 처리가 어려운 사항은        연간단가 복구업체에 통보하여 작업지시

○ 도로굴착복구(관리청 및 원인자복구) 적출사항은 굴착감리원에게 인계

○ 시 도로관리과 도로순찰(평상시, 주말공휴일)시 적출사항 신속조치

▢ 순찰 시 중점 착안사항

종 류		파 손 상 태	착 안 사 항	비고
도로포장 파손 (포트홀, 침하, 함몰 등)		파손상태 규모	파손규모 및 깊이
도 로 요 철		도로의 평탄성 불량으로 통행불편과 안전사고 내포	승차감 불량
소 성 변 형		차량의 지속적 통행 및 온도상승에 의한 도로의 종․횡방향으로 변형	도로의 변형된 깊이 및 연장
거북등 균열		균열상태가 거북등 모양으로 발생	노후상태 및 균열규모
종•횡방향 균열		균열이 차량 진행 종•횡방향으로 발생	종•횡방향 균열의 규모 (균열폭 및 연장)
교통안전시설		횡단보도 등 노면표시 탈색, 마모 무단횡단금지시설, 시선유도봉 손상	노면표시 시인성 불량 및 교통안전부속물 손상,기능불량
부속시설	맨 홀	맨홀 주변파손, 균열 등으로 인한 통행불편	맨홀의 뚜껑파손 맨홀주변 포장 및 구조물 파손 침하 돌출 등 맨홀종류 상태
	방호울타리 (난간)	도로상에 설치된 방호울타리, 난간의 파손	시설물 파손원인 및 2차사고유무
	기 타	도로 및 시설물상에 설치된 각종 시설물 상태	종류별 파손원인 및 규모파악

【순찰 코스별 노선】

요일	순 찰 코 스 별	담당자
월	A노선 사업소→구룡로→수색로→성산로→의주로→만리재길→백범로→원효로→청파로→한강로→후암동길→서빙고로→동작대로→두무개길→두지메길→반포로→이태원로→한남로→독서당길→다산로→왕십리길→마장로→동호로→장충단길→남산2호터널→반포로→이태원로→소월길→소파길→훈련원로→흥인문로→을지로→배오개길→돈화문로→수표다릿길→마른내길→삼일로→무교동길→청계천로→세종대로→칠패길→남대문로→소공로→서소문로→ 남산1호터널→한남로→강변북로→구룡로→상암동길→상암로→구룡로→사업소	정병구 서동연 (부재시:박흥권)
화	B노선 사업소→수색로→증산로→증가로→은평로→통일로→진흥로→연서로→서오릉로→증산로→모래내길→연희로→세검정길→의주로→성산로→대현-신촌길→신촌로→충정로→서소문로→마포로→토정길→대흥로→서강로→양화로→독막길→합정로→상암로-성산1교길→난지도길→구룡로→강변북로→한남로→남산1호터널→을지로→퇴계로→남대문로 →청계천로→ 무교동길→세종대로→소공로→서소문로→의주로→독립문→금화터널→성산로→연희로→동교삼거리→양화로→서교로→상암로→사업소	권세봉 서동연 (부재시:박흥권)
수	C노선 사업소→구룡로→상암로→서교로→양화로→신촌로→청파로→원효로→용호로→청파로→한강로→후암동길→서빙고로→동작대로→두무개길두지메길→반포로→이태원로→한남로→독서당길→다산로→왕십리길→마장로→동호로→장충단길→남산2호터널→을지로→반포로→이태원로→소월길→소파길→퇴계로→훈련원로→흥인문로→을지로→배오개길→돈화문로→수표다릿길→마른내길→삼일로→무교동길→청계천로→무교동길→세종대로→칠패길→남대문로→소공로→남산1호터널→한남로→강변북로→구룡로→상암동길→상암로→난지도길→구룡로→사업소	권순회 서동연 (부재시:박흥권)
목	D노선 사업소→구룡로→난지도로→모래내로→연희로→통일로→진흥로→연서로→서오릉로→증산로→은평길→통일로→세검정길→의주로→성산로→대현-신촌길→신촌로→충정로→서소문로→마포로→토정길→대흥로→서강로→양화로→독막길→합정로→상암로-성산1교길→난지도길→구룡로→강변북로→한남로→남산1호터널→을지로→무교동길→청계천로→세종대로→남대문로→소공로→퇴계로→의주로→독립문→금화터널→성산로→연희로→동교삼거리→양화로→서교로→상암길→구룡로→사업소	김한별 서동연 (부재시:박흥권)
금	E노선 사업소→구룡로→수색로→응암로→증가로→은평로→통일로→진흥로→연서로→서오릉로→증산로→모래내길→연희로→세검정길→의주로→성산로→대현-신촌길→신촌로→충정로→서소문로→마포로→토정길→대흥로→서강로→양화로→독막길→합정로→상암로-성산1교길→난지도길→구룡로→강변북로→한남로→남산1호터널→을지로→무교동길→청계천로→세종대로→남대문로→서소문로→소공로→퇴계로→의주로→독립문→금화터널→성산로→연희로→동교삼거리→양화로→서교로→성산로→난지도길→구룡로→사업소	조용훈 서동연 (부재시:박흥권)

□ 도로시설물 순찰 계획

▢ 순찰대상 시설물

○ 도로시설물 : 총 75개소                              (단위 : 개소)

구 분	계	일반교량	고가차도	입체교차로	지하차도	터널	복개구조물
계	75	30	14	2	12	5	12
1종	9					4	5
2종,법정외	66	30	14	2	12	1	7

▢ 순찰방법

○ 일상순찰

- 개요 :  전체 시설물에 대하여 매일 차량을 이용 반복적인 순찰을 통해 안전위해요인 조기발견 및 조치

- 순찰방법 : 6개 순찰노선(아래참조)을 차량 순회 순찰

- 순찰일정 : 노선별 일일순찰을 원칙

- 주요 점검사항

․ 교면포장, 시설물 훼손 등 시민불편 및 시민안전 위해요인 점검

․ 쓰레기적치, 낙서 등 환경미관 저해요인 점검 등

【순찰코스별 순찰 노선】

순찰코스	순찰 노선(교량, 고가차도, 지하차도 등)	순찰자 (대직자)
계	총 75개소 (교량30, 고가차도14, 입체2, 복개구조물12, 지하차도12, 터널5)
A코스 (15개소)	①수색교→②증산교→③증산2교→④불광천1복개→⑤진관천교→⑥삼천골다리→⑦북한천다리→⑧은평지문→⑨반딧불이다리→⑩녹번천복개→⑪신사지하차도→⑫신응교→⑬연희지하차도→⑭모래내지하차도→⑮증산지하차도	이동섭 (최지락) 마순원
B코스 (18개소)	①중암교→②성산고가→③성산2교→④연희IC→⑤봉원고가→⑥금화터널→⑦현저고가→⑧청계천복개(우안)→⑨모전교→⑩광교→⑪광통교→⑫장통교→⑬삼일교→⑭수표교→⑮관수교→⑯남산육교→⑰남산3호터널→⑱남산2호터널입구지하차도	최지락 (이동섭) 마순원
C-1코스 (9개소)	①사천교→②홍남교→③홍연2교→④홍연교→⑤백련교→⑥홍제천2복개→⑦홍제2교→⑧홍제교→⑨홍제천1복개	배종우 마순원 (김종성) (이재상)
C-2코스 (12개소)	①중동교→②연남교→③홍제천3복개→④성산3교→⑤홍제천4복개→⑥성산1교→⑦성산지하차도→⑧향동천복개→⑨상암교→⑩불광천2복개→⑪성산교→⑫홍제천5복개
D-1코스 (10개소)	①월드컵터널→②잠두봉고가→③한강로다리→④서빙고지하차도→⑤잠수교북단지하차도→⑥이태원지하차도→⑦남산2호터널→⑧남산1호터널→⑨한남2고가→⑩소월고가	김종성 마순원 (배종우) (이재상)
D-2코스 (11개소)	①욱천2복개→②욱천고가→③삼각지고가→④욱천1복개→⑤염천교→⑥의주로지하차도→⑦충정교→⑧서소문고가→⑨퇴계로지하차도→⑩남산1호지하차도→⑪남산IC

- 순찰결과 적출사항 조치

․ 경미한 사항은 직영보수반 즉시 보수 및 즉시 처리가 어려운 사항은

연간단가 일상유지보수업체에 통보하여 작업지시

○ 특별 및 정기순찰

- 개요 :  전체 시설물에 대하여 외부전문가와 함께 해빙기등 주요시즌

특별점검 및 시특법에 맞춰 시설물 정기점검 시행

- 월별 시설물 점검계획	(단위 : 개소)

구 분	점 검 기 간												계	점 검 시 설		비 고
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		외부전문가 합동점검	자체 점검
정기점검													75		75	반기별 1회이상
설날대비 시설물 안전점검													75		75
해빙기대비 시설물 안전점검													75	75		외부전문가 힙동
우기대비 시설물 안전점검													75		75
추석절대비 시설물 안전점검													75		75
동절기 대비 시설물 안전점검													75		75

- 순찰방법 : 직원 2인 1조 도보점검(필요시 외부전문가 합동점검)

- 순찰일정 : 정기검검 – 반기별 1회 이상

특별점검 – 해빙기(2월) 우기대비(5월) 추석절(9월),동절기(11월)

※ 소장님 월 1회, 과장님 월 2회 지정일에 합동점검

- 주요 점검사항

점검내용	점 검 항 목
공 통	- 지반침하, 균열(구조안전에 영향을 미치거나 0.3mm이상) - 포장파손 및 배수시설 상태등 - 누수, 교좌장치, 신축이음장치 작동여부, 청소상태, 고가하부등 - 붕괴유발부재등
슬 래 브	- 신축이음 거동상태 및 퇴적여부 - 슬래브 하면의 휨균열등 진전여부 - 콘크리트 박락, 파손 발생, 누수발생 여부등
강박스, 강재	- 변형, 균열, 파손, 도장상태, 물고임 및 부식여부 - 용접부 및 주변 균열등
교대 및 교각	- 균열, 박리, 박락, 백태, 누수등 - 벽체와 날개벽 분리 및 이동, 전도

▢ 순찰결과 적출사항 조치

○ 경미한 사항은 직영보수반 및 즉시 처리가 어려운 사항은 연간단가

일상유지보수업체에 통보하여 작업지시

○ 구조적 문제등 상세 검토가 필요한 사항은 별도 조치계획 수립후 조치

□ 도로기전시설물 순찰 계획

▢ 순찰대상 시설물

○ 터널 기전시설물 : 5개소

시설물명	연장(m)	수배전반	환기시설	발전기	CCTV	관리소
남산1호터널	1,530	특고12,고압35, 저압16면	15대	455㎾	40개소	3개소 (필동, 중앙, 한남동)
남산2호터널	1,620	특고25,저압37면	4대	-	30개소	2개소 (장충, 이태원)
남산3호터널	1,280	특고16,고압24,저압14면	4대	250㎾, 136㎾	23개소	2개소 (회현, 용산)
월드컵 터널	305	저압2면	자연환기	42㎾	-	-
금화터널	555	저압4면	자연환기	130㎾	12개소	1개소(독립문)
계		185면	23대	5대	105개소	8개소

○ 지하차도 기전시설물 : 12개소(강제배수 5개소)

시설물명	수배전반	배수펌프	토출량	발전기	CCTV	중앙감시반
퇴계로 지하차도	2면	10HP×3대	2.1㎥/min	90㎾	5개소	1개소
		7.5HP×1대	1.2㎥/min
서빙고 지하차도	2면	20HP×2대	2.8㎥/min	75㎾	9개소
		7.5HP×1대	1.0㎥/min
증산 지하차도	7면 (특고3면,저압4)	40HP×2대	10㎥/min	115㎾	18개소
		50HP×1대	13㎥/min
성산 지하차도	3면	15HP×3대	3.0㎥/min	40㎾	3개소
모래내 지하차도	2면	15HP×3대	3.0㎥/min	48㎾	8개소
		5HP×1대	1.0㎥/min
계	16면	17대		5대	43개소

※ 자연배수 지하차도 : 7개소

- 잠수교북단(CCTV 8개소), 남산1호터널앞, 남산2호터널앞, 의주로,                 이태원, 연희, 신사

○ 도로조명등 : 총 14,657등

터 널 조명등	지하차도 조명등	경관조명	가 로 등(1,486)			기타
			고가차도	교량	지하차도
7,076	2,789	2,874	623	692	171	432

○ 교통안전시설 :  2종

- 교통신호기

제어기	신호등	음향신호기	잔여시간표시기
573대	10,780조	1,449대	1,342 대

- 안전표지                                            (단위 : 개)

계	주의	규제	지시	보조	대형	기타
15,911	1,280	6,229	2,682	5,110	119	491

▢ 순찰계획

○ 순찰종류 : 일일순찰, 주간순찰, 야간순찰, 월간순찰, 특별순찰, 긴급순찰, 훈련 등

- 특별순찰 : 설날, 해빙기, 우기, 추석, 겨울철 대비

- 긴급순찰 : 시설물 순찰 또는 일상점검 결과 이상이 발견될 경우 실시

○ 순찰 종류별 순찰자

구분	터널	지하차도	가로등,경관조명	교통안전시설	비고
일일점검	현장근무자	현장근무자	현장근무자	경정비용역
주간점검	현장근무자 전기안전관리자	현장근무자	현장근무자
야간점검			현장근무자		화,목요일
월간점검	현장근무자 전기안전관리자	현장근무자 전기안전관리대행
특별점검	점검반 편성	점검반 편성	점검반 편성	점검반 편성
긴급점검	기전과장 업무담당자 현장근무자	기전과장 업무담당자 현장근무자	기전과장 업무담당자 현장근무자	기전과장 업무담당자 경정비용역
자체 위기대응훈련	현장근무자 전원 전기안전관리자 업무담당자				매월 셋째주 수요일
유관기관합동 위기대응훈련	소장, 과장 현장근무자 전원 전기안전관리자 업무담당자				상·하반기 각 1회

※ 소장 월 1회, 과장 월 2회 이상 순찰

○ 가로등, 경관조명 야간순찰 노선 : 가․나 노선 교차 순찰

[가노선]                                                                      사업소→구룡교→월드컵접속교→양화대교→서강대교→마포대교→원효대교

→삼각지고가→욱천고가→이태원지하차도→서빙고지하차도→두무개길→한남2고가

→한남1고가→남산관광로고가→강변북로→사업소

[나노선]

사업소→증산지하차도→봉원고가→현저고가→서대문고가→서소문고가

→의주로지하차도→서울역고가→퇴계로지하차도→남산1호입구지하차도

→모래내고가→성산고가→성산지하차도→사업소

▢ 순찰결과 적출사항 조치

○ 순찰 적출사항을 점검일지, 점검결과 보고서 등 작성하여 보고

○ 경미한 사항은 현장 시정 조치 및 익일 보수완료

○ 중정비 사항은 연간단가업체 및 전문 업체에 의뢰하여 수리

○ 시설물 개선사항은 안전조치 이행 후 개선계획을 통한 개선

붙임  1. 현장근무자 명단 1부.

2. 특별점검반 명단 1부.

3. 긴급점검자 명단 1부.

붙임 1

가로등	지하차도	남산1호터널	남산2호터널	남산3호터널	금화터널	경정비용역
김환식 정명구	신현국 권순모 한재혁	이종관 오정대 박해규 김종관 최승훈 김형준 김선영 김상호 박근배	민병도 하덕우 이만종 박경철 정도석 최현호 구관웅 오영섭 이관재	양희성 정연호 임재열 이상동 이철훈 정재혁 김용복 이원정 마계훈	류지태 김철희	○ 중구지역 배원학, 김희찬 ○ 용산지역 김영석, 유한수 ○ 서대문지역 김종기, 박흥신 ○ 은평지역 홍영석, 라일락 ○ 마포지역 이도교, 차지환

▢ 현장근무자 명단

붙임 2

가로등	지하차도	터널	교통안전시설	비고
윤석주 현장근무자	윤석주 심예선 현장근무자	윤석주 김진종 전기안전관리자 현장근무자	장병준 호정오 정성욱 경정비용역

▢ 특별점검반 명단

붙임 3

가로등	지하차도	터널	교통안전시설	비고
기전과장 윤석주 현장근무자	기전과장 윤석주 심예선 현장근무자	기전과장 윤석주 김진종 전기안전관리자	기전과장 장병준 호정오 정성욱 경정비용역

▢ 긴급점검반 명단

□ 운행제한차량 과적단속 순찰 계획

▢ 순찰대상

○ 관내 5개구(중구,용산구,은평구,서대문구,마포구) 도로

○ 관내 차량운행제한 시설 중점 단속 지점

구 분	제한 기준	개소	시 설 물 명
한강교량	총중량 32톤 축하중 10톤	3	성산대교, 잠수교, 원효대교,
일반교량	총중량 32톤 축하중 10톤	10	사천교, 성산교, 성산2교, 신응교, 증산교, 증산2교 홍제교, 홍남교, 홍연교, 홍연2교,
고가차도	총중량 32톤 축하중 10톤	8	남산육교, 삼각지, 잠두봉고가차도, 봉원, 욱천 현저, 염천교, 충정교, 욱천복개구조물도로Ⅰ,Ⅱ
	총중량 20톤 축하중 10톤	6	남산관광고가, 모래내고가, 서대문고가 서소문고가, 한남2고가고가,
	총충량 13톤	1	서울역고가

※ 중점 홍보․계도 지점 : 서울역고가 특별 단속 및 계도

▢ 순찰방법

○ 운행제한차량 단속반 운영

- 운영개요 : 기동단속반 일일근무명령에 의한 순찰 및 단속 실시

- 근무형태 : 3개조7개반 2교대 24시간 기동노선 순찰과 중점시설물 확인

- 고정초소 : 1개소(성산대교북단), 월~금 주간근무(주말 및 공휴일제외)

- 단속반 인력현황 및 장비현황

단 속 인 력					단 속 장 비					비고
계	직원	공공안전관	사회복무요원	운전원	단속차량	이동식 축중기	PDA	인디 게이터	카메라	‘16.1월 현재
27	2	12	6	7	3	15	3	2	5

- 운행제한차량 단속반 근무자 편성표                         (2016.1.18.현재)

구 분		관리운영직 (단속반장)		청원경찰 (단 속 원)		용역운전원		비 고
		직 급	성 명	직 급	성 명	직 급	성 명
1조	1반			경위대우	심 재 진	용역운전원	박 치 영	사회복무요원(일근) 기동반 : 각반 1명 복무상병 : 노 승 호 복무상병 : 박 은 규 복무일병 : 조 덕 연 성산고정초소 : 복무일병 : 이 종 민 복무이병 : 권 세 원 복무이병 : 정 지 욱
				경사대우	안 현 근
	2반	주 무 관	어 삼 선	경사대우	김 양 수	용역운전원	김 인 규
2조	1반			경위대우	신 동 호	용역운전원	강 윤 근
				경사대우	이 창 수
	2반			경사대우	황 순 길	용역운전원	송 재 철
				경사대우	우 경 래
	3반			경사대우	김 인 수	용역운전원	김 덕 용
				순경대우	박 종 복
3조	1반	주 무 관	김 천 웅	경사대우	박 기 균	용역운전원	이 만 기
	2반			경사대우	김 대 수	용역운전원	허 세 근
				경사대우	민 건 기

○ 운행제한차량의 단속기준

- 법적근거 : 도로법시행령 제79조(차량의운행제한 등)제2항 및 1호 및 제2호

- 운행제한 차량의 기준

구 분		기 준	제 한 목 적
중량	축하중	10톤 초과	교량 등 도로구조물 보호
	총중량	40톤 초과	도로 포장 파손 방지
길 이		16.7m초과	도로시설물 보호 및 도로교통 안전 확보
폭(너비)		2.5m초과	도로시설물 보고 및 도로교통 안전 확보
높 이		4.0m초과	육교 등 도로횡단시설 보호

- 허용 오차(계측오차, 측정오차) 범위

․ 축하중 및 총중량의 10% 이내로 초과 시는 운행허용

․ 폭(너비) 0.1m, 높이 0.1m, 길이 0.2m 까지 초과 시는 운행허용

- 운행제한차량의 예외

․ 차량의 구조나 적재화물의 특수성으로 인하여 허가를 받아 운행하는 차량

․ 긴급자동차(소방차,구급차,혈액 공급차량, 그 밖의 대통령령으로 정하는 자동차)

․ 적재물이 없는 화물자동차 또는 총중량 40톤 미만의 고장 차량을 견인하는 구난                 자동차. 다만, 고속도로에 진입하고자 할 때에는 제한차량 운행 허가 절차를 따라야 함

○ 운행제한차량 순찰활동

- 중차량의 통행량이 많은 노선 및 취약시설물 위주로 순찰 실시(순찰코스 지정)

․ 시계진입도로․시내 주요지점, 고정초소가 없는 한강교량 등 주요시설물

․ 과적발생 근원지를 중심으로 취약지점 집중 단속

․ 검차시 교통량 및 교통의 흐름을 감안, 차량 통행의 방해를 최소화 할 수 있는                  검차공간 확보 및 유도요원 배치후 단속

․ 동향보고 철저 및 내부순환로 순찰 강화

- 월 1회이상 관리단속과장 순찰활동 현장 점검

- 반기 1회이상 기관장 순찰활동 현장 점검

○ 단속반 순찰코스

코스	운행제한차량 단속 순찰노선	중점시설물
1	사업소▶ 월드컵로▶성산초소시설점검▶성산로▶모래내고가▶사천교▶증산교귀청	성산고정초소순찰.모래내 고가. 사천교 증산교
2	사업소▶가양대로▶월드컵북로▶월드컵터널▶월드컵로▶마포구청▶성산초소시설점검▶성산로▶망원로▶합정역▶광흥창역▶서강대교▶강변북로▶귀청	성산고정초소순찰
3	▶사업소▶수색로▶증산교▶연신내▶불광동▶녹번동▶홍은사거리▶서대문구청▶연희IC▶사천교▶증산교▶수색로▶귀청	증산교.연희IC.사천교
4	사업소▶수색로▶증산교▶응암오거리▶서오릉로▶불광동▶응암보건소▶응암동▶북가좌동▶증산교▶수색로▶귀청	증산교.서오릉로
5	사업소▶가양대로▶강변북로▶마포대로▶아현동▶충정로▶충정교▶통일로▶홍은동▶녹번역▶서부병원▶응암오거리▶모래내고가▶성산로▶성산초소시설점검▶강변북로▶귀청	충정교.모래내고가. 고정초소
6	사업소▶수색교▶수색로▶증산교▶사천교▶성산로▶봉원고가▶통일로▶서대문고가▶충정로▶충정교▶마포로▶마포대교▶강변북로▶가양대로▶귀청	증산교.사천교.충정교
7	사업소▶가양대로▶강변북로▶마포로▶공덕오거리▶만리재로▶서울역고가앞▶염천교▶통일로▶충정로▶충정교▶통일로▶봉원고가▶연희IC▶사천교▶수색로▶증산교▶수색로▶귀청	서울역고가.염천교. 충정교.연희IC.사천교
8	사업소▶수색로▶증산교▶사천교▶내부순환도로▶홍제동▶통일로▶충정로▶충정교▶마포로▶강변북로▶가양대로▶월드컵북로▶상암고등학교회차▶월드컵북로▶가양대로▶귀청	증산로.사천교.충정교
9	사업소▶수색로▶증산교▶수색로▶사천교▶성산로▶봉원고가▶통일로▶염천교▶서울역고가▶만리재로▶공덕오거리▶마포로▶마포대교▶강변북로▶가양대로▶구룡네거리▶귀청	증산교.사천교. 염천교.서울역고가
10	사업소▶수색로▶증산교▶증산로▶새절역▶응암동▶예일여고▶서오릉로▶통일로시계▶통일로▶연신내▶응암오거리▶증산교▶귀청	증산교.통일로시계관리
11	사업소▶수색로▶증산교▶연희IC▶동교동▶신촌로터리▶아현동▶신촌로▶종근당앞▶서소문고가▶시청앞▶남대문▶통일로▶봉원고가▶연희IC▶사천교▶수색로▶증산교▶수색로▶귀청	증산교.연희IC.서소문 고가.봉원고가.증산교
12	사업소▶가양대로▶강변북로▶원효로▶용산보건소▶옥천복개구조물도로▶옥천고가▶남영동▶서울역▶서대문고가▶봉원고가▶연희IC▶모래내고가▶성산로▶강변북로▶가양대로▶귀청	옥천복개구조물도로. 옥천고가.연희IC.모래내고가
13	사업소▶수색로▶증산교▶응암역▶서부경찰서▶구기터널▶상명대학▶홍은사거리▶서대문구청▶명지대앞▶신응교▶증산로▶수색로▶귀청	증산교.신응교
14	사업소▶가양대로▶가양대교북단▶가양대교남단▶회차▶가양대로▶월드컵북로▶모래내고가▶사천교▶증산로▶통일로▶진관동서울시계▶삼송리길▶수색로▶귀청	가양대교북단.모래내고가 사천교.통일로시계관리
15	사업소▶삼송리길▶진광동서울시계▶통일로▶충정교▶마포로▶마포대교▶강변북로▶가양대로▶귀청	통일로시계관리.충정교
16	사업소▶가양대로▶강변북로▶원효로▶삼각지▶이태원로▶한남대교▶한남제2고가▶강변북로▶가양대로▶귀청	한남제2고가
17	사업소▶수색교▶수색로▶증산교▶사천교▶성산회관(모래내고가)▶봉원고가▶통일로▶충정로▶충정교▶마포로▶강변북로▶가양대로▶귀청	증산교.사천교.모래내 고가.봉원고가.충정교

▢ 순찰결과 적출사항 조치

○ 위반자에 대한 위반사항 관련 설명 및 적발관련 의견서제출 등 안내 고지

○ 현장에서 위반자에 대하여 PDA로 『과태료처분 사전통지서』 발급

○ 과태료 부과기준

- 축하중 10톤. 총중량 40톤 초과. 차량폭2.5m. 높이4.0m 위반시

- 통행에 지장없다고 고시한 도로는 높이4.2m. 길이 16.7m 위반시

과태료의 부과기준(단위: 만원)
위 반 행 위	과태료 금액
	1 회	2 회	3회이상
1) 운행 제한을 위반하여 축하중을 2톤미만으로 초과 하거나 총중량을 5톤 미만으로 초과	50	70	100
2) 운행 제한을 위반하여 축하중을 2톤이상 4톤 미만으로 초과하거나 총중량을 5톤 이상 15톤 미만으로 초과	80	120	160
3) 운행 제한을 위반하여 축하중을 4톤이상 초과하거나 총중량을 15톤 이상 초과	150	220	300
4) 운행 제한을 위반하여 차량의 폭을 0.3미터 미만으로 초과하거나 높이를 0.3미터 미만으로 초과하거나 길이를 3.0미터 미만으로 초과	30
5) 운행 제한을 위반하여 차량의 폭을 0.3미터 이상 0.5미터 미만으로 초과 하거나, 높이를 0.3미터 이상 0.5미터 미만으로 초과하거나, 길이를 3.0미터 이상 5.0미터 미만으로 초과	50
6) 운행 제한을 위반하여 차량의 폭을 0.5미터 이상 초과하거나, 높이를 0.5미터 이상 초과하거나, 길이를 5.0미터 이상 초과	100
7) 허가받은 사항을 위반	1)부터 6)까지 해당하는 금액
카. 운행 제한 위반의 지시·요구 금지를 위반	1)부터 7)까지 해당하는 금액
타. 도로관리청의 명령을 위반한 경우	200

□ 청사시설물 순찰 계획

▢ 순찰대상 : 본관 및 별관, 청사 내 임시가설물 8개동 (대지 6,621.6㎡, 건물 3,794.66㎡)

동 별	층 별	면 적	주 용 도
본관동	지하1층	409.27㎡	식당, 여직원휴게실,청소원 휴게실, 기계/전기실
	지상1층	319.11㎡	시설보수과, 홀, MDF실
	지상2층	486.94㎡	소장실, 관리단속과, 소회의실, 문서고, 강당
	지상3층	549.06㎡	도로보수과, 기전과, 체육실, 탈의실, 샤워실, 창고 공무원노조사무실, 남직원휴게실, 서고(도로/기전)
	소 계	1,764.38㎡
별관동	지상1층	215.65㎡	방호실, 지하차도상황실, 경정비대기실
	지상2층	180.57㎡	과적단속원대기실, 사회복무요원대기실
	지상3층	180.57㎡	조종원대기실, 공무직대기실
	소 계	576.79㎡
차고동	지상1층	719.9㎡	차고, 정비고, 폐수처리장, 세차장
창고동	지상1층	331.75㎡	각과 창고
제설창고동	지상1층	401.84㎡	제설재 및 건설장비
총 계		3,794.66㎡

※ 기타 청외 임시가설물(컨테이너) 8개동

- 사무실용(2개동) : 검측감리 사무실(공실), 청소원휴게실(女)

- 창 고 용(6개동) : 관리단속과 창고 2개동(청소도구 및 교량보수과집기보관),

공무직 장비창고 1개동, 정비실 자재창고 3개동

▢ 순찰방법

○ 일상순찰

- 개요 : 청사 전체 시설물에 대하여 매일 반복적인 순찰을 통해 안전위해요인 조기발견 및 조치

- 순찰방법

․ 청사담당이 매일 1회이상 순찰 실시

․ 당직자 매일 1회이상 야간 순찰 실시

- 순찰일정 : 본관 → 별관 → 가설 건축물 → 청사마당

- 주요 점검사항

► 청사 구조물 노후화 및 손상여부 확인 등 안전 위해요인 점검

► 청사 기전시설 및 보일러시설, 소방시설, 통신망 수시 점검

► 쓰레기적치, 낙서 등 환경미관 저해요인 점검 등

○ 정기순찰

- 관리자 순찰 : 월 1회(매월 셋째주 수요일) 관리과장, 청사담당 청사 정밀 순찰

► 관리단속과장(소방안전관리자) 합동순찰 실시로 청사 정밀 점검 및

과별 직원 애로사항 등 의견 수렴

- 전기안전점검 : 월 1회 변전실(22,900V, 300KW) 전기안전점검

► 대행자 : 두온전기(‘16년 연간단가업체/계약:기전과, 감독:청사담당)

- 소방시설 종합정밀점검 : 연 1회(매년 9월말) 소방시설 종합정밀점검

► 점검부서 : 마포소방서 예방과

▢ 순찰결과 적출사항 조치

○ 경미한 사항은 청사담당 조치 및 수리업체 연락후 즉시 조치

- 관련업체(전기/통신/보일러) 연락처 상시 정비 및 사무실․당직실 비치

○ 구조적 문제등 상세 검토가 필요한 사항은 별도 조치계획 수립후 조치

3		행 정 사 항

○ 순찰결과 중요사항은 과장, 소장 즉시 보고

○ 과별 유기적인 업무협조가 필요한 사항에 대해서는 과별 적극 협조할것

○ 동향보고 사항은 처리절차에 따라서 동향보고 철저

○ 현장활동의 날 과별 일정에 따라 기관장 월 1회이상 현장순찰 후 추진실적을 관리단속과로 제출 : 매월 말일까지

붙임 1. 동향보고 서식 1부

2. 현장활동의날 결과보고 양식 1부.  끝.