문서번호	물재생시설과-5493
결재일자	2015.12.23.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
전문관	물재생시설팀장	물재생시설과장		물순환안전국장
양해선	이웅희	이철해		12/23 김학진
협 조
	예산담당관		한영희

지역형 소규모 수처리시설 설치 계획

2015. 12.

물순환안전국

(물재생시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

지역형 소규모 수처리시설 설치 계획

하수 광역처리에 따른 환경개선 민원 등의 문제점 해소를 위해 도심지 대규모 개발계획 등과 연계한 “지역형 소규모 수처리시설” 설치 계획임

Ⅰ		현 황

□ 물재생센터 하수처리

❍ 발생하수량 전량 처리가능

- 가용시설 용량대비 93.1% 처리

❍ 중랑·서남 물재생센터 시설현대화사업 추진중

- 1단계 사업 ’18.12월 완료

❍ 처리장 집중화에 따른 대규모 시설 처리

※ 동경시(면적 621.81㎢) 13개 처리장, 시설용량 649만톤/일

❍ 차집관로 규모가 크고 연장이 길어 하수부패로 인한 악취발생

❍ 주변지역 개발 등 여건변화에 따라 차집관로 통수능 부족 야기

□ 하천유지용수 공급

❍ 지형적 특성 및 가뭄 등 기후적 요인으로 소하천 건천화 가중

❍ 하천유지용수를 하류에서 펌핑 공급하여 유지관리비 지속 증가

- 유지용수공급 하천 : 청계천 등 17개 하천(49.4 만톤/일)

- 전력비 등 유지관리비 : ’14년 4,200백만원 ⇒ ’15년 4,368백만원

□ 소규모 수처리시설 국내·외 사례

❍ 대구지산 하수처리장 : 시설용량 3.3만톤/일

- 처리수 하천방류, 슬러지는 인근 처리장 이송처리

❍ 동경 아리아케 물재생센터 : 시설용량 3만톤/일

- 처리수 인근 빌딩 공급 재이용 등, 슬러지는 인근 처리장 이송처리

Ⅱ		지역형 소규모 수처리시설 설치 계획

□ 필요성

❍ 광역처리에 따른 하수악취, 하천건천화 해소 곤란

❍ 대규모 개발 예정지의 현행 집중식 광역처리 지속여부 검토 필요

▶ 과거 80 ~ 90년대 건축, 공동주택 재정비 시기 도래

□ 추진방향

❍ 택지개발, 재정비촉진사업 등 연계   ⇒ 공원부지 지하공간에 설치

- 수처리 시설만 설치하고 발생슬러지는 현 센터 이송처리

- 시설지하화 설치 및 상부공원화에 따른 주변지역의 생활환경 개선

❍ 개발사업과 연계 자체 사업비용 충당   ⇒ 정화조, 중수도 등 설치 면제

- 지역 인센티브 방안 제시(하수도요금 감면, 생산 중수도 저렴한 공급)

※ 기존 시설은 현대화사업과 연계 용량축소  ⇒ 기존 센터 부지활용 극대화

□ 세부 추진계획

❍ 지역형 소규모 수처리시설 도입을 위해 타당성 용역 추진

- 창동․상계 신경제 중심지 등 서울시 전역 조사

❍ 도시재생사업 세부 개발계획 수립시 수처리시설 건설반영 추진

- 관련부서 협조요청 및 필요시 관련법규, 지침 정비

❍ 지역형 소규모 수처리시설 공정구성 지속적 연구

□ 추진효과

❍ 개발사업과 발생원처리 원칙 부합

❍ 처리구역내 하수 및 분뇨로 인한 악취 차단

❍ 기존 차집관로 용량부하 문제 해소

❍ 물 재이용 및 하천건천화 해소 기여

Ⅲ		향후계획

❍ 2016. 1 : 타당성조사 및 기본계획 용역 시행계획 수립

❍ 2016. 1 : 기술용역 타당성심사(기술심사담당관)

❍ 2016. 2 : 기술용역 발주

❍ 2016. 3 ~ 2016.12 : 타당성조사 및 기본계획 용역 시행

Ⅳ		행정사항

□ 예산확보 : 5억원

❍ 소규모 수처리시설 설치 타당성조사 및 기본계획 용역 추진

- 소요예산 : ’16년 5억원

- 용역기간 : 착수일로부터 300일

□ 용역수행 여부 사전 협의완료(서울연구원, ’15.12)

❍ 협의결과 : 서울연구원 타당성조사 용역수행 불가능

- 구체적인 기본구상 또는 계획수립 후 타당성조사 필요

❍ 추진계획 : 전문용역기관을 선정 타당성조사용역 시행결과 서울연구원 검증 의뢰(’16년)

붙임 : 1. 소규모 수처리시설 개념도 1부

2. 소요사업비 산출서 1부. 끝.