서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
		서울특별시
수신	서초구청장(공원녹지과장)
(경유)
제목	2016년 제2차 도시공원위원회 심의안건 제출 관련 회신

1. 서초구청 공원조성과-1962(2016.01.28.)호와 관련입니다.

2. 서초구 원지동 49번지 일대 서울추모공원의 공원조성계획 변경결정 심의안건 제출과 관련하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 검토내용

가. 도시공원위원회 재자문

- 도시공원 종류변경(묘지공원 → 체육공원)은 2012년 제6차 도시공원위원회(2012.8.21.) 결과 보류되었던 사항으로 자문의견을 보완하여 도시공원위원회 재자문이 필요함

《2012년 제6차 도시공원위원회 결과》

▶ 결    과 : 보류

▶ 조치내용

-  체육공원으로의 변경 필요성과 관련, 주변여건 변화 등에 대하여 서초구 등과

검토 협의 필요(이용 수요, 접근성 등)

-  향후 조성계획 수립 시에는 현 계획부지가 경부고속도로와 인접하여 있으므로

경관 등을 고려한 시설물계획(건축물 높이 등) 필요

나. 공원조성계획 변경절차 이행

- 향후 공원조성은『도시공원 및 녹지 등에 관한 법률』제16조의2에 따라 우리시 도시공원위원회 심의 등 공원조성계획 변경절차 이행 필요

▶ 체육공원의 운동시설 설치기준

ㆍ『도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙』제6조 및 제9조에 따라 체력단련시설을 포함한 3종목 이상의 시설을 필수적으로 설치하여야 함

ㆍ 운동시설은 공원시설 부지면적의 60% 이상 설치하여야 함

▶ 공원 내 건축물 계획 관련 지침

ㆍ 건축물 및 구조물의 위치, 높이가 능선(스카이라인)의 경관을 저해하지 않도록 계획(4층 이하, 15m 이하 권장)

ㆍ 공원 내 건축물은 옥상녹화 등 필히 반영

ㆍ 건물 내 화장실 설계 시 건물외부에서도 직접이용 가능하도록 하고 가급적 별도 화장실 건축은 억제할 것

ㆍ 건축물 부속 주차장은 관련법규와 수용능력을 고려하여 가급적 건축물 지하로 유도하고, 건축물 지하 외 지역까지 초과 조성 시 지상부는 녹지로 조성

(배수 철저 및 토심 2m 이상 확보)

ㆍ 건축물의 형태·재질 등은 가급적 자연재료를 사용하고 주변 경관과 조화되도록 설계

끝.

							서 울 특 별 시 장
주무관							곽문수			주제공원팀장					류래호					공원조성과장					02/01 오순환
협조자
시행			공원조성과-1354									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 무교로 21															/			http://www.seoul.go.kr
전화		2133-8394						/전송			2133-0738					/													/	대시민공개