문서번호	도시공간개선단-1370
결재일자	2016.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	도시공간정책팀장	도시공간개선반장		도시공간개선단장
박소정	한병준	김진용		02/02 김태형
협 조

- 2016년 제3차 - 서울시민디자인위원회(제1실무) 심의결과

2016.  2.

도시공간개선단

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 2016년 제3차 -

서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

❍ 일    시 : 2016. 1. 27.(수) 14:30 ~ 17:00

❍ 장    소 : 서울시청 본관 9층 공용회의실

❍ 참석위원 : 총8인

- 도시공간개선단장, 도로계획과장, 김선영(색채), 이형숙(환경),

고도재(환경), 소재구(시각), 최석준(산업), 한근석(공간)

※ 배석 : 도시공간정책팀장

❍ 상정안건 : 총5건                                     ( 단위 : 건 )

계	심의종류	재심	신규	자문안건	보고안건	기 타
5	경관심의		-	-	-	-
	디자인심의	2	2	-	-	1

❍ 심의결과

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	비고
3-1	환기구 개선공사 (1~4호선 9개소)	서울메트로 (건축사업소)	•환기구 9개소	디자인	조건부동의
3-2	가산디지털단지역 외부출입구 5-1 설치공사	도시철도공사 (시설지원단)	•지하철출입구 캐노피 •에스컬레이터	디자인	보고
3-3	창신역 승강기 설치공사	도시철도공사 (시설지원단)	•승강기 •환기구	디자인	조건부동의
3-4	고덕2단지 주택재건축 가로환경 개선사업	강동구청 (주택재건축과)	•보도 등 가로시설물 (L=2,548m)	디자인	조건부동의
3-5	이촌고가차도 승강기 설치공사	용산구청 (토목과)	•승강기 등 시설물	디자인	재심

붙임 제3차 서울시민디자인위원회(제1실무) 심의자료 및 회의록 각 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2016. 1. 27.(수) 14:30 ~ 17:00
심의대상	환기구
안 건 명	환기구 개선공사 (1~4호선 9개소)
심의번호	3 - 1	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지•도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 마천석은 기존 화강석으로 동일하게 설치하여 돌출되는 부분이 없도록 하고, 기존 환기구의 화강석은 깨끗하게 물갈기 등으로 오염을 제거하시기 바랍니다. - 환기구의 유리나누기 면은 1m이상이 되도록 하여 하나의 면으로 설치되도록 하고, 유리 클립(스파이더)과 핸드레일은 설치하지 않도록 하여 깨끗하고 미려한 디자인으로 계획하시기 바랍니다. - 시청역 환기구 주변은 보행자가 많고 관람객으로 인해 공간이 좁아 통행에 불편하고 안전사고의 위험이 있으니 벤치는 설치하지 않도록 하시기 바랍니다. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2016. 1. 27.(수) 14:30 ~ 17:00
심의대상	지하철출입구, 출입구캐노피, 에스컬레이터
안 건 명	가산디지털단지역 외부출입구 5-1 설치공사
심의번호	3 - 2	심의결과	보고
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 그 결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 위원회에 보고하여 주시기 바랍니다. - 보도의 연속성과 개방감을 확보할 수 있도록 이랜드 공개공지 내 조경 구조물 등 조정과 함께 보도포장에 대한 계획을 제시하고, 지하철출입구는 계단, 에스컬레이터 및 엘리베이터 설치계획에 대하여 검토하고 대안을 세부도면과 함께 제시하시기 바랍니다. - 대안 등 세부계획에 대하여 고도재 위원과 김선영 위원의 자문을 받으시기 바랍니다.(자문위원 확인서 제출) 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2016. 1. 27.(수) 14:30 ~ 17:00
심의대상	승강기, 환기구
안 건 명	창신역 승강기 설치공사
심의번호	3 - 3	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지•도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 엘리베이터와 환기구는 하나의 형태로 붙여서 디자인하시기 바랍니다. - 조경은 삭제하고 방호울타리를 설치하시기 바랍니다. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2016. 1. 27.(수) 14:30 ~ 17:00
심의대상	보도(2,548m), 휀스, 볼라드, 지하철출입구 캐노피, 승강기
안 건 명	고덕2단지 주택재건축 가로환경 개선사업
심의번호	3 - 4	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지•도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 보도계획에서 식수대는 단지쪽으로 위치시키고, 자전거도로 폭을 일정하게 하며, 단지내도로와 보도는 분리하지 말고 하나로 계획하여 보행자 이용의 편의성을 높이고, 보도의 연속성을 일정하게 유지할 수 있도록 계획하시기 바랍니다. - 보도포장재는 gray 계열의 밝은칼라로 단일색상으로 처리하고, 규소가 적게 섞여 눈부심이 적은 재료로 선택하시기 바랍니다. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2016. 1. 27.(수) 14:30 ~ 17:00
심의대상	승강기(2대), 투석방지망, 가로등, 난간 및 바닥재
안 건 명	이촌고가차도 승강기 설치공사
심의번호	3 - 5	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 설계에 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 엘리베이터와 비상계단계획을 포함․검토하여 제시하시기 바랍니다. - 보행로에 이페목 사용에 대한 안전여부 검토, 투석방지망에 대한 디자인 대안을 검토하고, 세부도면(기단 연결부 포함)을 제시하시기 바랍니다. - 가로등은 인증유효제품을 적용하시기 바랍니다. ․ 가로등 인증유효 제품 SGPD-623, 624, 625, 626(이상 유효기간 2016.6.30.까지) SGPD-667, 668(이상 유효기간 2016.12.31.까지) SGPD-728, 729(이상 유효기간 2017.6.30.까지) SGPD-749(유효기간 2017.12.31.까지) - 야간경관조명계획과 관련된 사항은 서울시 좋은빛위원회 관련절차를 별도로 받으시기 바랍니다. 끝.