문서번호	급수운영과-2575
결재일자	2016.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
홍순배		02/02 조면행
협 조

상수도 시설물 순찰일지(구로구)

2016. 02. 02.

강서수도사업소

(급수운영과)

순  찰  일  지(구로구)

2016년 02월 02일(화요일)날씨: 맑음  보고자 : 지방시설관리 주사보 홍순배

￭ 상수도 시설물 순찰점검 및 민원처리 결과를 아래와 같이 보고합니다

금관 로 순 찰
구분			관로명		구경(mm)			순찰 노선명							적 출 내 용		조 치 내 용
A코스			배수관로		D200~900mm			사업소-오리로-부일로-수궁동-온수1,2가압장,배수지-오류현수교(400mm/40m)-경인로-오류1.2동-개봉1동-고척로-고척1,2동-성아가압장,배수지-고척로-사업소							없음		성아배수지 사용중지 (동절기)
B코스			배수관로		D200~900mm			사업소-안양천로-경인로-개봉1동-오류1동-경인로-금오로-서해안로-오류2동-오류가압장,배수지-서해안로-개봉로-개봉가압장,배수지-개봉2,3동-개봉로-경서로-사업소							없음
C코스			배수관로		D200~1500mm			사업소-신정교-도림천로-공원로-구로5동-구로4동-구로3동-가리봉동-구로2동-구로1동-경인로-신도림동-오금교-안양천(신정교~안양교)-경인로-사업소
※구분 : 매설관로, 노출관로, 현수관로,
밸 브 류 & 밸브실 점검
구 분				밸브류(개소)									밸브류(개소)
				계		제수변			공기변	퇴수변	신축관	소화전	계			구형		원형		중형
				7.352		6.578			322	452
점검		금 일		27		27			0	0	0	0
		누 계		453		450			3
소음		금 일		0		0			0			0
		누 계		10		10
배수지 및 가압장 순찰
시설물명					구 분			용 량				적출 내용		처리 내용					비 고
온수.오류.개봉.성아					배수지			오류=120㎥ 온수.성아.개봉=500㎥				이상없음		성아배수지					사용중지
온수.궁동.육본. 오류1.2개봉.성아					가압장			0.9~1.55(㎥/분)				이상없음
유관기관 공사장 순찰 및 입회
구 분	위 치								공 사 내 용	내 용		초치사항				입회자		연 락 처
순 찰
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록 (금일실적 : 0건 총실적 : 0건)
자체 조치실적					☆ 철개교체 고무링 교체실적 등 순찰반 자체 처리 실적을 기록 - 조치실적 – 금일 0건(민원 : 0건, 자체 : 0건) 총누계 : 10건 ☆ 밸브교체 및 변실정비 조치실적 – 금일 0건 총누계 : 0건
민 원	주 소						성 명			전 화 번 호		민 원 내 용					조 치 사 항
												철개소음(민원 0건)					고무링삽입 소음해소
												철개소음(자체 0건)					고무링삽입 소음해소
	고척동63-11 철개침하 소음발생 민원(도로사업소 이첩예정)
기 타	동절기및 설명절대비(가압장,배수지,현수교) 순찰결과 이상없음