문서번호	수도박물관-326
결재일자	2016.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		수도박물관장
문승태		02/04 이미영
협 조
	주무관		박노숙

2016년 설날대비 부동산문화재 안전점검 결과 보고

2016. 2

뚝도아리수정수센터

[수도박물관]

2016년 설날대비 부동산문화재 안전점검 결과 보고

2016년 설날대비 수도박물관 본관등 부동산문화재 및 부속건축물에 대한 분야별 안전점검을 실시하고 결과를 보고 드림.

□ 추진근거

○ 2016년 설날대비 부동산문화재 안전점검 실시요청(역사문화재과-1032 ‘16.1.21)

○ 2016년 설날대비 부동산문화재 안전점검 계획(수도박물관-213 ‘16.1.26)

□ 점검대상

구 분	구 축 물	면적(㎡)	비고
유형문화재	수도박물관 본관(구,송수장)	291
	완속여과지(6지)	4,829
	정수지(2지)	641
기타부속건물	물과 환경전시관	815
	수도박물관 별관	263

□ 점검반 편성

분야별	점검 기간	점 검 반	점검시설	비고
건축 토목	1.18 ∼1.22	정수시설과장 정수시설과 변병수,장현순	건축물,하수관거 여과지,정수지
전기 소방	1.27 ∼ 2.3	박물관 문승태, 성열순 전기안전공사,동방소방	자가용전기시설 소방펌프,설비
기계		박물관 문승태 삼성전자 김한규	배수펌프 냉,난방설비
영상 방송		박물관 문승태, 성열순	CCTV 및 모니터 방송설비

□ 점검결과

○ 건축, 토목분야 : 붙임-점검결과 보고

- 건축분야 : 이상없음

- 토목분야 : 이상없음

○ 전기 및 소방분야

- 박물관 자가용전기시설(3￠4W380V 180KW)에 대해 한국전기안전공사        동부지사 합동점검 : 이상없음

- 소화수펌프 및 스프링클러설비, 발신기등 소방안전점검 전문업체        (동방소방안전)와 합동점검 : 이상없음

- 박물관내 ABS소화기(CO2소화기,하론소화기 포함) 28개를 비치하고        있으나 소용량(3.3kg)로 건축물별 대용량(20kg) ABS소화기 4대         추가 비치 조치.

○ 기계 및 냉난방설비 분야

- 옥외피트펌프 및 집수정 배수펌프, 오수펌프 등 자체점검 : 이상없음

- 물과 환경전시관 천정형 시스템냉,난방설비 중 6,7.8호용 실외기내         압축기 고장으로 수리 조치.

○ 영상 및 방송설비 분야

- 박물관내,외부 감시용 CCTV 20대 및 모니터 점검  : 이상없음

- 경비실 방송설비 및 스피커 점검 : 이상없음

□ 기타사항

- 2016년 2월중 소방법에 따른 작동기능시험과 전기사업법에 따른       자가용전기시설 정밀안전점검을 해빙기전 전문업체에 위탁, 시행 예정.

- 2016. 2. 5일 분야별 점검결과, 역사문화재과 제출.

붙임 : 수도박물관 토목,건축부분 점검결과 1부.끝.