문서번호	조경과-1653
결재일자	2016.2.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	조경시설팀장	조경과장
조현	하재호	02/05 이원영

한강 주변 경관개선을 위한 추진사항 보고

2016. 2.

푸른도시국

(조 경 과)

한강 주변 경관개선을 위한 추진사항 보고

’16.1.13. 행정2부시장 지시사항 및 ’16.1.27. 시장단 당부사항에 따라, 한강과 자동차 전용도로(강변북로 및 올림픽대로) 주변 경관을 개선하고자 현장투어 및 전문가 자문 등을 시행하고 아래와 같이 추진사항을 보고드림.

Ⅰ				추 진 경 위

○ ’16.1.14. : 행정2부시장 지시사항 수명

○ ’16.1.15. : 관리현황 자료요구(조경과→한강사업본부, 서울시설공단)

○ ’16.1.26. : 추진계획 1차 보고(행정2부시장)

○ ’16.1.27. : 시장단 당부사항 수명

○ ’16.1.29. : 자동차전용도로 1차 현장투어(조경과, 서울시설공단)

○ ’16.2. 2. : 관계기관(부서) 회의

○ ’16.2. 3. : 공공조경가 합동 현장조사 및 외국인 인터뷰

Ⅱ				추 진 사 항

□ 1차 현장투어

○ 일    시 : 2016. 1. 29. 13:30~17:30

○ 구    간 : 서울시계 내 강변북로, 올림픽대로

○ 동    선 : 강변북로(난지시계→구리시계)→올림픽대로(강일IC→행주IC→강일IC)

○ 조사결과

- 한강 주변 및 한강 내 녹지 상록수목 부족

- 이식목 식재로 경관저해 및 병해목(회화나무 녹병) 정비 필요

- 한강 가시권 확보 위해 가로수 지하고 조정 및 관목 낮춰심기 등 필요

- 도로 절개지, 제내지 사면, 완충녹지 등 체계적 녹지관리 및 정비 필요

* 예초범위 및 횟수, 녹지대 청소, 도복목 등

- 일부 녹지대 내 다년생초화류 군식을 통한 계절 경관 조성 필요

- 이질감을 주는 시설물(도로부속물 제외) 컬러 톤다운 필요

□ 관계기관(부서) 회의

○ 일    시 : 2016. 2. 2. 14:00~15:30

○ 장    소 : 서울시청 무교동 청사 9층 회의실(푸른도시국 회의실)

○ 참석대상 : 도로시설과, 한강사업본부(녹지관리과), 서울시설공단(도로환경처)

○ 참 석 자 : 10명

○ 주요의견

관리기관(부서)	주 요 의 견
도로시설과	◦ 예산 감액으로 2016년 도로 사면정비 예산 미반영 ◦ 현재 공사중인 가드케이블 교체공사가 경관개선에 기여할 수 있도록 사업추진에 참고하겠음 ◦ 한강측 철판 가드레일이 경관상 좋지 않은 것은 사실이나 안전상의 문제발생이 없어 현재 정비예산은 없는 상황임.
한강사업본부 (녹지관리과)	◦ 여의도 구간 등 한강 고수호안에 상록수목 식재가 필요하나 적합한 상록수 선정에 어려움이 있음(전문가 자문을 통한 가이드 라인 제시 요청) ◦ 한강공원 내부에서 바라보는 외부환경 개선 검토(행정1부시장 지시사항)에 따라 고수호안 등에 큰나무를 식재하는 계획을 수립중임. (전체 20km구간 중 미식재된 10km 구간에 사업시행 예정) ◦ 한강의 차량 소음, 분진을 막아주는 식재계획과 자동차 전용 도로상 한강측 가시권 개선을 위한 식재계획이 서로 충돌되지 않는 가이드라인 제시 필요
서울시설공단 (도로환경처)	◦ 가로수 지하고 조정, 표지판 가림목 정비 및 회화나무녹병 피해목(한남대교 주변 심함) 정비 2016년 시행예정 ◦ 중앙녹지 및 사면 등 여유녹지공간의 다년생 초화류를 통한 특화구간 조성은 가이드라인 수립 필요 ◦ 구간별, 시기별 적절한 예초방법에 대한 가이드라인 제시 필요 ◦ 공항에서 서울로 진입하는 구간과 상습 차량정체 구간 등은 녹화와 시설물을 활용한 경관조성 필요

관리기관(부서)	주 요 의 견
조 경 과	◦ 한강변 가시권 확보를 위해 도로변 경계부 관목의 정비 필요 - 관목 낮춰심기 또는 일정높이 전정, 예초방법(전면,부분) 등 적절한 조치사항은 전문가 자문을 통해 수립 예정 ◦ 여유공간이 있는 사면, 중앙녹지대 등은 특화 필요 - 지속가능한 유지관리에 용이한 다년생초화류 등 활용 - 계절경관을 보여주는 요소로 특화 필요 ◦ 고수호안 등 둔치에 식재가능한 상록수목 검토 - 적합수종과 식재방법(마운딩, 토양환토 등) 등 강구 ◦ 한강변 스토리공간 조성 일환으로 서초구 구간내 중앙녹지의 지정보호수(느티나무 3주, 180년) 주변경관 개선 등 ◦ 한강 양측 도로에서 건너편 강을 바라보는 경관적 요소 필요 ◦ 이질감을 주는 휀스 및 한강공원내 시설물의 톤다운 도색 필요 ◦ 가로수는 안전과 경관을 위해 적절한 식재간격과 가시권 확보를 위한 지하고 유지 필요 등

□ 공공조경가 현장조사 및 자문

○ 일    시 : 2016. 2. 3. 13:00~15:30

○ 장    소 : 서울시계 내 한강 전역(강변북로 및 올림픽대로)

○ 참 석 자

- 서  울  시 : 조경과장, 조경시설팀장, 담당자 2명

- 공공조경가 : 2명(박진숙, 신현돈)

○ 자문의견

자 문 위 원	자 문 의 견
박 진 숙 (조경설계 비욘드 소장)	◦ 한강 전체의 녹지 느낌이 비슷하므로 하부식생(관목, 초화류 등)의 변화를 통해 구간별, 계절별 특화 방법 검토 ◦ 삭막해 보이는 방음벽의 회색 구조물은 서울색 활용한 도색 검토 ◦ 방음벽 기단의 노출부에는 상록성 관목(조릿대 등), 다년생 초화류를 이용하여 경관개선 검토 ◦ 차량 상습정체 구간 등 주요구간에 한국적 특징을 구현할 수 있는 소재 등을 활용하는 조형물 설치 검토

자 문 위 원	자 문 의 견
신 현 돈 (서안알앤디 대표)	◦ 한강 주변 경관을 개선하는 데 있어 식재만으로는 부족하므로 상습 정체 및 서행구간에 조형물 등을 활용한 특색공간 필요 ○ 도로중앙 녹지를 활용, 스토리가 있는 경관정원, 계절감 있는 테마정원 조성 검토 ◦ 억새, 수크렁 등 사초류를 활용하여 한강변의 원시(原始)경관 조성 검토 ◦ 김포공항 진출, 올림픽대로 초입 녹지대는 한국적 특색을 담은 구조물(성곽쌓기 등)을 활용한 특화공간으로 검토 (타슈켄트 서울공원 사례) ◦ 예산 등이 가능하다면 대형 환경조형물의 도입 필요 ◦ 식재를 단순화하고 하부식생이 정돈된 한강경관 조성 필요 ◦ 동일 수종 가로수 구간(회화나무)내 혼재된 나무(버즘나무)의 제거 등 검토 필요

Ⅲ				향 후 계 획

○ ’16. 2. 5. : 추진사항 공유(조경과 → 관계기관)

○ ’16. 2.12. : 기관별 세부 개선안 제출(관계기관 → 조경과)

- 현장조사 및 회의, 전문가 자문의견에 대한 기관별 세부 개선안 피드백

○ ’16. 2.15. ~ 2.25. : 개선방안 수립(조경과)

○ ’16. 2월 말 : 시장단 보고.  끝.