문서번호	교량안전과-2086
결재일자	2016.2.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장
기효상		손창익	02/05 박문희
협조

설날대비 및 낙하물 순찰·점검 결과 보고

(한남1고가, 용비교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 02

교 량 안 전 과

(강북일반교량팀)

설날대비 및 낙하물 순찰·점검 결과보고

(한남1고가, 용비교)

설날 연휴 안전사고 사전예방 및 시민불편 최소화하고, 사천교 콘크리트바닥판 낙하물 사고와 관련하여 한남1고가, 용비교 순찰·점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ 설날대비 시설물 순찰 및 정비계획(교량안전과-1578,‘16.1.27)

○ 사천교 콘크리트바닥판 낙하물 사고 관련 교량 시설물 긴급 순찰/점검 계획        (교량안전과-1974,‘16.2.3)

□ 시설물 개요

시 설 물 명		규 모	등 급	형 식	준 공
한남1고가	본교	상행 B=9.0m, L=391m 하행 B=9.0m, L=376m	C등급	ST.B.G RC라멘	’91.12.28
용 비 교	본교	B=21.65m, L=495m	B등급	ST.B.G	’03.7.31
	램프	B=7.15m, L= 228m		ST.B.G RC라멘

□ 점검개요

○ 점검일정 및 점검자

구 분	한남1고가	용비교	비고
점검 일자	2016.02.03(수) 14:00~	2016.02.03.(수) 15:30~
점검 구간	상,하행 전구간	본선, 램프 전구간
점검자	시설7급 배상현 시설7급 기효상	시설7급 배상현 시설7급 기효상

○ 주요순찰 점검사항

- 교면 포장, 배수시설, 난간 및 연석, 신축이음장치 등 손상 여부

- 하부공간 화재발생요인 방치 여부, 고드름 등 결빙 여부

- 교량하부 콘크리트 탈락 및 2차 사고 발생 위험 구간 점검 등

□ 점검결과

○ 주요 점검 내용

시설명	점검결과	조치결과(계획)	비 고
한남1고가	- 방호벽 일부 파손 등 ⇒ 상, 하행	- 한남1고가 보수공사 처리예정 (단면복구 등)
	- 교명주 기초콘크리트 파손 ⇒ 하행 종점	- 일상유지보수업체 작업지시하여 처리예정 (교명주 기초 콘크리트 재타설)
	- 코크리트 방호벽 상단 설치된 제설용 염수 파이프 누수 ⇒ 상행(A1~P1)	- 남부도로사업소 도로보수과 보수토록 유선통보(현장)
용비교	- 차선도색 지워져 주행차선 식별 어려움 ⇒ 램프 구간	- 성동도로사업소 차선도색 요청
	- 배수구 토사퇴적 등 ⇒ 본선 서울숲 방향	- 일상유지보수업체 작업지시하여 처리예정 (배수구 청소)
	- 신축이음 볼트이격으로 차량통행시 소음발생 ⇒ 램프 RP6	- 일상유지보수업체 작업지시하여 처리예정 (충진 등)
	- 방호벽 콘크리트 열화 등 ⇒ 램프 S5	- 일상유지보수업체 작업지시하여 처리예정 (단면복구 등)

□ 처리계획

○ 일상유지보수공사 정비 시행건은 2016. 2월중 작업지시 예정.

붙임 : 시설물별 순찰 및 점검결과 보고서 각 1부. 끝.