문서번호	교량안전과-2211
결재일자	2016.2.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
전재형		정회평	02/05 박문희
협조	★주무관		오석관
	주무관		김근섭

금천교 외 10개 교량⋅고가시설물

설날대비 및 낙하물위험여부 순찰·점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2

안전총괄본부

교량안전과

설날대비 및 낙하물위험여부 순찰·점검 결과보고

(금천교외 10개 교량⋅고가시설물)

설날 연휴 안전사고 사전예방 및 시민불편 최소화하고, 사천교 콘크리트바닥판 낙하물 사고와 관련하여 금천교외 10개소에 대해 순찰·점검하고 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ 설날대비 시설물 순찰 및 정비계획(교량안전과-1578,‘16.1.27)

○ 사천교 콘크리트바닥판 낙하물 사고 관련 교량 시설물 긴급 순찰/점검 계획        (교량안전과-1974,‘16.2.3)

□ 점검대상 시설물 현황

시설물명	규 모	구조 형식	준공년도	비 고 (하 부 구 간 활 용 실 태)
금천교	B=21m, L=665m	PF	1989	안양천변 자전거로, 산책로
신정교	B=15.5m, L=535m	PF	1990	안양천변 자전거로, 산책로
사당고가	B=22m, L=300m	STB	1997	주차장
도림천고가	B=9m, L=2,651m	SPG	1993	안양천변 자전거로, 산책로
영등포역고가	B=15m, L=637m	STB	1996	주차장
이수고가	B=9m, L=1,597m	STB	2001	녹지대, 일부 보도
보라매고가	B=15m, L=3,526m	STB, RC슬래브	1994	도림천변 자전거로, 산책로
오류고가	B=19m, L=330m	STB	1999	주차장, 배드민턴장
광명고가	B=25m, L=640m	STB	1998	주차장, 체육시설
선유고가	B=8.5m, L=432m	STB	1991	공지
서해안로연결램프	B=4.95～6.15m, L=234m	STB	2012	-

□ 점검개요

○ 점검일 및 점검자(시설물 담당자 등 2인 이상)

시설물명	점 검 일	점 검 자
사당고가,이수고가, 서해안로연결램프	2016.2.2	오석관, 김근섭, 전재형
보라매고가,선유고가, 도림천고가, 영등포역고가, 오류고가, 광명고가	2016.2.3	오석관, 김근섭, 전재형, 강영수
금천교, 신정교	2016.2.4	정회평,오석관, 전재형,강영수

○ 주요 순찰 및 점검사항

- 교면 포장, 배수시설, 난간 및 연석, 신축이음장치 등 손상 여부

- 하부공간 화재발생요인 방치 여부, 고드름 등 결빙 여부

- 교량하부 콘크리트 탈락 및 2차 사고 발생 위험 구간 점검 등

⋅ 금천교(안양천), 신정교(안양천), 도림천고가(도림천), 보라매고가(도림천) 등 4개 시설물

시설물명	위 치	점 검 결 과	조 치 결 과(계획)	비고
사당고가	본선구간	교면포장 균열	2016년 보수공사시 정비예정	(사진 1)
이수고가	C라인 (사평로방향)	교면포장 망상균열	2016년 보수공사시 정비예정	(사진 2)
금천교	P5 보도육교 이음부	신축이음 탈락	2016년 일상유지보수공사로 정비예정	(사진 3)
보라매고가	우안 P50교각위 신축이음하부	콘크리트 잔재 낙하위험	2016년 일상유지보수공사로 긴급제거 조치완료	(사진 5)
도림천고가	D램프구간 방음벽구간	방음벽 소음감쇠기 탈락위험	2016년 일상유지보수공사로 긴급제거 조치완료	(사진 6)

□ 주요 점검결과 및 조치계획

붙임 : 순찰 및 점검 결과 보고서 1부.  끝.