문서번호	건축기획과-2940
결재일자	2016.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
류대근		김유식	02/11 한병용
협조
	주무관		박정석

- 2016년도 제4차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 02.

주택건축국

(건축기획과)

- 2016년도 제4차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최결과 보고

○ 일    시 : 2016. 02. 05(금), 14:00 ~

○ 개최장소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 1건

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (상/하)	심의결과	비 고
1	은평뉴타운 제11블럭 주거복합 신축사업	은평구 진관동 88-13번지 일원	공동주택(361세대), 판매시설	33/4	조건부 의결	구조안전

건축위원회 심의의결조서

1/3

심의일자	2016. 02. 05(금)
사업명/신청위치	은평뉴타운11블럭 주거복합 신축사업 / 은평구 진관동 88-13번지 일원
의결번호	2016-구조안전 4-1	심의결과	조건부 의결
[심의 내용] 구조안전 심의
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항의 이행여부는 인·허가권자가 확인하시기 바라며, 지적사항에 대한 조치결과(PPT 자료)는 서면으로 보고하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 건축법 제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축허가 시 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. < 구조안전 분야 > □ 구조 ○ 슬래브 철근이 SD500이므로 그 하부층 벽체·기둥·보의 철근(SD400)과 섞이거나 잘못 사용되지 않도록 도면 및 시방서에 반영하기 바람. ○ 기초배근도 중 코어 배근부 중에서 Add bar가 필요한 부분이 없는지 확인하기 바람. ○ 일부기초의 2방향 전단에 대한 응력비가 0.97인 경우 응력비를 조금 낮추기 바람. ○ 기초 단차부위의 X14~X15/Y1~Y2 부분에서 고층부 기둥이 지하벽체에 주는 영향을 고려하고, 지하3~4층 터파기에 의한 고층부 기둥하부 지반 영향을 고려하기 바람. - 암반 발파 시, 진동에 따른 기초지반의 안전여부 확인 바람. ○ 기본풍속을 실관측자료(26m/s)로 적용하였으나 규준풍속(30m/s)을 적용하거나 풍동실험을 적용하여 설계 바람. ○ 풍진동에 대한 영향 고려여부 검토 시 구조적으로 불리한 측으로 검토 바람. ○ 비틀림이 생기는 보의 경우 폐쇄형 스터럽 및 갈고리 위치 등 배근상세를 제시하기 바람. ○ 구조도면에 배근상세, 단면상세 등을 추가하고, 기준층 슬래브 배근 및 전이층·전이보·전이기둥에 대한 철근 시공도면은 구조기술사가 검토·확인하여 날인하기 바람. ○ 일부 짧은 벽체의 경우 기둥으로 검토하고, 슬래브에서의 휨모멘트 영향을 고려 바람. ○ 진동성능평가에서 진동등급 2등급의 실별 적정여부 검토 - 계속 -

2016. 02. 05.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

2/3

심의일자	2016. 02. 05(금)
사업명/신청위치	은평뉴타운11블럭 주거복합 신축사업 / 은평구 진관동 88-13번지 일원
의결번호	2016-구조안전 4-1	심의결과	조건부 의결
[심의 내용] 구조안전 심의
< 구조안전 분야 > □ 구조(계속) ○ 전이계획은 다음 사항을 고려하여 검토 바람. - 전이층 시공 시 설계한 구조기술사가 구조감리를 하도록 조치 - 전이층에서 보+기둥 접합부 내 후프근 배근이 적용되는 외부기둥·내부기둥을 구분하거나 모두 외부기둥 상세 적용토록 조치 - 전이보 설계 시 깊은보는 국내기준에 따라 검토하고, 정밀 구조해석 결과와 비교 검토 및 상부벽체는 유형별로도 구분하여 설계 바람. - 깊은보이므로 중간철근 필요 - 전이보는 수평끊어치기 위치를 고려하여 수평전단력에 대한 보강 필요여부를 시공단계 시까지 검토 바람. - 인장력(2800kN)이 작용하므로 철근을 일체형으로 처리 필요 - 포스트텐션 공법 적극 검토 - 전이보는 편심·지압·응력집중 등에 대한 보강 배근상세 제시 - TB1의 경우 스터럽을 단부/중앙부 구분하여 배근 검토 - 중앙부는 시공성 향상을 위해 배근간격 확대 가능 ○ 저층부의 플랫슬래브는 토압에 의한 압축력에 대하여 슬래브의 면외좌굴을 검토 바람. ○ 저층부 기둥은 철근간격이 넓으므로 보조후프근을 보강하거나 직경이 작은 철근으로 변경 검토 바람. ○ 지상2층의 연결통로 하부는 공사완료 후 균열발생이 없도록 시공하중 등을 충분히 고려하여 조치 바람. ○ 아파트 기준층 구조계획에서 코어와 연결되는 측벽은 두께차가 있으므로 면밀한 시공계획 수립 또는 코어와 같이 벽체두께를 일치시키는 방안 검토 ○ 벽체두께가 180㎜인 곳은 관련규정을 확인하기 바라며, 벽체는 상세 배근도 제시 바람. ○ 지하주차장의 플랫슬래브는 균열과 진동을 고려하여 슬래브두께 조정 등 안전성을 검토 바람. ○ 지하외벽체 철근배근 시 맞배근 대신 엇배근을 검토 바람. - 계속 -

2016. 02. 05.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

3/3

심의일자	2016. 02. 05(금)
사업명/신청위치	은평뉴타운11블럭 주거복합 신축사업 / 은평구 진관동 88-13번지 일원
의결번호	2016-구조안전 4-1	심의결과	조건부 의결
[심의 내용] 구조안전 심의
< 구조안전 분야 > □ 건축계획 부문 ○ 통일로와 23m도로에서 보이는 지붕층의 가벽에 대해 벽이 아닌 면으로 보일 수 있도록 폭을 확보하는 등 디자인 개선방안 검토 ○ 지상2층의 판매시설 복도가 외기에 노출되어 압력풍이 예상되므로 안전성과 편의성을 검토하여 대비하기 바람. ○ 차량진출입구 우측에 있는 2층 상가를 위한 계단은 안쪽으로 셋백하여 보도와 간섭이 생기지 않도록 조정하기 바람. ○ 개별난방에 따른 실외기 설치 위치를 안전과 편리성을 고려하여 계획하기 바람. 끝.

2016. 02. 05.

서울특별시 건축위원회