문서번호	시설관리과-4432
결재일자	2016.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장	서부수도사업소장
권영안	이선재	유인행	02/12 강홍기
협 조
	시설관리팀장		이준호
	기전팀장		代이동열

『누수발생(증산배수지내 D900mm)에』 따른 복구계획 보고

2016.  02.

서부수도사업소

시설관리과

『누수발생(증산배수지내D900mm)』에 따른

복구계획 보고

은평구 증산동 산18-6호 증산배수지내 3,4지 유입관로D900mm  누수탐지결과 누수가 의심되는 지점을 굴착하여 누수복구를 시행코자함

Ⅰ				누수발생 현황

□ 누수 발생위치 : 은평구 증산동 산18-6호 증산배수지내

3,4지 유입관로(D900mm)

□ 누수 탐지일시

- 2016.02.12.(월)14:20~16:15

- 2016.02.12.(월)누수탐지반에서 누수위치 탐지하여 복구의뢰(16:15)

□ 누수예상관경 : D900mm(강관)

□ 누수원인 : 미상

□ 보수계획 : 탐지위치 굴착하여 누수복구

누수현황사진

누수탐지 위치사진(굴착위치)	관랑실 누수	사면 하부

Ⅱ				보고내용

□ 공사시행 계획

- 해당 누수예상관로는 증산배수지내 3,4지로 유입되는 관로(D900mm)로 심도(3.5m이상)가 깊고 주변이 사면으로 굴착시 안전사고에 대비하여 흙막이  가시설(토류판)을 설치하여 복구(굴착)하고자 함.

- 공사개요 : 누수탐지 위치 굴착(4m×4m×3.5m) 누수확인후 복구

- 공사일시 : 2016.2.14. ~ 2016. 2.15(2일간) 예정

□ 소요예상 공사비(20백만원)

-  굴착 등 복구자재비

▶ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선교체비(누수복구)

□ 누수공사를 감안 서부관내 누수복구업체 (남경이씨티 박명순)에 작업지시하여 복구 조치후 정산처리함이 가하다고 사료됩니다.

붙임 : 1. 증산배수지내 GIS 도면 1부. 끝.