문서번호	역사문화재과-2606
결재일자	2016.2.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	역사문화재정책팀장	역사문화재과장
신철민	김규리	02/15 강희은

보신각터 시설물 유지관리(점검) 결과보고

2016. 2

역사문화재과

(역사문화재정책팀)

보신각터 시설물 유지관리(점검) 결과보고

보신각을 방문하는 관람객 및 시민에게 안전하고 쾌적한 관람환경을 제공

하고 문화재를 효율적으로 보존 및 관리하기 위하여 시설물에 대한 점검을

실시하고 그 결과를 보고함.

시설물 현황

❍ 위 치 : 종로구 종로54(관철동, 보신각) 서울시기념물 10호

❍ 면 적 : 2,881.7㎡

❍ 시설물 내역

- 보신각 : 476.04㎡ / 주변 녹지 : 2,246㎡ / 관리사무소 : 72㎡

- 전기시설(53등) : 가로등 7개, 지주등 4개, 조명등 42개

- 소화시설(16대) : 보신각(3.5㎏×2개×6개소), 사무동(3.5㎏×1개×4개소)

- 방범시설(20개) : 감시카메라 7개(고정2, 회전형5), 침입감지센서 13개소

시설물 유지관리 및 점검

❍ 점검기간 : 2016. 1. 1 ~ 1. 31

❍ 점검내용

- 건축시설물 : 보신각 및 관리동 등 건축물에 대한 훼손 ,균열, 지반침하 등

이상여부 점검

- 전기시설물 : 보신각 전기시설물 정기점검(전기안전공사.신영호)

- 방범시설물 점검(매일 8회 직원 및 문화재관리인 점검)

· 감시카메라(CCTV) : 7대(회전형카메라 5대, 고정카메라 2대)

· 적외선감지센서 : 13개소(1차센서: 녹지대 9개소, 2차센서: 전각주위 4개소)

- 소화기 점검 : 소화기 충전상태 및 유지상태 점검(3.5㎏×16개)

시설물 점검 결과

❍ 보신각 및 관리동 건물 육안검사 점검

- 크렉발생 및 지반침하 유무 등 이상 없음

❍ 보신각 1층 전기시설물 점검

- 보신각 건물을 비추는 경관조명 코너등 외 전구4구 교체, 점검 및 청소

❍ 보신각 관리동 1층 화장실 시건장치 교체작업 실시

- 관리동 1층 화장실의 시건장치 고장에 따른 자체 교체작업 실시

❍ 보신각 종합안내판 LED조명케이스 경고문 부착

- 각종 집회, 행사시 보신각 종합안내판 LED조명케이스 파손방지를 위한

경고표시문 부착

❍ 보신각 화재감지기 점검 결과

- 화재감지기 오작동으로 관련업체 A/S실시 (제우일렉스(주) 조정철 소장)

❍ 보신각 소방시설 점검 결과

- 보신각터 내 16개 소화기 용기 및 충약상태 확인 결과 양호

❍ 전기시설 점검결과

- 전기 누전차단기 작동유무 점검 : 이상 없음(한국전기안전공사)

향후계획

❍ 보신각 경관조명등 점검

❍ 보신각 방범장비 프로그램 점검 예정

❍ 보신각 펜스 낙서 등 이물질 제거

❍ 보신각 비치된 소화기 충전상태 점검

❍ 보신각 적외선 감지기 및 감시카메라(CCTV) 작동상태 점검 실시 등

붙 임 : 시설물 점검현황 사진 1부.  끝.

현 황 사 진

경관조명코너등 외 전구교체작업	관리동1층 화장실 시건장치 교체작업
화재감지기 고장에 따른 설치 업체 하자보수	보신각종합안내판 LED조명함 경고문구 부착
소화기 용기 및 충약상태 점검	전기분전함 내 누전차단기 작동여부 점검

보신각종합안내판 LED조명함 경고문구 부착 전	보신각종합안내판 LED조명함 경고문구 부착 후
관리동1층 화장실 시건장치 교체작업 전	관리동1층 화장실 시건장치 교체작업 후