문서번호	정수과-758
결재일자	2016.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
권오정		02/16 김효상
협 조
	주무관		정갑평

수질자동계측기 점검일지(실험실 2.15)

2016. 2. 16.

정수과

수질자동계측기 점검기록부

점검자 : 권오정, 이준호,                                   2016. 2. 15. (09:00~18:00)

계측기명	점검사항	점검대상 (대수)	점검 결과	조치내용
탁도계 (23)	․ 측정값 및 램프의 정상여부 ․ 탁도측정범위의 적정여부 ․ 시료의 정상유입여부 ․ 탈포조 및 측정조의 오염여부 ․ 영점 및 표준스판 교정여부	원 수(1대)	정상	○ 이상없음
		침전수 (2대-#2,#3)	정상
		통합여과수 (2대-#2,#3)] #2지별탁도계12대	정상
		정 수 (4대-#1,#2,#3,송수)	정상
		활성탄지 여과수 2대	정상
pH계 (14)	․ 측정값의 정상여부 ․ 시료의 정상유입여부 ․ 전극의 오염여부 ․ 영점 및 표준스판 교정여부	원 수 (1대-통합취수)	정상	○ 이상없음
		혼화수 (4대-#2-1,#2-2, #3-1#3-2)	정상
		침전수(1대-#3)	정상
		여과수(1대-#2)	정상
		정수(2대-#3,송수)	정상
		착수정-CO2 (4대-신,구)	정상
알칼리도계 (3)	․ 측정값의 정상여부 ․ 시료 및 시약의 정상유입여부 ․ 전극 및 분석조의 오염여부 ․ 영점 및 표준스판 교정여부 ․ 기타 부속품의 정상작동여부	원 수 (1대-통합취수)	정상	○ 원수배관라인 점검 ○ 이상없음
		침전수 (2대-#2,#3)	정상
잔류염소계 (10)	․ 측정값의 정상여부 ․ 시료 및 시약의 정상유입여부 ․ 전극 및 분석조의 오염여부 ․ 영점 및 표준스판 교정여부 ․ 기타 부속품의 정상작동여부	원 수 (2대-신,구취수)	정상	○ 이상없음
		여과수 4대 #2,#3,중계펌프실,#1정수지입구	정상
		정 수 (4대-#1,#2,#3,송수)	정상
전기전도도계 (2)	․ 측정값의 정상여부 ․ 시료의 정상유입여부 ․ 전극의 오염여부, 교정여부 ․ 기타 부속품의 정상작동여부	원 수 (1대-구취수)	정상	○ 이상없음
		정 수 (1대-#3)	정상
수 온 계 (2)	․ 측정값의 정상여부 ․ 시료의 정상유입여부 ․ 전극의 오염여부, 교정여부 ․ 기타 부속품의 정상작동여부	착수정	정상	○ 이상없음
		정 수 (1대-#3)	정상