문서번호	기전과-1645
결재일자	2016.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
장병준		양영민	02/17 배광환
협조
	주무관		호정오

'16년도 교통안전시설물(신호,표지) 유지관리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2.

서부도로사업소

(기 전 과)

'16년도 교통안전시설물(신호,표지) 유지관리 계획

2016년도 교통안전시설물(신호,표지)에 대한 유지관리 계획을 수립하여 체계적인 점검과 신속한 보수를 통하여 교통안전시설 기능 유지와 시민의 교통안전에 만전을 기 하고자 함.

1		관 련 근 거

□ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제26조의 2

(교통안전시설의 관리)

2		시 설 현 황

□ 대상시설

○ 중구,용산구,은평구,서대문구,마포구의 교통안전시설(신호,표지)

○ 교통안전표지판은 시도상 기존 및 신설표지판 관리

□ 교통안전시설 현황(2016.1.4. 기준)

○ 교통신호기

합 계	제어기	신호등	음향신호기	잔여시간표시기
14,144대	573대	10,780조	1,449대	1,342대

○ 교통안전표지

합 계	주의	규제	지시	보조	대형	기타
15,911개소	1,280	6,229	2,682	5,110	119	491

3		정비인력 및 장비

담당자	정비용역		작업차량	비 고
3명	5개구 10명		5대
신호1명 표지1명 정비용역1명	중 구	2명	1대
	용산구	2명	1대
	은평구	2명	1대
	서대문구	2명	1대
	마포구	2명	1대

4		점 검 계 획

□ 안전점검 실시

○ 일상점검 : 일일순찰 교통안전시설 파손 또는 기능이상 유무파악

○ 정기점검 : 매 분기별 1회이상 점검

○ 특별점검 : 태풍, 호우, 폭설, 지진 등 재해 발생시 즉시 현장조사

○ 수시점검 : 고장 등 민원발생시

□ 주요 점검항목

○ 신호등 및 지주

- 신호등 점멸상태, 현시상태, 신호등 지주 부식, 파손 여부, 제어기함

관리상태, 가공케이블 고정상태 및 가로수 등에 의한 시인성 저하 여부

○ 음향신호기(보행자작동신호기)

- 음향신호기(보행자작동 포함) 오작동 여부, 압 버튼 적정높이 설치

여부, 음성안내 적정 여부 및 처짐현상 발생 여부

○ 잔여시간표시기

- 잔여시간표시기 오작동 여부, 왕복 6차로이상 설치 여부, 처짐현상

발생 여부, 모듈의 색상(녹색여부) 및 모듈개수의 적정 여부(8개)

○ 맨홀

- 맨홀뚜껑 재질(주강 또는 알루미늄) 및 맨홀 함몰 여부

○ 교통안전표지

- 청결, 표지의 탈색∙변색, 파손 및 시인성 여부

- 지주의 부식, 파손여부, 기초 및 지주 흔들림 및 보행상 지장 여부

□ 점검방법: 점검표에 따라 점검 실시 : “붙임참조”

□ 점검결과 조치

○ 즉시 보수 가능한 경미한 사항은 현장에서 보수(정비용역)

○ 현장 보수가 불가능한 사항은 연간단가 업체 작업지시 보수

5		소 요 예 산

□ 합 계 : 금1,661,240천원

○ 신 호 : 금1,570,240천원

○ 표 지 : 금91,000천원

○ 예산과목

- 신호 : 도시교통체계 및 소통 개선. 교통안전시설물 관리. 교통

사업 특별회계. 교통신호기 신설 및 보수. 시설비

- 표지 : 도시교통체계 및 소통 개선. 교통안전시설물 관리. 교통

사업 특별회계. 교통안전표지 설치 및 유지보수. 시설비

6		추 진 일 정

○ 2015.3.: 교통안전시설(신호,표지) 연간단가 업체 계약 및 착공

○ 2015.3. ~ 2015.12.: 교통안전시설물 점검 및 보수 시행

붙 임 : 교통안전시설물(신호, 표지) 점검표 각 1부.  끝.

교통신호기 점검표

점검항목	세 부 점 검 사 항	적합여부
신호기 (신호등 및 보행신호등)	◦ 신호지주가 기울거나 쓰러지지 않았는가? ◦ 신호지주 부식 및 파손여부 ◦ 신호등기구 부식 및 파손여부 ◦ 신호제어기함 관리상태는 양호한가? ◦ 신호제어기 기초 함몰여부 ◦ 신호제어기함용 차광막의 고정상태는 양호한가? ◦ 신호등의 점멸상태 확인 및 현시상태 ◦ 가공케이블의 고정상태는(처짐현상 여부) ◦ 신호기가 타 시설물과 저촉여부 ◦ 가로수 및 안전표지로 인하여 시인성 저하여부
음향신호기	◦ 음향신호기 오․작동여부 ◦ 압버튼장치는 1m내외의 높이로 설치되어 있는가? ◦ 음성안내는 시각장애인이 교차로에 접근시 기준으로 좌측은 남성, 우측은 여성 음성인가? ◦ 단일로의 경우 여성의 음성인가? ◦ 수신기의 정면은 횡단보도를 향하고 있는가? ◦ 고정불량으로 인하여 처짐현상은 없는가?
보행신호등 보조장치 (잔여시간 표시기)	◦ 잔여시간표시기 오․작동여부 ◦ 왕복6차로 이상의 도로에 설치되어 있는가? (노약자,어린이보호구역 등은 규제심의후 설치가능) ◦ 도형형인 경우(역삼각형) 모듈개수는 최소 8개 이상인가? ◦ 고정불량으로 인하여 처짐현상은 없는가? ◦ 모듈의 색상은 녹색인가? ◦ 도형형 보조장치의 외함은 보행등(2색등) 높이와 같거나 낮게 설치되어 있는지 여부? ◦ 고정불량으로 인하여 처짐현상은 없는가?
맨 홀	◦ 맨홀 뚜껑의 재질은 주강 또는 알류미늄인지 여부? ◦ 맨홀 함몰 여부 확인?

교통안전표지 점검표

점검항목	세 부 점 검 사 항	적합여부
교통안전시설 심의 내용 복잡성	주의, 규제 및 지시 내용은 타당한지?
	본 표지에 의한 표시내용은 타당한지?
	보조표지의 내용이 혼돈우려가 없는가?
	표지의 규격은 맞는가?
여러 종류 표지 혼동우려	표지의 내용을 이해할 수 있는가?
	표지가 전달하는 내용이 해당하는 장소를 명확히 알 수 있는가?
	표지의 내용이 서로 보완하고 있는지?
	표지가 한 장소에 집중(중복)되어 있는지?
	불필요한 표지나 간판 등이 설치되어 있는가?
	교통안전표지의 내용과 다른 도로표지와 모순되지 않은가?
	동일 종류의 표지가 중복되거나 복수로 설치되어 있는가?
시인성 저하 여부	광고물이나 간판이 불법적으로 설치되어 있지 않은지?
	가로수의 가지치기 등의 관리는 적절하게 이루어지고 있는지?
기타 (표시내용 설치방법 검토)	병설된 표지가 서로 다른 장소에 대한 표지내용을 담고 있지 않은가?
	시인성을 요구하는 표지의 설치위치와 방법은 옳은가?
	표지(지주)가 보행자 및 차량 등의 통행에 지장이 되고 있지 않은가?
	표지 휨, 기울거나 쓰러짐, 부착상태, 탈색 등 문제가 없는지?