서버실 및 기계실 장비점검일지

결재	주무관	급수운영과장
	임문자	02/18 최철민

2016. 2. 18[목]

１. 서버실

○ 서버실 온․습도

구 분	온 도	습 도	냉․난방기	비 고
점검결과	22	16	가동중
이상여부	이상없음	이상없음	이상없음
기 준 치	18℃ ~ 30℃	10~45%	20℃

○ 서버실장비 점검결과

대상장비	점검결과	조치내용	비고
DB서버(#1)	이상없음	이상없음
DB서버(#2)	〃	〃
Storage	〃	〃
통신서버(#1)	〃	〃
통신서버(#2)	〃	〃
Scada서버(#1)	〃	〃
Scada서버(#2)	〃	〃
라우터(Router)	〃	〃
방화벽(Firewall)	〃	〃
웹서버	〃	〃
DSU	〃	〃
UPS	〃	〃
CCTV	〃	〃

２. 기계실

○ 기계실 온․습도

구 분	온 도	습 도	냉․난방기	비 고
점검결과	16	26	가동안함
이상여부	이상없음	이상없음	이상없음
기 준 치	18℃ ~ 30℃	10 ~ 45%	20℃

○ 기계실장비 점검결과

대상장비		점검결과	조치내용	비고
DLP	CUBE(67",#1~18)	이상없음	해당내용 없음
	Wall Controller(#1,2)	〃	〃
	RGB Matrix	〃	〃
	통합 컨트롤러	〃	〃
CC TV	영상통합운영서버	〃	〃
	화상회의서버	〃	〃
	저장서버	〃	〃
방송설비		〃	〃

３. 운영실

대상장비	점검결과	조치내용	비고
IOS(#1~4)	이상없음	해당내용없음
생산관리시스템(#1~2)	〃	〃
공급관리시스템(#1~2)	〃	〃
유량감시시스템	〃	〃
수질시설물감시	〃	〃
EWS	〃	〃
TSS	〃	〃
CCTV viewer 서버(#1~3)	〃	〃
네트워크관리(NMS)	〃	〃
네트워크관리(GM)	〃	〃

○ 운영실장비 점검결과