문서번호	건설총괄부-3425
결재일자	2016.2.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		경리과장	건설총괄부장
김용범		최정수	02/24 김종근
협조

사가정길(장안삼거리~전농사거리) 확장공사 건설폐기물처리용역

적격심사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2.

도시기반시설본부

(건설총괄부)

사가정길(장안삼거리~전농사거리) 확장공사 건설폐기물처리용역

적격심사 결과보고

『사가정길(장안삼거리~전농사거리) 확장공사 건설폐기물처리용역』입찰결과 대상 업체에 대한 적격심사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 적용기준 : 건설폐기물처리용역 적격업체 평가기준(환경부고시 2014-119호)

- [별표] 평가항목 및 배점기준中  4. 추정가격 2억원 미만인 용역

2. 심사결과

대상업체	대표자	투찰금액 (투찰률)	평 가 점 수				적격여부
			종합	입찰가격	수행능력	신인도
태성기초산업㈜ ㈜성철환경개발	윤영춘 김경옥	76,227,000원 (87.778%)	95.195	65.6	29.595	0	적격

※ 추정가격 2억원 미만인 건설폐기물 처리용역은 종합평점 95점 이상인 자를 낙찰자로 결정

3. 세부평가내용

가. 입찰가격(70점) : 65.6점

65.6점 = 70 - 20 ×	(	88				76,227,000	)	× 100
		100				86,840,250

❏ 평가결과

○

▶ 입찰가격 평점 산식

평점 = 70 - 20 ×	(	88				입찰가격	)	× 100
		100				예정가격

회사채․기업신용평가	기업어음	평 점
AAA	-	10
AA+, AA0, AA-	A1	9.94
A+	A2+	9.88
A0	A20	9.82
A-	A2-	9.76
BBB+	A3+	9.70
BBB0	A30	9.64
BBB-	A3-	9.58
BB+, BB0	B+	9.52
BB-	B0	9.46
B+, B0, B-	B-	9.40
CCC+ 이하	C이하	9.34

나. 수행능력(30점) : 29.595점

❏ 경영상태(10점) : 9.595점

○ 경영상태평가는 신용평가등급에 의거 평가

○ 공공기관 제출용 신용평가등급 확인서 : B+ 및 BBB+

- 수집운반(B+)    : 9.40 × 35%(분담비율) = 3.290

- 중간처리(BBB+) : 9.70 × 65%(분담비율) = 6.305

❏ 이행능력(20점) : 20점

○ 당해용역 금액대비 최근 3년간 당해용역 수행금액과 당해용역 수행능력으로 평가

평가항목			배점 한도	심사결과	평 점	산 출
당해용역 금액대비최근3년용역수행금액 (8)	수집․운반		3	3	A. 100%이상 : 3 B. 80%이상 ~ 100%미만 : 2.6 C. 80%미만 : 2.2	(91,450,000원/30,396,890원) ×100 = 300%
	중간처리		3	3	A. 150%이상 : 3 B. 100%이상 ~ 150%미만 : 2.6 C. 100%미만 : 2.2	(3,775,088,000원/56,443,360원) ×100 = 6,688%
	최종처리		2	2	A. 100%이상 : 2 B. 80%이상 ~ 100%미만 : 1.6 C. 80%미만 : 1.2	최종 처리없이 중간처리하는 경우 만점 처리
	소 계		8	8
당해용역수행능력 (12)	당해용역 1일평균 수집운반량 대비 1일 수집․운반능력		2	2	A. 100%이상 : 2 B. 50%이상 ~ 100%미만 : 1.6 C. 50%미만 : 1.2	1일평균 수집운반:1,128t/312일=3.6t 1일수집 운반능력:117t×4.5=526.5t ⇒(526.5t/3.6t)×100=14,625%
	중간 처리	당해용역 1일평균 처리량 대비 1일 처리능력	2	2	A. 150%이상 : 2 B. 100%이상 ~ 150%미만 : 1.6 C. 100%미만 : 1.2	1일 평균 처리량:9.5t 1일 처리 능력:1일 200t×8시간=1,600t ⇒(1,600t/9.5t)×100=16,842%
		배출현장으로부터당해용역처리장까지의 거리	2	2	A. 100km 미만 : 2 B. 100~150km 미만 : 1.94 C. 150~200km 미만 : 1.88 D. 200km 이상 : 1.82	46.5km
		시설의 우수성 및 기술성	-	-	-
		순환골재 품질인증	4	4	A. 품질인증 : 0.2 B. 기본배점 : 3.8	인증(2011.11.3 한국건설기술연구원)
	당해용역 1일 평균 처리량 대비 1일 최종 처리용량		2	2	A. 100%이상 : 2 B. 80%이상 ~ 100%미만 : 1.6 C. 80%미만 : 1.2	최종 처리없이 중간처리하는 경우 만점 처리
	소 계		12	12
총 계			20	20

다. 신 인 도

❏ 부적정 처리가능성

○ 수집운반 : 건설폐기물수집･운반업 허가증(금천구 허가번호 제98-1호) 확인결과 행정처분사항 없음

○ 중간처리 : 건설폐기물처리용역 신인도확인서(2016.2.19 한국건설자원협회) 및 부정당업자 제재처분 확인서(2016.2.19 한국건설자원협회)  확인결과 이상없음

❏ 기타 가점항목 : 해당없음

라. 결격여부(부실수행 및 결격여부) : 해당없음

4. 조치계획 : 위 적격심사 결과를 대상업체에 통보후 도급계약 체결

붙임  적격심사신청서 1부(별첨).  끝.