문서번호	도로보수과-1755
결재일자	2016.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
김경욱		김권일	02/25 代이희천
협조
	주무관		김동민

'16년 해빙기 대비 도로사면(옹벽) 안전점검 결과 보고

2016. 2.

강서도로사업소 도로보수과

'16년 해빙기 대비 도로사면(옹벽) 안전점검 결과 보고

해빙기 대비하여 도로사면(옹벽)에 대한 사전점검을 실시하여 안전사고를 예방하고, 위험요인 제거 및 보수․보강 실시로 안전성을 확보코자 함

※ 추진 근거 : 도로관리과-2247(2016.2.5.)호

☞ ′16년 해빙기 도로사면 점검계획 통보 및 점검실시

I	도로사면(옹벽) 현황

연번	위 치	준공일	규 모		등급	비 고
			높이(m)	연장(m)
1	고척지하차도앞(안양천길)	1986.12	0.8~7.1	207	B
2	가리봉철도고가 지난 우측(남부순환로)	1986.12	0.8~6.5	368	B	2종
3	가리봉철도고가 전 우측(남부순환로)	1986.12	2.8~6.8	421	B	2종
4	삼성아파트~현대아파트앞(안양천길)	미상	1~4.5	1,300	B
5	여의2교 남단(제물포로)	미상	0.5~6.0	200	B
6	오목교동측(영등포로)	미상	0.5~5.0	240	B
7	구로구 온수동길삼거리(오류동81-25)	미상	0.5~2.5	150	B
8	구로구 오류철도고가 좌측(오류동87-2)	미상	0.5~5.0	85	B
9	오류IC 진입램프 우측	2001.8	1.3	30	B
10	오류IC방향 개봉철도고가 끝단 우측	2001.8	1.5	150	B
11	구로IC방향 개봉철도고가 진입램프 좌측	2001.8	2	35	B
12	오류1동 산22-2(오류IC 진출램프 우측)	미상	30	146	C	절개지
13	구로구 개봉동 74-50	미상	1	62	C
14	영등포구 양평동4가 312-7	미상	1	122	B
15	영등포구 양평동 153-2	미상	3	75	B
16	금천구 가산동 535-31	미상	7	128	B

※ 14번, 15번 노들길 상에 위치한 옹벽 및 절개지는 노들길의 자동차전용도      로 해제에 따라 2016년 서울시 시설관리공단에서 우리사업소로 이관

Ⅱ	점검결과

□ 점검개요

❍ 점검기간 : 2016. 2. 15. ~ 2. 19.

❍ 점검반 편성 3조(3인 1조 편성)

❍ 점검방법 : 도로사면(옹멱) 점검표에 의한 육안점검

□ 지적사항

연번	시설물 위치	관리구분	점검결과	조치계획
1	고척지하차도앞(안양천길)	자체관리	15"정밀점검용역 완료	4월 단면·표면보수 예정
2	가리봉철도고가 지난 우측 (남부순환로)	시특법	15"정밀점검용역 완료	4월 단면·표면보수 예정
3	가리봉철도고가 전 우측 (남부순환로)	시특법	15"정밀점검용역 완료	4월 단면·표면보수 예정
4	삼성아파트~현대아파트앞 (안양천길)	자체관리	미세균열 및 철근노출 발생	4월 단면·표면보수 예정
5	여의2교 남단 (제물포로)	자체관리	이상 없음	지속관찰
6	오목교동측 (영등포로)	자체관리	이상 없음	지속관찰
7	구로구 온수동길삼거리 (오류동81-25)	자체관리	미세균열 발생	4월 단면·표면보수 예정
8	구로구 오류철도고가 좌측 (오류동87-2)	자체관리	미세균열 발생	4월 단면·표면보수 예정
9	오류IC 진입램프 우측	자체관리	이상 없음	지속관찰
10	오류IC방향 개봉철도고가 끝단 우측	자체관리	이상 없음	지속관찰
11	구로IC방향 개봉철도고가 진입램프 좌측	자체관리	이상 없음	지속관찰
12	오류1동 산22-2 (오류IC 진출램프 우측)	자체관리	이상 없음	지속관찰
13	구로구 개봉동 74-50	자체관리	이상 없음	지속관찰
14	영등포구 양평동4가 312-7	자체관리	이상 없음	지속관찰
15	영등포구 양평동 153-2	자체관리	실런트파손 및 철근노출 발생	4월 단면·표면보수 예정
16	금천구 가산동 535-31	자체관리	철근 노출 발생	4월 단면·표면보수 예정

Ⅲ	조치계획

❍ 경미한(0.3㎜ 이하) 균열 : 지속관찰

❍ 시특법 대상 시설 : 2015년 정밀점검 용역 실시 결과 지적사항 16년 4~5월중 보수

❍ 안전점검결과 각종 시스템 입력 조치 : 도로관리시스템, FMS, NDMS

붙임 : 안전점검결과 보고서식(총괄). 끝.