문서번호	시설보수과-1489
결재일자	2016.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		박병연	02/26 신현태
협조

정기점검보고서

(가마산지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2.

시설보수과

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 가마산지하차도 (구로구 구로동 699)

시설물개요	폭 : 26.0m (편도 2차로) 연장 : 420.0m(옹벽포함)	법정구분 2종		상태등급 B등급	준공년도 1996.06.20
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김승진
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설보수과장			박병연
			시설7급			김승진

○ 점검일시 : 2016.  2. 25.(목)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
1	옹벽구간 (광명방향)	배수로 일부 낙엽등 퇴적	L=20m		정비완료

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 4개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
박스구간(광명방향)	지하차도 계단 손잡이 봉 일부 파손	L=4.5m		‘16년 일상유지보수공사로 정비예정		1
박스구간(광명방향)	지하차도내 보행로 기둥타일 일부 탈락	A=1.0㎡		‘16년 일상유지보수공사로 정비예정		2
박스구간(광명방향)	지하차도내 보행로 겨울철 제설재 사용 잔량 방치	1개		직영반 활용 제거예정		3
지하차도 (광명방향)	지하차도 계단 바닥재 일부 파손	A=0.5㎡		직영반 활용 정비예정		4

※ 붙임 :  현황사진 1부. 끝.

□ 현황사진

사진1	지하차도 계단 손잡이봉 일부 파손 (광명방향 종점부 우측 계단)	사진2	지하차도내 보행로 기둥부 누수에 따른 타일 탈락
사진3	지하차도내 보도측 결빙 등으로 사용후 남은 제설재 방치로 미관저해	사진4	지하차도 계단부 바닥재 파손 (광명방향 종점부 좌측 계단)