		성북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년도 소화전 도색 및 보온대상 파악 알림

1. 관련문서

가. 재난대응과-2479(2016. 2. 3.)호「2016년도 소방용수시설 설치 및 보수 등 예산 배정 알림」

나. 재난관리과-1186(2016. 2. 24.)호「2016년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 보고」

2. 2016년도 소방용수시설 보수 관련 소화전 도색 및 보온공사 대상을 다음과 같이 파악하니 현장확인 후 다음 수량을 선정하여 4. 4.(월)한 기일엄수 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 조사기간 : 2016. 3. 7. ~ 3. 31.

나. 소화전 도색 및 보온 수량

구 분 부서별	계	도색(지상식)	도색(지하식)	보온(지하식)	비고
	120	50	50	20
현장대응단 (진압대)	31	13	13	5
돈암	31	13	13	5
길음	29	12	12	5
장위	29	12	12	5

다. 공사시기 : 하반기 공사 추진(예정)

라. 조사내용

○ 도색대상

- 육안으로 보아 퇴색 등의 사유로 재도색이 필요한 대상

- 재래시장 등 화재취약지역에 위치해 특별관리가 필요한 대상

- 도로공사 등으로 도색이 훼손된 대상

- 기존 지상식 소화전이 지하식으로 변경되어 황색선이 없는 대상

- 노후로 인하여 재 도색이 필요한 대상 등

○ 보온대상

- 동결이 우려되는 지하식 소화전 중 지면과 관구간의 깊이가 50cm미만 대상

- 기 보온 교체(보온재 파손 등) 대상

- 보수 등으로 인하여 재 보온이 필요한 대상 등

※ 도색 및 보온대상 선정시 도색(2년) 및 보온(3년) 공사추진 대상과 중복되지 않도록 할 것. (참고 – 119행정정보시스템/추가정보/심도)

3. 행정사항

가. 현장대응단 및 각 안전센터는 자체 계획을 수립하여 실시하고, 각종 안전사고가 발생하지 않토록 안전관리 책임자 지정 및 사전 교육을 철저를 기하기 바라며,

나. 전년도 공사대상과 중복되어 예산낭비 및 지적되는 사례가 발생치 않도록 작성에 신중을 기하여 주시기 바라며

다. 제출서식 작성시 글씨체 변경 등 서식을 임의로 변경치 말고 정확히 작성해 주시기 바랍니다.

붙임  1. 도색, 보온 세부현황 서식 1부.

2. 2013~15년 도색 및 보온대상 현황 각 1부.  끝.

							재난관리과장
수신자					현장대응단장,돈암119안전센터장,길음119안전센터장,장위119안전센터장
담당자							김광진			대응총괄팀장					강인식					재난관리과장					전결 03/02 정종술
협조자
시행			재난관리과-1325									(						)		접수											(						)
우	02803					서울시 성북구 종암로 27길 3 성북소방서 재난관리과															/
전화		02-921-6119						/전송								/													/	대시민공개