투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(도로시설과장)
(경유)
제목	정릉천고가교 내진성능평가 실시결과 알림 및 자료 관리 요청

1. 도시기반시설본부(시설안전부)에서 2009년 8월 완료한 정릉천고가교 정밀안전진단에 포함된 정릉천고가교 내진성능평가 결과, 내진성능을 만족하지 못한것으로 평가 된바 있습니다.

2. 그러나 현재 도로시설과 내진 관련 보고자료 등은 정릉천고가교가 내진성능 만족 시설물로 관리되고 있어 내진성능평가 관련 자료를 송부해 드리오니 향후 도로시설과에서 추진하는 내진보강 실시설계 연차계획에 정릉천고가 내진보강 계획을 포함하여 관리하여 주시기 바랍니다.

□ 정릉천고가교 내진성능평가 결과

(1) 내진성능평가시기 : 2009.8 정릉천고가교 정밀안전진단에 포함 시행

(2) 내진성능평가결과

- 1공구 교각 P45 : 내진 불만족

구 분		보유능력	요구능력	평 가
교 각	교축방향(kN)	9,281.36	14,929.020	N.G
	교축직각방향(kN)	7,502.93	2,288.330	O.K
교량받침	교축방향(kN)	1,000.000	6,599.708	N.G
	교축직각방향(kN)	1,000.000	3,018.955	N.G
앵커볼트	교축방향	1.200	0.883	O.K
	교축직각방향	1.200	0.185	O.K
연성도	교축방향	1.500	2.274	N.G
	교축직각방향	1.500	0.431	O.K

- 2공구 교각 P24 : 내진 불만족

구 분		보유능력	요구능력	평 가
교 각	교축방향(kN)	6,721.11	14,034.766	N.G
	교축직각방향(kN)	6,248.08	893.494	O.K
교량받침	교축방향(kN)	1,000.000	4,760.757	N.G
	교축직각방향(kN)	500.000	1,681.143	N.G
앵커볼트	교축방향	1.200	1.808	N.G
	교축직각방향	1.200	0.229	O.K
연성도	교축방향	1.500	2.953	N.G
	교축직각방향	1.500	0.215	O.K

(3) 내진보강을 위한 받침 교체: 246억원(2009년 기준)

첨부  정릉천고가교 정밀안전진단(2009)시 내진성능평가 결과 자료 1부.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	김근섭		교량보수과장	김종대		성동도로사업소장	01/28 정진오
협조자
시행	교량보수과-266	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장길 41(용답동 251-14)	/
전화	02)2210-1583	/전송	02)2210-1587	/	kgs727@seoul.go.kr	/	대시민공개